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1 Назначение

Маркиратор ударно-точечный переносной, аккумуляторный предназначен для нанесения буквенно-цифровой информации и графических символов на металлических изделиях методом холодного деформирования. 


2 Технические характеристики

Технические характеристики маркиратора должны соответствовать или превосходить следующие значения:

Таблица 1 – Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Маркировочное окно не менее, мм
	[bookmark: _GoBack]90х30

	Масса не более, кг 
	4

	Точность позиционирования не более, мм
	0,05

	Расстояние между точками
	Регулируемое

	Скорость маркировки не менее, симв/сек
	3

	Глубина маркировки не менее, мм
	0,3

	Глубина маркировки
	Регулируемая

	Маркировка по неправильной поверхности (перепад) не менее, мм
	3

	Максимальная твердость маркируемого металла не менее, HRC
	60

	Ресурс иглы не менее, симв
	500 000

	Время автономной работы не менее, ч
	4

	Размер не более, мм 
	350х350х350

	Потребляемая мощность не более, кВт 
	0,1

	Язык интерфейса
	Русский




3 Технические требования

Маркиратор должен иметь возможность:
-нанесения логотипов и спецсимволов с возможностью создавать и загружать собственные;
-нанесения маркировки на металлическую поверхность, в том числе на неровную и цилиндрическую (рис. 1);
-нанесения маркировки линейной, под углом, по радиусу, зеркальной;
-отрисовки контура маркировки, контроля начальной точки с возможностью смещения маркировки до ее нанесения;
-создания и обмена маркировочных файлов;
-защиты данных паролем;
-программирования функции «ПАУЗА» для последовательной маркировки;
-нанесения шрифтов по ГОСТ 26.008-85;
-импорта/экспорта файлов посредством wi-fi.
Маркиратор должен иметь:
-встроенную герметичную клавиатуру с русско-английской и цифровой раскладкой;
-удобную, нескользящую позиционирующую накладку;
-пылевлагозащищенный корпус и ручку из прочного, легкого материала;
-опорную рамку и насадку в виде магнитного прижима;
-таблички, нанесенные на маркиратор, должны быть на русском языке;
-USB-порт для импорта/экспорта файлов.
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Рисунок 1 – Маркируемые детали
4	Комплект поставки

В комплект поставки маркировочного оборудования должны входить:
-провод соединения с ПК;
-зарядная станция для зарядки аккумуляторной батареи;
-два аккумулятора для бесперебойной работы;
-игла;
-лицензированное программное обеспечение с копией на отдельном носителе;
-руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке;
-кейс для хранения и транспортировки.


5	Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому оборудованию

1. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
2. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
3.  Исполнитель должен гарантировать постоянное наличие на своем складе сменных запасных частей и расходников для маркиратора. Ориентировочная стоимость быстроизнашиваемых узлов и деталей должна быть указана в конкурсной документации.
4. На оборудовании не должны быть установлены какие-либо программные блокировки, которые снимаются только производителем.
5. Исполнитель должен предоставить инструкцию по эксплуатации и руководство по ремонту.
6. Исполнитель должен выполнить испытания поставленного оборудования и сдачу в эксплуатацию на территории заказчика. 
7. Исполнитель должен организовать и провести обучение методам производительной и безопасной работы.
8. Срок гарантии не менее 24 месяцев после ввода в эксплуатацию на все компоненты без исключения. 
9. Исполнитель обязуется проводить сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории заказчика.
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