Приложение 4 к аукционным документам №А664-08/261


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На приобретение светодиодных поворотных голов CLAYPACKY MINI-B на объекте: Учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный молодежный театр», расположенном по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 17. (использование аналогов не допустимо в целях обеспечения совместимости с ранее закупленными товарами)
Поставщик обязан поставить товары в количестве 12 шт.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Источник света: не менее 7 полноцветных светодиодов мощностью не менее 40 Вт;
Изменяемый режим мерцания светодиодов, по протоколам управления;
Протокол управления: DMX-512, Art-Net, RDM, sACN;
Световой выход прибора: не менее 3400 Лм;
Диаметр единой передней линзы: не менее 140 мм – не более 142 мм;
Цветовая температура: не уже диапазона 2500 – 8000 К;
Встроенные стандартизированные режимы гамма-коррекции: 1; 1,5; 2,2;
Количество каналов DMX: 4 режима, каналов 17 - 29;
Плавное и точное перемещение PAN: не менее 540º (разрядность не менее 16 бит);
Плавное и точное перемещение TILT: не менее 250º (разрядность не менее 16 бит);
Функция автоматического репозиционирования;
Система смешивания цвета: RGBW;
Стробоскоп: регулируемая частота не менее 25 Гц;
Электронный диммер: не менее 16 бит;
Независимое управление центральным светодиодом
Угол раскрытия луча: не уже диапазона 4º - 55º;
Наличие ЖК-дисплея с подсветкой;
Наличие встроенного аккумулятора;
Встроенный вэб-интерфейс для управления и настройки через стандартный браузер;
Встроенный преобразователь сетевых протоколов в сигнал DMX;
Наличие 5-пиновых разъемов XLR (вход/выход);
Наличие силовых разъемов Powercon True1 (вход/выход);
Наличие разъема RJ45;
Наличие встроенных ручек для переноски;
Наличие крепления «омега» с быстросъемными замками;
Минимальный уровень шума: не более 35 дБ(А);
Возможность удаленного управления режимами вентиляторов по протоколу управления;
Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц;
Максимальная потребляемая мощность; не более 375 Вт;
Ширина: не более 224 мм;
Высота: не более 346 мм;
Глубина: не более 186 мм;
Вес: не более 6.5 кг;
Клэмпы для крепления на трубу 50мм, кабель питания и страховочные тросы в комплекте.



Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
Поставляемый товар должен быть серийного производства, присутствовать в каталоге на официальном сайте производителя. Предоставить ссылку.
В предложении предоставить изображение оборудования, которое должно в точности соответствовать оборудованию, предлагаемому к поставке.
Библиотека предлагаемого прибора должна быть включена в стандартную библиотеку световых приборов консоли МА Lighting (установленной на объекте заказчика) на момент подачи предложения. Предоставить подтверждение.
Требования по гарантии на товар: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поставки товара и подписания акта приемки Товара по количеству и качеству согласно товарной (товарно-транспортной) накладной.
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