ГродМТ 581/26-ЭА                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Лента индикаторная 

	№ п/п
	Наименование 
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	1 
	Лента индикаторная химическая для плазменной стерилизации перекисью водорода в рулоне
	2.1. Лента индикаторная для контроля плазменной стерилизации перекисью водорода.
2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками.
2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 
2.4. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м.
	25

	2
	Лента индикаторная химическая для газовой стерилизации в атмосфере оксида этилена
	2.1. Лента индикаторная для контроля газовой стерилизации в атмосфере оксида этилена.
2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками.
2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 
2.4. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м.
	20



Лот 2 Лента индикаторная

	№ п/п
	Наименование 
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	1 
	Лента индикаторная химическая для паровой стерилизации
	2.1. Лента индикаторная для контроля паровой стерилизации.
2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками.
2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 
2.4. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м.
	77

	2
	Лента индикаторная химическая для воздушной стерилизации
	2.1. Лента индикаторная для контроля воздушной стерилизации.
2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками.
2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 
2.4. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м.
	22



Лот 3 Индикатор для контроля процессов стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации)

	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	 1
	Химический индикатор для плазменной стерилизации одноразовый
	2.1. Индикаторы должны быть предназначены для контроля условий стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок во всех режимах работы плазменного стерилизатора.
2.2. Индикаторы должны подходить для контроля условий стерилизации (парами перекиси водорода)
2.2. Индикаторы должны иметь индикаторные метки, элемент сравнения и маркировку, с обозначением метода стерилизации и режимов стерилизации.
2.3. Индикаторы должны иметь липкий слой на обратной стороне для фиксации, закрытый защитной бумагой.
2.4. При соблюдении условий стерилизации исходный цвет индикаторных меток необратимо должен меняться на конечный цвет, соответствующий цвету элемента сравнения.
2.5. Индикатор химический одноразовый многорежимный.
2.6. Индикатор химический не ниже 4 класса.
	8 000




