             Приложение  

Техническое задание

Автобус пассажирский, 2026 года выпуска новый (не бывший в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленный, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) –1 ед.

Технические характеристики должны включать следующие параметры по оборудованию, двигателю, кузову и дополнительным опциям:

	1. 
	Двигатель дизельный (Евро-5);

	2. 
	АКПП  (6 ступ.);

	3. 
	Габаритные размеры, д*ш*в, мм: не более 8860*2550*3020;

	4. 
	База: 4270, мм;

	5. 
	Колесная формула: 4х2;

	6. 
	Технически допустимая максимальная масса ТС: 13450 кг;

	7. 
	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей ТС, начиная с передней оси: на 1-ую ось – 4650 кг; на 2-ую – 8800 кг;

	8. 
	Тип кузова: одноэтажный, низкопольный;

	9. 
	Тонированные стекла со сдвижными форточками;

	10. 
	Запасное колесо, 1 шт.;

	11. 
	Перегородка боковая, отделяющая от салона рабочее место водителя, с дверью в салон и с окном кассы (радиусная);

	12. 
	Кондиционер салона без блока микроклимата с воздуховодами рабочего места водителя, без отопления (кондиционер кабины водителя не устанавливается);

	13. 
	Независимый автономный подогреватель двигателя и салона;

	14. 
	Окраска кондиционера (салона), вентиляционных люков и крышных вентиляторов в цвет кузова;

	15. 
	Количество мест для сидения: 27+1
- пассажирские сидения в  тканевой обивке;

	16. 
	Сидение водителя на пневмоподушке, регулируемое;

	17. 
	Зеркала наружные заднего вида с электроуправлением, оснащенные электроподогревом в защитных пластиковых кожухах;

	18. 
	Тормозные механизмы всех колес – дисковые;

	19. 
	Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей;

	20. 
	Откидной трап для заезда инвалидной коляски;

	21. 
	Оборудование для крепления одной инвалидной коляски;

	22. 
	Система наклона кузова «Клининг»;

	23. 
	Устройство вызова экстренных служб;

	24. 
	[bookmark: _GoBack]Информационная система с внутрисалонным табло;

	25. 
	Установка магнитолы.


	
Вместе с поставкой транспортного средства должны быть переданы необходимые документы для регистрации в подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.
Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим на территории Республики Беларусь стандартам и техническим условиям.
Гарантийный срок эксплуатации автобуса составляет не менее 24 календарных месяца с даты ввода в эксплуатацию, при условии, что его пробег за этот период не превысил 100 000 километров.           


