ГродМТ 589/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или)
изделий медицинского назначения:

Лот 1 Тонометры с речевым сопровождением

1. Состав комплекта:
	Наименование
	Количество, шт.

	Блок измерительный
	1

	Манжета стандартная 
	1

	Элементы питания 
	4

	Сетевой адаптер
	1


2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование

	Количество 

	2.
	Тонометр с речевым сопровождением
	26 компл.


2.1.  Индикатор аритмии.
2.2.  Возможность подключения сетевого адаптера.
2.3.  Индикация заряда батарей.
2.4.  Наличие памяти количества измерений.
2.5.  Встроенные часы и календарь.
2.6.  *Речевое (голосовое) сопровождение.
2.7.  Измеритель артериального давления предназначен для неинвазивного измерения систолического и диастолического артериального давления (АД) на основе осциллометрического принципа на плечевой артерии, а также отображения на индикаторе прибора частоты пульса как справочной величины.
2.8.  Прибор предназначен для использования в учреждениях здравоохранения и для индивидуального пользования. 
2.9.  Наличие функции голосового сообщения результатов измерения позволяет использовать прибор незрячим и слабовидящим людям.
2.10. *Наличие первичной поверки юридического лица, входящего в государственную метрологическую службу, либо иные юридические лица, имеющие разрешение Госстандарта на право поверки в сфере законодательной метрологии.

*(Звёздочкой) отмечены принципиально важные требования. Предложение участника, не соответствующее указанным требованиям, подлежит отклонению.  


