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Описание предмета закупки 


                                                                     Техническое задание ПО ЛОТУ №2
на закупку сервера для Государственного учреждения образования «Гимназия №61 г.Минска»


	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	1. 
	Корпус
	Форм-фактор: не менее 2U
внешние отсеки под HDD 3,5” с горячей заменой: не менее 8
При поставке должен быть предоставлен комплект крепления 

	2. 
	Процессор
	Количество: не менее 1
Количество ядер на процессор: не менее 12
Количество потоков на процессор: не менее 24
Техпроцесс: не менее 10нм
Тактовая частота: не менее 2.4 ГГц
Поддержка оперативной памяти: не ниже DDR4

	3. 
	Оперативная память
	Объем: не менее 64 Гб (с коррекцией ошибок) 
поколение: не ниже DDR4
Частота: не ниже 2666 МГц

	4. 
	Материнская плата
	Сетевые адаптеры 1 Gbps: не менее 2 шт.
Поддержка консоли удаленного управления с возможностью перенаправления графики и монтирования загрузочных устройств

	5. 
	RAID-контроллер
	Применение: для сервера
Количество внутренних портов: не менее 8 шт.
Совместимость с поставляемой серверной платформой, материнской платой и ПО VmWare ESXI 8 и выше или Proxmox VE 9.2 и выше или аналогами

	6. 
	HDD
	Количество: не менее 2 шт.
Объем: не менее 10 Тб
Должны быть пригодны для безостановочной эксплуатации 


	7. 
	Совместимость
	ПО VmWare ESXI 8 и выше или Proxmox VE 9 и выше или аналогами


Дополнительно к серверу

	Блоки розеток:

	1.
	Блок розеток в стойку 19"
	Количество розеток: не менее 6 шт.
Тип розеток: Sсhuko или аналог
	1шт.

	Источник бесперебойного питания

	1.
	ИБП серверный
	Мощность: не менее 2000Вт
Запас работы от батарей: не менее 30 минут при нагрузке в 50%
	1 шт.

	Шкаф серверный

	1.
	Шкаф серверный
	Вместимость: не менее 18U
Габаритные размеры: не менее   Ш600 Д800мм
	1 шт.



Транспортные расходы по доставке товара, разгрузочно-погрузочные работы, занос, установка, подключение, настройка оборудования должны входить в стоимость товара и осуществляется за счет «Поставщика».

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). В комплект должны быть включены все комплектующие, силовые и интерфейсные кабели и материалы необходимые для установки и эксплуатации.

[bookmark: _GoBack]Гарантийные обязательства: не менее 24 месяца с момента поставки, установки, подключения и настройки оборудования.
