       Приложение 1 к заявке на покупку №А633-07/262
Описание предмета закупки                                                          

Техническое задание на закупку нового полуприцепа для грузового автомобиля-тягача МАЗ-544028
	

	Количество осей

	2

	Тип платформы

	Бортовая без тента

	Настил платформы
	Многослойная клееная фанера толщиной 
не менее 27 мм.


	Материал бортов

	металл

	Оси трубчатого сечения с барабанным тормозным механизмом



	Полная масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг.

	Не более 6600

	Технически допустимая общая масса, кг

	Не  менее 35000

	Технически допустимая грузоподъемность, кг

	Не менее 28400

	Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг

	Не менее 15000

	Габаритная длинна полуприцепа, мм

	Не более 12560

	Габаритная ширина полуприцепа, мм

	Не более 2550

	Габаритная высота платформы, мм

	Не более 2110

	Внутренняя длина платформы, мм

	Не менее 12000

	Внутренняя ширина платформы, мм

	Не менее 2440

	Внутренняя высота платформы, мм


	Не менее 600

	Высота седельно-сцепного устройства горизонтально стоящего ненагруженного полуприцепа, мм

	Не менее 1260 

Не более 1320

	Объем платформы, м/куб

	Не менее 19

	Площадь платформы, м²

	не менее 30

	Колеса
	Шины бескамерные, широкопрофильные 315/80R22.5 или аналог. Колеса дисковые. Двускатная ошиновка



	Гарантийные обязательства
	не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию (даты первой регистрации, но не позднее 4 месяцев с даты отгрузки товара), при условии, что пробег в этот период не превысил 100 000 км. 
Наличие сервисного центра в Республике Беларусь.



Продукция должна быть новой (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
