[bookmark: _Hlk194391693]Приложение 4 к документам № ГЦ687-08/261
Спецификация
к процедуре закупки
Профессиональная газонокосилка

Лот №1 
Профессиональная газонокосилка – 1 шт.
Предельная общая стоимость товара –  35 340,00  руб.

	№
п/п
	Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Описание предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Объем (кол-во), ед. изм.

	1
	Профессиональная газонокосилка 
	1. Основные характеристики
Гарантийный срок – не менее 12 мес
Срок службы – не менее 60 мес
Производительность – не менее 0,70 гектар в час

2.Характеристики двигателя

Тип двигателя - бензиновый четырехтактный
Охлаждение двигателя -воздушное
Рабочий объем двигателя -  не менее 708 см.куб.
Количество цилиндров – не менее 2
Мощность двигателя, -  не менее 23 л. с.
Номинальная мощность, кВт – от 10 до 16.9
Система запуска - электростартер
Тип воздушного фильтра -  картридж (бумажный) + предварительный (поролон)
Система смазки двигателя - под постоянным давлением с масляным фильтром
Объём масляного картера, л – не менее 1.4
Емкость топливного бака, л -  не менее 19
Тип топлива - АИ-92

3.Система кошения
Тип режущей деки – не менее 1 ротора, не менее 2 нефиксированных ножей
Режимы кошения - мульчирование/задний выброс
Ширина кошения, см – не менее 92
Количество ножей, шт – не менее 2
Высота кошения – не менее 50 и не более 100 мм
Максимальный диаметр среза – не менее 4 см, в том числе кустарников
Муфта включения деки – электромагнитная

4.Система привода
Тип трансмиссии - гидростатическая
Тип привода - полный
Должно быть предусмотрено наличие блокировки дифференциала 
Максимальная скорость движения вперед – 9 км/ч
Максимальная скорость движения назад – 5 км/ч
Должно быть предусмотрено наличие датчика моточасов 

5. Габариты и вес
Вес  - от 350 до 353 кг
Длина – не более 231 см
Ширина – не более 105 см
Высота – не более 150.5  см
Колесная база -  от 150 до 156 см
Типоразмер задних шин – не более 20x10,00-8  дюймов
Типоразмер передних шин, дюймы - не более 16x6,50-8 дюймов.

	1 шт.



Поставляемые товары (оборудование) должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в т.ч. которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
При поставке товаров должна быть представлена техническая документация с требованиями по мерам безопасности при его эксплуатации (руководства по эксплуатации) на русском языке.
Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Поставщиком и Покупателем товарно-транспортной накладной.


Лот №2 

[bookmark: _GoBack]Профессиональная газонокосилка (для субъектов малого и среднего предпринимательства) –
1 шт.
Предельная общая стоимость товара –  35 340,00 руб.

	№
п/п
	Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Описание предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Объем (кол-во), ед. изм.

	1
	Профессиональная газонокосилка 
	1. Основные характеристики
Гарантийный срок – не менее 12 мес
Срок службы – не менее 60 мес
Производительность – не менее 0,70 гектар в час

2.Характеристики двигателя

Тип двигателя - бензиновый четырехтактный
Охлаждение двигателя -воздушное
Рабочий объем двигателя -  не менее 708 см.куб.
Количество цилиндров – не менее 2
Мощность двигателя, -  не менее 23 л. с.
Номинальная мощность, кВт – от 10 до 16.9
Система запуска - электростартер
Тип воздушного фильтра -  картридж (бумажный) + предварительный (поролон)
Система смазки двигателя - под постоянным давлением с масляным фильтром
Объём масляного картера, л – не менее 1.4
Емкость топливного бака, л -  не менее 19
Тип топлива - АИ-92

3.Система кошения
Тип режущей деки – не менее 1 ротора, не менее 2 нефиксированных ножей
Режимы кошения - мульчирование/задний выброс
Ширина кошения, см – не менее 92
Количество ножей, шт – не менее 2
Высота кошения – не менее 50 и не более 100 мм
Максимальный диаметр среза – не менее 4 см, в том числе кустарников
Муфта включения деки – электромагнитная

4.Система привода
Тип трансмиссии - гидростатическая
Тип привода - полный
Должно быть предусмотрено наличие блокировки дифференциала 
Максимальная скорость движения вперед – 9 км/ч
Максимальная скорость движения назад – 5 км/ч
Должно быть предусмотрено наличие датчика моточасов 

5. Габариты и вес
Вес  - от 350 до 353 кг
Длина – не более 231 см
Ширина – не более 105 см
Высота – не более 150.5  см
Колесная база -  от 150 до 156 см
Типоразмер задних шин – не более 20x10,00-8  дюймов
Типоразмер передних шин, дюймы - не более 16x6,50-8 дюймов.

	1 шт.



Поставляемые товары (оборудование) должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в т.ч. которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
При поставке товаров должна быть представлена техническая документация с требованиями по мерам безопасности при его эксплуатации (руководства по эксплуатации) на русском языке.
Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Поставщиком и Покупателем товарно-транспортной накладной.

