 
ГродМТ 595/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Каталка для транспортировки больных с гидравлическим приводам
	1. Каркас изготовлен из стальных труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. 
2. Высота регулируется при помощи гидропривода. 
3. Наличие 4-х самоориентирующихся колес диаметром не менее 125 мм, два из которых снабжены тормозом. 
4. Опускающиеся боковые ограждения. 
5. Угол подъема подголовника 0°-50°.
6. Максимальная нагрузка на каталку– не менее 150 кг.
7. Длина – не менее 2050 мм
8. Ширина – не менее 780 мм
9. Высота регулируется –от 470 мм до 1050 мм
	13 шт.

	2
	Тележка-каталка для транспортировки больных со съемными носилками
	1. Каталка внутрикорпусная предназначена для перевозки больных внутри лечебных учреждений. 
2. Каркас изготовлен из профильных труб с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. 
3. Ложе съёмное в виде носилок. 
4. Наличие съемного мягкого матраса
5. Каталка устанавливается на 4 колеса диаметром не менее 125 мм., два из которых оснащены тормозами.
6. Максимальная нагрузка на каталку– не менее 150 кг.
7. Длина – не менее 2050 мм
8. Ширина – не менее 570 мм
9. Высота – не менее 700 мм
	8 шт.

	3
	Каталка для транспортировки больных с матрацем
	1. Каталка позволяет перевозить пациентов в пределах лечебного учреждения и выполнять рентгенологические, ультразвуковые и другие виды обследования. 
2. Угол наклона секции опоры спины – от 0º до 45º, механизм подъема ручной.
3. Высота не более 840 мм, 
4. Длина не менее 2100 мм.,
5. Ширина не менее 770 мм.
6. Диаметр колес – 150 мм, два из них с тормозом.
7. Опускающиеся боковые ограждения и отбойники с четырех сторон.
8. Полимерное покрытие.
9. Наличие съемного мягкого матраса.
10. Номинальная нагрузка не менее 150 кг.
	26 шт.

	4
	Кровать медицинская 
	1.Каркас изготовлен на основе металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
2.Ложе кровати – сварная сетка и стальной П-образный профиль, острые углы отсутствуют, в комплекте с матрацем из влагоотталкивающей ткани.
3.Нагрузка на кровать – не менее 130 кг; 
4.Длина –не менее 2000 мм
5.Ширина – не менее 780 мм
6.Высота – не менее 760 мм
	93 шт.

	5
	Кровать медицинская функциональная
	1.Каркас изготовлен на основе металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
2.Ложе кровати – сварная сетка и стальной П-образный профиль, цвет белый, острые углы отсутствуют. 
3.Угол подъема головной секции регулируется от 0° до 60°. 
4. На колесах с тормозом.
5.Длина – не менее 2030 мм
6.Ширина – не менее 897 мм
7.Высота – не менее 900 мм
8.В комплекте:
- матрац из влагоотталкивающей ткани,
- стойка для подтягивания пациентов типа «Гусь»
- ограждения боковые 2 шт. 
	112 шт.

	6
	Кровать медицинская детская
	1. Кроватка неонатальная: предназначена для помещения в ней новорожденного и перемещения его в пределах отделения;
2. Каркас изготовлен на основе металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов;
3. Ванна-кювез изготовлены из оргстекла, или пластика;
4. Габаритный размер кроватки, мм: не менее (д*ш*в):
 830*460*900;
5. Габаритный размер ванны-кюветы, мм: не менее 700*450;
6. Механизм угла наклона ложа вверх/вниз: не менее 12°;
7. Наличие матраца;
8. Матрац выполнен из пенополиуритана в съемном чехле (должны быть выполнены из материала устойчивого к многократным обработкам дезинфицирующими средствами);
9.Колеса: не менее 100 мм. в диаметре – 4 штуки, из них 2 колеса с тормозом.
	15 шт.

	7
	Кровать детская медицинская 
	1. Кровать предназначена для детей 
2. Кровать представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из лежака, стоек и боковых ограждений. 
3. Лежак кровати регулируется по высоте. Угол подъема лежака 20º. 
4. Передняя и задняя стенка кроватей опускаются до уровня колес. Механизм опускания – ручной.
5. Четыре колеса (два с тормозом, два без тормоза)
6. Покрытие и все детали кровати легко переносят гигиеническую обработку и дезинфекцию. 
7. В комплект кровати входит матрац с чехлом из медицинской клеенки Наполнение матраца – пенополиуретан (поролон) не менее 100 мм.
8. Длина не менее 1230 мм,
9. Ширина не менее 650 мм,
10. Высота не более 1500 мм 
11. Высота от пола до сетки не менее 500 мм 
	9 шт.
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	Кровать больничная металлическая с матрацем 
	Габариты, мм	Длина не менее 2000, ширина не более 1080
Тормоза 	Да 
Привод 	Механический 
Количество секций 	4
Регулировка головной секции	0 - 800
Регулировка ножной секции	0 - 400
Подъем головы 	Да 
Подъем ног	Да 
Регулировка высоты 	Да 
Матрас 	Да 
Максимальная нагрузка	210
Угол Тренделенбурга	Нет 
Угол анти-Тренделенбурга	Нет 
Инфузионная стойка 	Да 
Дуга для подтягивания 	Да
Боковые ограждения, шт	2
Матрац	Да 
Головная торец-спинка	съемная
	5 шт

	9
	Кровать реанимационная с электроприводом
	•	Назначение – реанимационная. Кровать реанимационная с электроприводом – реанимационная, четырёхсекционная, с электромеханической регулировкой положения секций и высоты ложа, предназначена для ухода за пациентами в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
•	Количество секций - четырехсекционная
•	Секции: бедренная / спинная / ножная
•	Регулировка подъема кровати - электромеханическая
•	Регулировка подъема секций - электромеханическая
•	Боковые барьеры - Да
•	Стойка для подтягивания пациентов - Да
•	Колеса - Да
•	Пульт управления - Да
•	Нагрузка на изделие +/- 210 кг
•	Дополнительные характеристики
•	Возможно удлинение кровати до 200 мм.
•	Габариты: +/- 2100×1020 мм
•	Высота подъёма ложа: +/- 500-730 мм
•	Максимальная нагрузка: +/- 210 кг
•	Углы наклона: опора спины – 0-85º, опора бедра – 0-35º, опора голени – 0-15º,
 Тренделенбург – 0-15º, анти-Тренделенбург – 0-15º
•	Оборудована:
-держателем мочеприемного мешка
- держателем судна
- держателем капельниц
- головной торец-спинкой съёмной
- ножной торец-спинкой
- ручкой для экстренного опускания опоры с двух сторон койки
- блоком управления
- пультом управления для пациента
- пультом управления для медперсонала
- резервным источником питания
•	Дополнительно комплектуется:
- Рамой Балканского
- рамой-порученем для приподнятия пациента типа «гусь»
- матрацем
- системой противопролежневой
- столиком универсальным (для инъекций)
	3 шт

	10
	Кровать функциональная медицинская
	1. Ложе кровати не менее 3-ех секций.
2. Регулировка наклона секций – механическая.
3. Подъем спиной секции от 0 до 60 градусов.
4. Подъем бедренной секции от 0 до 30 градусов.
5. Подъем секции голени от 0 до 20 градусов.
6. Длина ложа кровати не менее 2000 мм.
7. Ширина ложа кровати не менее 900 мм.
8. Высота ложа от уровня пола не менее 540 мм.
9. Наличие съемных боковых ограждений.
10. Нагрузка на кровать, снаряженную матрацем не менее 180 кг.
11. Колеса диаметром не менее 120 мм, два из которых снабжены тормозом.
12.Устойчивость кровати к дезинфекции, в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.
13.. Рама-поручень для самоподнимания
13.1. Должна быть установлена у изголовья кровати в кронштейн рамы. 
14. Матрац медицинский влагоустойчивый 
14.1. В чехле на молнии из материала устойчивого к дезинфекции: из пенополиуретана в чехле из ткани с дышащим полиуретановым микропористым покрытием (влагоотталкивающее и паропроницаемое)
	6 шт

	11
	Кровать функциональная медицинская с гидравлическим приводом
	2.1.	Габаритные размеры кровати ориентировочно: 2000-2100*900-920 мм;
2.2.     Металлическая сетка из стального прута с ячейками не более 50*80 мм;
2.3.	Материал спинок – пластик толщиной не менее 10 мм;
2.4.	Регулировка высоты ложа кровати гидроприводом в диапазоне 500-900 мм;
2.5.	Для регулирования подъема головной секции –механический или газовый механизм;
2.6.	Для регулировки подъема бедренной секции - механический или газовый механизм;
2.7.	Для регулировки ножной секции – 2 растомата;
2.8.	Транспортабельность: 4 колеса диаметром не менее 150 мм, их них 2 с тормозом;
2.9.	Комплектация матрацем (листовой поролон не менее 100 мм) в   наматрацнике, который выполнен из влагоустойчивого полимерного материала, устойчивый к многократной обработке моющими и дезинфицирующими средствами;
2.10.	Наличие съемных складывающихся боковых ограждений;
2.11.	Дополнительно: инфузионная стойка, стойка для подтягивания, подставка для судна/мочеприемника.
2.12.	Максимальная нагрузка не менее 200 кг.  
	30 шт.
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