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Заявка на покупку № 514
1. 
Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде .
2. 
Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3. Наименование предмета государственной закупки: уличный SIP-динамик, потолочный встраиваемый SIP-динамик, настенный SIP-динамик, блок питания к уличным SIP-динамик
3.1.
срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: до 15 октября 2026 года.
3.2.
место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;
3.3.
порядок поставки товаров: транспортом Поставщика; по согласованию сторон возможен самовывоз г. Минск, г. Сморгонь;
3.4.
порядок оплаты товаров: через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.
описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):
	№

п/п
	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Количество (объем), закупаемых товаров

(работ, услуг)
	Предельная стоимость предмета государственной закупки

(бел. руб.)

	1.
	Уличный SIP-динамик

Основные характеристики:

2-е SIP-линии, передача голоса в HD, аудиокодеки G.722 и Opus,

вещание в формате сжатия без потери качества, MP3 или WAV, не менее 20 мультикаст зон, встроенное хранилище не менее 24 МБ для аудиофайлов, настройка аудиофайлов для оповещения или сигнализации, подключение внешней IP-камеры, степень защиты IP66.

Аудио характеристики:

Аудиокодеки: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K, G.722, Opus, DTMF: In-band, out-of-band (RFC2833 / SIP INFO)

Динамик: частотная характеристика: 350 Гц - 7,5 кГц; чувствительность: 107 ± 3 дБ (1 м/1 Вт); импеданс: 8 Ом; MAX SPL: 120 дБ (1 м/30 Вт);

мощность: PoE: 8 Вт; PoE+: 15 Вт; DC 24 В/2 А: 30 Вт.

Микрофон: всенаправленный микрофон; чувствительность: -38 ± 3 дБ; импеданс: 2,2 кОм; напряжение смещения: 2 В.

Сетевые характеристики: 10/100 Мбит/с, режим сети: IPv4/IPv6/IPv4 и IPv6, получение IP: статический/DHCP, VLAN, LLDP, QoS

Протоколы: SIP 2.0 через UDP/TCP, RTP/RTCP, STUN, DHCP, IPv6 SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

Управление: автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069, управление через веб-интерфейс, сетевой лог, импорт/экспорт конфигурации, обновление прошивки, системный лог.

Физические характеристики:

Питание PoE/PoE+ или DC 24 В/2 А

1 х порт DC 24 В/2 А (круглый разъем питания)

1 х порт RJ45 для подключения к сети:

Поддержка Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, класс 4.

1 х группа сухих контактов (вход)

1 х группа сухих контактов (выход):

макс. 30 В/2 А; клеммная колодка.

Рабочая температура: -30~60 °C, рабочая влажность: 10~95%, вес: 1,9 кг, установка: U-образный кронштейн, цвет: белый, размер устройства: 285 х 285 х 205 мм
	9 шт.
	10812,85

	2.
	Потолочный встраиваемый SIP-динамик

Основные характеристики:

2-е SIP-линии, передача голоса в HD, аудиокодеки G.722 и Opus,

вещание в формате сжатия без потери качества, MP3 или WAV, не менее 20 мультикаст зон, встроенное хранилище не менее 24 МБ для аудиофайлов, настройка аудиофайлов для оповещения или сигнализации, подключение внешней IP-камеры.

Аудио характеристики:

Аудиокодеки: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K, G.722, Opus, DTMF: In-band, out-of-band (RFC2833 / SIP INFO)

Динамик: частотная характеристика: 250 Гц - 20 кГц; чувствительность: 90 ± 3 дБ (1 м/1 Вт); импеданс: 8 Ом; MAX SPL: 100 дБ ;

мощность: PoE: 8 Вт; PoE+: 10 Вт; DC12- 24 В/2 А: 10 Вт.

Микрофон: всенаправленный микрофон; чувствительность: -38 ± 3 дБ; импеданс: 2,2 кОм; напряжение смещения: 2 В.

Сетевые характеристики: 10/100 Мбит/с, режим сети: IPv4/IPv6/IPv4 и IPv6, получение IP: статический/DHCP, VLAN, LLDP, QoS

Протоколы: SIP 2.0 через UDP/TCP, RTP/RTCP, STUN, DHCP, IPv6 SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

Управление: автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069, управление через веб-интерфейс, сетевой лог, импорт/экспорт конфигурации, обновление прошивки, системный лог.

Физические характеристики:

Питание PoE/PoE+ или DC 12-24 В/2 А

1 х порт DC 12-24 В/2 А (круглый разъем питания)

1 х порт RJ45 для подключения к сети:

Поддержка Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, класс 4.

1 х группа сухих контактов (вход)

1 х группа сухих контактов (выход):

макс. 30 В/2 А; клеммная колодка.

Рабочая температура: -25~55 °C, рабочая влажность: 10~95%, вес: 0,884 кг, установка: потолочная, цвет: белый, размер устройства: диаметр 200х90 мм
	3 шт.
	2070,95

	3.
	Настенный SIP-динамик

Основные характеристики:

2 SIP-линии, основной динамик 8 Ом 15 Вт, может быть подключен к внешнему динамику 8 Ом 15 Вт. Встроенный микрофон, поддержка мониторинга, самодиагностика, интерком, Поддержка HD-звука. Поддержка вещания в формате MP3 или WAV с сжатием без потерь. Поддержка не менее 20 зон мультикаста. Встроенная память для аудио объемом  не менее 24 Мб. Настройка аудиофайлов для экстренных уведомлений и сигналов тревоги. Поддержка питания PoE/PoE+ или питания DC24 В/2 А.

Аудио                                                                                                                                                                             

Аудиокодеки: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K, G.722, Opus. Поддержка DTMF: In-band, out-of-band (RFC2833/SIP INFO). Динамик: 5" коаксиальный высокочастотный, частотная характеристика: 100-20 кГц, чувствительность: 89±3 дБ/Вт/м, импеданс: 8 Ом, максимальный уровень звукового давления: 105 дБ (SPL)

Мощность динамика: PoE: Основной динамик 8 Вт, PoE+: Основной динамик 15 Вт, DC 24 В/2 A: Основной динамик 15 Вт (поддержка вспомогательного динамика 8 Ом 15 Вт)

Сеть:10/100 Мбит/с, режим сети: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, IP настройки: статичный IP / DHCP / PPPoE, VLAN, LLDP, QoS.

Протоколы: SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP, SRTP , STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069.

Физические характеристики: общие габариты устройства：184.85 мм X 275.38 мм X 124.56 мм. Питание 24 В/2 А:DC порт x1, контактая площадка 2 пин x1, 1 х порт RJ45 для подключения к сети: Поддержка Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, класс 4

 Выход x1 реле макс. 30 В/2 А, рабочая температура: -20℃~55℃, температура хранения: -30℃~60℃. Установка: настенная или на поворотной опоре (опционально), цвет: белый
	2 шт.
	1732,33

	4.
	Блок питания к уличным SIP-динамикам

Диапазон входного напряжения: 85…264 В, диапазон рабочей температуры: -30…+70 С, защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева, КПД: 87-92%.

Выходное напряжение, не более В: 24, выходной ток,  не более А: 2.2 мощность, не менее Вт: 52, размеры, мм: 99x82x30 , вес, г: 230
	9 шт.
	430,45

	ИТОГО:
	15046,58


4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29 AKBB 3604 9050 0015 6420 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,                             УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Насенник Людмила Валентиновна;
4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, 8-029-6039492;
4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 
дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 17.08.2026 года;

6.2. 
порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.
7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).
Для проверки таких требований участник должен представить следующие документы: копию свидетельства о государственной регистрации, заявление (я) о соответствии.
8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.
9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 10:00 часов 17.08.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 14:00 часов 17.08.2026 года.
11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком).

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь. 
13. Гарантийный срок эксплуатации определяется документами  завода-изготовителя и должна составлять не менее 12 месяцев.
Старший офицер отдела закупок                               
майор




Л.В.Насенник   
14.08.2026
