ГродМТ 546/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Ультразвуковой сканер (УЗИ) с интраоперационными и лапароскопическими датчиками

Закупке подлежит 2 компл.

1. Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Аппарат ультразвуковой диагностический, новый, экспертного класса для общих исследований, инвазивных манипуляций и оперативного вмешательства и экстренных состояний.
	1 шт.

	2.
	Датчики:
	

	2.1
	Линейный датчик для исследований поверхностных, малых органов, в педиатрии, опорно-двигательного аппарата, сосудов, нервов.
	1 шт.

	2.2
	Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных исследований.
	1 шт.

	2.3
	Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований
	1 шт.

	2.5
	Конвексный интраоперационный датчик с пальцевым хватом
	1 шт.

	2.6
	Линейный интраоперационный датчик L – образный
	1 шт.

	2.7
	Линейный интраоперационный датчик Т – образный
	1 шт.

	2.8
	Лапароскопический датчик 
	1 шт.

	5
	встроенный источник питания, не менее 2 часов работы
	1 шт.



2. Технические требования первого аппарата:
	№ п/п
	Характеристики
	Параметры

	1.
	Аппарат ультразвуковой новый диагностический экспертного класса для общих, педиатрических, радиологических и кардиоваскулярных исследований.
	Наличие

	1.1
	Программы для расчетов при исследованиях в педиатрии, сердца, сосудов, поверхностно расположенных органов, общие и радиологии.
	Наличие

	1.2
	Свободное перемещение монитора по горизонтали и вертикали на кронштейне
	Наличие

	1.3
	Увеличение области интереса в режиме реального времени с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат
	не менее 10

	1.4
	Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме
	не менее 6

	2.
	Количество цифровых каналов.
	Не менее 7 000 000

	3.
	Общий динамический диапазон системы, дБ.
	Не менее 260

	4.
	Размеры рабочего монитора, дюймов.
	Не менее 23

	5.
	Наличие сенсорного дисплея панели управления для облегчения работы со сканером
	Наличие

	6.
	Максимальная глубина сканирования в В-режиме на конвексном датчике, входящем в состав, см.
	Не менее 39

	7.
	Максимальная частота в В-режиме кадров в секунду.
	Не менее 1300

	8.
	Режим составного многолучевого сканирования, не менее
	9 лучей

	9.
	Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/с.
	Не более 3

	10.
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с.
	Не менее 10

	11.
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волновой допплерометрии в одном направлении, м/с.
	Не менее 29

	12.
	Режим тканевой гармоники
	Наличие

	13.
	Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером
	Наличие

	14.
	Режим тканевой допплерографии (в том числе визуализация скорости ткани (TVI), допплеровская визуализация скорости ткани (TVD), визуализация энергии ткани (TEI), M-визуализация скорости ткани (TVM))
	Наличие

	15.
	М-режим: цветовой, анатомический
	Наличие

	16.
	стресс-эхо
	Наличие

	17.
	Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме, PW, CFM, PD- режимах путем нажатия одной кнопки
	Наличие

	18.
	Компрессионная эластография (на внутриполостных и линейных датчиках)
	Наличие

	18.1
	-Количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей нескольких участков
	Наличие

	18.2
	интеллектуальный анализ заболеваний молочной железы по шкале BI-RADS
	Наличие

	19.
	автоматическое измерение почечно-печеночного коэффициента (гепаторенальный индекс)
	Наличие

	20.
	автоматическое измерение интегральной скорости и времени, автоматически отслеживает PW, LVOT и получает значения VTI, SV, CO и SVV
	Наличие

	21.
	Программа для автоматического обсчета комплекса интима-медиа сосудов
	Наличие

	22.
	Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше
	Наличие

	23.
	Опция для сравнения ультразвуковых изображений в реальном времени с прошлыми изображениями DICOM КТ/ 
МРТ/маммография/рентген/УЗИ без внешней рабочей станции
	Наличие

	24.
	Рабочая станция, предназначенная для управления исследованиями пациентов
	Наличие

	25.
	Специализированный кардиоваскулярный пакет:
	Наличие

	-
	Программа недопплеровского отображения кровотока
	

	-
	Программа демонстрации допплеровского 2D-потока в 3D-формате в базовых и комбинированных режимах Color
	

	-
	Программа автоматической оптимизации угла контрольного объема, шкалы и базовой линии и автоматической оптимизации потока во время исследования сосудов
	

	-
	автоматическое определение и расчет толщины комплекса интима-медиа в реальном времени на основании радиочастотного анализа
	

	-
	Программа недопплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка в В-режиме
	

	-
	Программа качественного и количественного анализа допплеровской оценки кинетики миокарда (strain)
	

	-
	Программа автоматического обсчета общей и регионарной сократительной функций миокарда с представлением результатов в виде таблицы, круговой многосегментной диаграммы и кривых
	

	-
	Анатомический криволинейный М-режим
	

	-
	Ультрамикроангиография
	

	26.
	Подключение датчиков с монокристальными или многослойными пьезоэлементами
	Наличие

	27.
	автоматическое отслеживание и расчет диаметра нижней полой вены
	Наличие

	28.
	Жесткий диск системы.
	Не менее 1 Тб

	29.
	Режим панорамного изображения на конвексных и линейных датчиках
	Наличие

	30.
	Количество одновременно подключаемых датчиков (визуализирующих).
	Не менее 5

	31.
	Линейный датчик для исследований сосудов, поверхностных органов, опорно-двигательного аппарата.
	Наличие

	31.1
	- частота, МГц.
	3,0 – 14,0

	31.2
	- апертура, мм.
	от 45 до 55

	31.3
	- режим компрессионной эластографии 
	наличие

	31.4
	- количество элементов
	256

	31.
	Секторный монокристаллический датчик для кардиологических исследований.
	Наличие

	31.1
	- частота, МГц.
	1,0 – 5,0

	31.2
	- угол сканирования.
	Не менее 90 градусов

	32
	Конвексный монокристаллический датчик для абдоминальных, акушерско-гинекологических и сосудистых исследований
	Наличие

	32.1
	- частота, МГц.
	1.3-5,7

	32.2
	- количество элементов, не менее 
	192

	33
	Конвексный интраоперационный датчик с пальцевым хватом
	наличие

	33.1
	диапазон частот
	2,6-9,0 МГц

	33.2
	кол-во элементов
	128

	34
	Интраоперационный линейный датчик L-образный
	наличие

	34.1
	диапазон частот 
	3,5-16,0 МГц

	34.2
	кол-во элементов, не менее
	128

	35
	Интраоперационный линейный датчик Т-образный
	наличие

	35.1
	диапазон частот 
	3,5-13,5 МГц

	35.2
	кол-во элементов, не менее
	128

	36
	Лапароскопический датчик
	наличие

	36.1
	кол-во элементов, не менее
	128



Необходимое соответствие требованиях технического задания не менее 90%.

