Приложение №2

 Наименование объекта	ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШМИДТА В Г.ПОЛОЦКЕ (пусковой комплекс - подготовительный период, наружные инженерные сети теплоснабжения, канализации, водопровода, наружного освещения и электроснабжения (0,4 кВ), наружные сети диспетчеризации лифтов, отдельностоящий теплопункт, распределительная транспортная инфраструктура (проезды, парковки), благоустройство территории)	
Код объекта 	31.25.3	
Наименование здания, сооружения	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	
Шифр здания, сооружения	15	
Комплект чертежей	ГП 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 1501
на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 454,856 ТЫС.РУБ..
Составлена в ценах на	1 АВГУСТА 2025	Стоимость  576.479   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обосно-вание	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж7-20 ТИП 1 ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ	
1	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000  								

		 
 		 	
2	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  								

		 
 		 	
3	П0
 	База текущих цен (вариант A)  								

		 
 		 	
4	П0
 	ТИП 1 ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ (S=2759М2)  								

		 
 		 	
5	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			6.8975	1349.15
	4852.05
	1307.97	115.53 
 		6316.73 	
6	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			758.725	
	
		5880.12 
 	23998.47	29878.59 	
7	Е27-24-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	459.88	2 487.01	587.96	100.50		3 047.39	
			2.759	1268.81
	6861.66
	1622.18	277.28 
 		8407.75 	
8	4/1-5-20-10-20/С412-1282-3Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 20-40 ММ - 150КМ  	М3				34.20	63.54	97.74	
			562.836	
	
		19248.99 
 	35762.60	55011.59 	
9	Е27-53-6
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571.16	1 546.17	367.05	17 756.54	2 012.16	21 886.03	
			2.759	1575.83
	4265.88
	1012.69	48990.29 
 	5551.55	60383.55 	
10	Е27-54-6
(65.72 / 69.89) 	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Кф 	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	4.98	771.94	183.12	10 730.47	1 219.99	12 727.38	
			2.759	13.74
	2129.78
К1=4	505.23	29605.37 
 К1=4	3365.95	35114.84 	
11	Е27-53-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571.16	1 546.17	367.05	24 842.10	2 817.97	29 777.40	
			2.759	1575.83
	4265.88
	1012.69	68539.35 
 	7774.78	82155.84 	
ИТОГО прямые затраты:	 5783	 22375	 5461	 172657	 76453	 277269	
ОХР и ОПР	7390	
Плановая прибыль	 7859	
Итого по ПТМ	 292517	
Затраты труда рабочих-строителей	 422.84	
Затраты труда машинистов	 326.30	
Ж7-20 БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15	
12	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15  L=566 М  								

		 
 		 	
13	Е27-34-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	47.63	13.13	824.95	92.06	1 957.52	
			5.66	5619.70
	269.59
	74.32	4669.22 
 	521.06	11079.57 	
14	4/2-2-1-10/1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				19.69	1.46	21.15	
			566	
	
		11144.54 
 	826.36	11970.90 	
15	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.74146	145.03
	521.58
	140.60	12.42 
 		679.03 	
16	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			81.5606	
	
		632.09 
 	2579.76	3211.85 	
ИТОГО прямые затраты:	 5765	 791	 215	 16458	 3927	 26941	
ОХР и ОПР	3930	
Плановая прибыль	 4179	
Итого по ПТМ	 35050	
Затраты труда рабочих-строителей	 442.27	
Затраты труда машинистов	 8.53	
Ж7-20 ЗАНИЖЕННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БВ 100.22.15-М	
17	П0
 	ЗАНИЖЕННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БВ 100.22.15-М  L=45 М  								

		 
 		 	
18	Е27-34-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	47.63	13.13	902.02	100.83	2 043.36	
			0.45	446.80
	21.43
	5.91	405.91 
 	45.37	919.51 	
19	4/2-2-1-10/574612-27-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БВ100.22.15-М СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				19.69	1.46	21.15	
			45	
	
		886.05 
 	65.70	951.75 	
20	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.05895	11.53
	41.47
	11.18	0.99 
 		53.99 	
21	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			6.4845	
	
		50.25 
 	205.10	255.35 	
ИТОГО прямые затраты:	 458	 63	 17	 1343	 316	 2181	
ОХР и ОПР	312	
Плановая прибыль	 332	
Итого по ПТМ	 2825	
Затраты труда рабочих-строителей	 35.17	
Затраты труда машинистов	 0.68	
Ж7-20 ЗАНИЖЕННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРВ 100.30/22.15-М	
22	П0
 	ЗАНИЖЕННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРВ 100.30/22.15-М  L=93 М  								

		 
 		 	
23	Е27-34-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	47.63	13.13	902.02	100.83	2 043.36	
			0.93	923.38
	44.30
	12.21	838.88 
 	93.77	1900.33 	
24	4/2-2-1-10/574612-1Я
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30/22.15-М  	ШТ.				19.69	1.46	21.15	
			93	
	
		1831.17 
 	135.78	1966.95 	
25	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.12183	23.83
	85.70
	23.10	2.04 
 		111.57 	
26	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			13.4013	
	
		103.86 
 	423.88	527.74 	
ИТОГО прямые затраты:	 947	 130	 35	 2776	 653	 4507	
ОХР и ОПР	646	
Плановая прибыль	 687	
Итого по ПТМ	 5839	
Затраты труда рабочих-строителей	 72.67	
Затраты труда машинистов	 1.40	
Ж7-20 ТИП 2 ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ	
27	П0
 	ТИП 2 ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ (S=491М2)  								

		 
 		 	
28	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			1.2275	240.10
	863.48
	232.77	20.56 
 		1124.14 	
29	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			135.025	
	
		1046.44 
 	4270.84	5317.28 	
30	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  	100 М2	1654.12	78.72	16.30	27.73	101.93	1 862.50	
			4.91	8121.73
	386.52
	80.03	136.15 
 	500.48	9144.88 	
31	4/2-2-2-1-10/271
 	ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯП21.11.6-М В22.5СЕРИЯ Б3.020.1-8.08 ВЫП.1  	ШТ.				0.70	0.05	0.75	
			22713	
	
		15899.10 
 	1135.65	17034.75 	
ИТОГО прямые затраты:	 8362	 1250	 313	 17102	 5907	 32621	
ОХР и ОПР	5701	
Плановая прибыль	 6063	
Итого по ПТМ	 44385	
Затраты труда рабочих-строителей	 632.12	
Затраты труда машинистов	 16.48	
Ж7-20 БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ100.20.8	
32	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ100.20.8 L=435 М.П.  								

		 
 		 	
33	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	47.63	13.13	1 152.38	129.30	2 322.19	
			4.35	4319.03
	207.19
	57.12	5012.85 
 	562.46	10101.53 	
34	4/2-2-1-10/16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				7.85	0.58	8.43	
			435	
	
		3414.75 
 	252.30	3667.05 	
35	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.05655	11.06
	39.78
	10.72	0.95 
 		51.79 	
36	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			6.2205	
	
		48.21 
 	196.75	244.96 	
ИТОГО прямые затраты:	 4330	 247	 68	 8477	 1012	 14065	
ОХР и ОПР	2890	
Плановая прибыль	 3074	
Итого по ПТМ	 20029	
Затраты труда рабочих-строителей	 331.84	
Затраты труда машинистов	 0.65	
Ж7-20 ТИП 3 ТРОТУАР ПОД НАГРУЗКУ	
37	П0
 	ТИП 3 ТРОТУАР ПОД НАГРУЗКУ (S=235М2)  								

		 
 		 	
38	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.5875	114.92
	413.28
	111.41	9.84 
 		538.04 	
39	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			64.625	
	
		500.84 
 	2044.09	2544.93 	
40	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ/ТОЛЩ.15СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	602.67	1 499.65	375.35	35.18		2 137.50	
			0.235	141.63
	352.42
	88.21	8.27 
 		502.32 	
41	Е70-232-1
(65.72 / 69.89) 	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ) НА ПЛОЩАДКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРА И ПОГРУЗЧИКА ОДНОКОВШОВОГО ПНЕВМОКОЛЕСНОГО 3,4 Т И С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГОТОВОЙ СМЕСИ БУЛЬДОЗЕРОМ  	100 М3		347.90	91.05			347.90	
			0.4465	
	155.34
	40.65	 
 		155.34 	
42	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			18.753	
	
		145.34 
 	593.16	738.50 	
43	4/1-5-20-10-30/С412-1283-1Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 5-20 ММ - 150КМ  	М3				39.60	63.65	103.25	
			13.428571	
	
		531.77 
 	854.73	1386.50 	
44	4/1-5-20-10-20/С412-1282-3Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 20-40 ММ - 150КМ  	М3				34.20	63.54	97.74	
			4.834286	
	
		165.33 
 	307.17	472.50 	
45	4/1-5-20-10-20/С412-1282-4Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ - 150КМ  	М3				28.84	63.43	92.27	
			12.891429	
	
		371.79 
 	817.70	1189.49 	
46	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  	100 М2	1654.12	78.72	16.30	27.73	101.93	1 862.50	
			2.35	3887.18
	184.99
	38.31	65.17 
 	239.54	4376.88 	
47	4/2-2-2-1-10/271
 	ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯП21.11.6-М В22.5СЕРИЯ Б3.020.1-8.08 ВЫП.1  	ШТ.				0.70	0.05	0.75	
			10871	
	
		7609.70 
 	543.55	8153.25 	
ИТОГО прямые затраты:	 4144	 1106	 279	 9408	 5400	 20058	
ОХР и ОПР	2906	
Плановая прибыль	 3091	
Итого по ПТМ	 26055	
Затраты труда рабочих-строителей	 313.39	
Затраты труда машинистов	 15.51	
Ж7-20 БОРТОВОЙ КАМЕНЬ	
48	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ100.20.8 L=60 М.П.  								

		 
 		 	
49	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	47.63	13.13	1 152.38	129.30	2 322.19	
			0.6	595.73
	28.58
	7.88	691.43 
 	77.58	1393.32 	
50	4/2-2-1-10/16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				7.85	0.58	8.43	
			60	
	
		471.00 
 	34.80	505.80 	
51	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.0396	7.75
	27.86
	7.51	0.66 
 		36.27 	
52	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			4.356	
	
		33.76 
 	137.78	171.54 	
ИТОГО прямые затраты:	 603	 56	 15	 1197	 250	 2107	
ОХР и ОПР	407	
Плановая прибыль	 433	
Итого по ПТМ	 2946	
Затраты труда рабочих-строителей	 46.27	
Затраты труда машинистов	 0.46	
Ж7-20 ТИП 5 ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА	
53	П0
 	ТИП 5 ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА (S=34М2)  								

		 
 		 	
54	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.102	19.95
	71.75
	19.34	1.71 
 		93.41 	
55	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			11.22	
	
		86.96 
 	354.89	441.85 	
56	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ/ТОЛЩ.15СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	602.67	1 499.65	375.35	35.18		2 137.50	
			0.034	20.49
	50.99
	12.76	1.20 
 		72.68 	
57	Е70-232-1
(65.72 / 69.89) 	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ) НА ПЛОЩАДКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРА И ПОГРУЗЧИКА ОДНОКОВШОВОГО ПНЕВМОКОЛЕСНОГО 3,4 Т И С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГОТОВОЙ СМЕСИ БУЛЬДОЗЕРОМ  	100 М3		347.90	91.05			347.90	
			0.0646	
	22.47
	5.88	 
 		22.47 	
58	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			2.7132	
	
		21.03 
 	85.82	106.85 	
59	4/1-5-20-10-30/С412-1283-1Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 5-20 ММ - 150КМ  	М3				39.60	63.65	103.25	
			1.942857	
	
		76.94 
 	123.66	200.60 	
60	4/1-5-20-10-20/С412-1282-3Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 20-40 ММ - 150КМ  	М3				34.20	63.54	97.74	
			0.699429	
	
		23.92 
 	44.44	68.36 	
61	4/1-5-20-10-20/С412-1282-4Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ - 150КМ  	М3				28.84	63.43	92.27	
			1.865143	
	
		53.79 
 	118.31	172.10 	
62	Е6-1-15
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ  	100 М3 В ДЕЛЕ	1571.89	892.95	256.92	229.12	15.97	2 709.93	
			0.34	534.44
	303.60
	87.35	77.90 
 	5.43	921.37 	
63	4/1-4-10-20-70/1333
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4  	М3				267.91	30.46	298.37	
			34.68	
	
		9291.12 
 	1056.35	10347.47 	
64	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15  L=6 М  								

		 
 		 	
65	Е27-34-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	47.63	13.13	824.95	92.06	1 957.52	
			0.06	59.57
	2.86
	0.79	49.50 
 	5.52	117.45 	
66	4/2-2-1-10/1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				19.69	1.46	21.15	
			6	
	
		118.14 
 	8.76	126.90 	
ИТОГО прямые затраты:	 634	 452	 126	 9802	 1803	 12692	
ОХР и ОПР	500	
Плановая прибыль	 532	
Итого по ПТМ	 13723	
Затраты труда рабочих-строителей	 47.45	
Затраты труда машинистов	 2.97	
Ж7-20 ТИП 5 ПЛОЩАДКА ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ	
67	П0
 	ТИП 5 ПЛОЩАДКА ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ (S=16М2)  								

		 
 		 	
68	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.048	9.39
	33.77
	9.10	0.80 
 		43.96 	
69	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			5.28	
	
		40.92 
 	167.01	207.93 	
70	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ/ТОЛЩ.15СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	602.67	1 499.65	375.35	35.18		2 137.50	
			0.016	9.64
	23.99
	6.01	0.56 
 		34.19 	
71	Е70-232-1
(65.72 / 69.89) 	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ) НА ПЛОЩАДКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРА И ПОГРУЗЧИКА ОДНОКОВШОВОГО ПНЕВМОКОЛЕСНОГО 3,4 Т И С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГОТОВОЙ СМЕСИ БУЛЬДОЗЕРОМ  	100 М3		347.90	91.05			347.90	
			0.0304	
	10.58
	2.77	 
 		10.58 	
72	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			1.2768	
	
		9.90 
 	40.39	50.29 	
73	4/1-5-20-10-30/С412-1283-1Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 5-20 ММ - 150КМ  	М3				39.60	63.65	103.25	
			0.914286	
	
		36.21 
 	58.19	94.40 	
74	4/1-5-20-10-20/С412-1282-3Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 20-40 ММ - 150КМ  	М3				34.20	63.54	97.74	
			0.329143	
	
		11.26 
 	20.91	32.17 	
75	4/1-5-20-10-20/С412-1282-4Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ - 150КМ  	М3				28.84	63.43	92.27	
			0.877714	
	
		25.31 
 	55.67	80.98 	
76	Е6-1-15
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ  	100 М3 В ДЕЛЕ	1571.89	892.95	256.92	229.12	15.97	2 709.93	
			0.16	251.50
	142.87
	41.11	36.66 
 	2.56	433.59 	
77	4/1-4-10-20-70/1333
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4  	М3				267.91	30.46	298.37	
			16.32	
	
		4372.29 
 	497.11	4869.40 	
78	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15  L=9 М  								

		 
 		 	
79	Е27-34-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	47.63	13.13	902.02	100.83	2 043.36	
			0.09	89.36
	4.29
	1.18	81.18 
 	9.07	183.90 	
80	4/2-2-1-10/1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				19.69	1.46	21.15	
			9	
	
		177.21 
 	13.14	190.35 	
ИТОГО прямые затраты:	 360	 216	 60	 4792	 864	 6232	
ОХР и ОПР	276	
Плановая прибыль	 294	
Итого по ПТМ	 6801	
Затраты труда рабочих-строителей	 27.03	
Затраты труда машинистов	 1.39	
Ж7-20 ТИП 4 ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ (S=336М2)	
81	П0
 	ТИП 4 ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ (S=336М2)  								

		 
 		 	
82	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.336	65.72
	236.36
	63.72	5.63 
 		307.71 	
83	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			36.96	
	
		286.44 
 	1169.04	1455.48 	
84	Е27-24-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	395.06	1 659.98	401.65	67.00		2 122.04	
			0.336	132.74
	557.75
	134.95	22.51 
 		713.00 	
85	Е27-24-4
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМАМ Е27-24-1, Е27-24-2, Е27-24-3 Кф 	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	44.79	625.86	162.43	1 819.80		2 490.45	
			0.336	15.05
	210.29
К1=5	54.58	611.45 
 К1=5		836.79 	
86	4/1-5-20-10-20/С412-1282-4Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ - 150КМ  	М3				28.84	63.43	92.27	
			84.7056	
	
		2442.91 
 	5372.88	7815.79 	
87	Е27-24-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	455.78	2 441.03	561.86	100.50		2 997.31	
			0.336	153.14
	820.19
	188.78	33.77 
 		1007.10 	
88	4/1-5-20-10-20/С412-1282-3Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 20-40 ММ - 150КМ  	М3				34.20	63.54	97.74	
			68.544	
	
		2344.20 
 	4355.29	6699.49 	
89	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ДОЛОМИТОВОГО ОТСЕВА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.336	65.72
	236.36
	63.72	5.63 
 		307.71 	
90	4/1-5-40-50/С406-275-1Я
 	ОТСЕВ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ 2,5-5 ММ - 150КМ  	М3				20.96	63.28	84.24	
			36.96	
	
		774.68 
 	2338.83	3113.51 	
91	Е27-272-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА РЕГУПОЛ  	100 М2	722.55	23.68	0.84	40.94	2.86	790.03	
			3.36	2427.77
	79.56
	2.82	137.56 
 	9.61	2654.50 	
92	1/60-80-80/С101-56901-8Я
 	БЕСШОВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ  	М2				96.35	6.78	103.13	
			342.72	
	
		33021.07 
 	2323.64	35344.71 	
ИТОГО прямые затраты:	 2860	 2141	 509	 39686	 15569	 60256	
ОХР и ОПР	2214	
Плановая прибыль	 2354	
Итого по ПТМ	 64824	
Затраты труда рабочих-строителей	 229.87	
Затраты труда машинистов	 30.51	
Ж7-20 БОРТОВОЙ РЕЗИНОВЫЙ КАМЕНЬ	
93	П0
 	БОРТОВОЙ РЕЗИНОВЫЙ КАМЕНЬ L=68 М.П.  								

		 
 		 	
94	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	47.63	13.13	1 152.38	129.30	2 322.19	
			0.68	675.16
	32.39
	8.93	783.62 
 	87.92	1579.09 	
95	1/60-80-80/С101-56901-32Я
 	БОРДЮР ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ С ОДНОСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 500Х200Х50 ММ  	М				39.78	2.80	42.58	
			68	
	
		2705.04 
 	190.40	2895.44 	
96	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.034	6.65
	23.92
	6.45	0.57 
 		31.14 	
97	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			3.74	
	
		28.99 
 	118.30	147.29 	
98	Е27-14-4
(65.72 / 69.89) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЩЕБЕНЬ ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	300.99	2 431.13	595.76	23.45		2 755.57	
			0.0476	14.33
	115.72
	28.36	1.12 
 		131.17 	
99	4/1-5-20-10-20/С412-1282-4Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ - 150КМ  	М3				28.84	63.43	92.27	
			5.236	
	
		151.01 
 	332.12	483.13 	
100	Е27-14-4
(65.72 / 69.89) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЩЕБЕНЬ ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	300.99	2 431.13	595.76	23.45		2 755.57	
			0.0306	9.21
	74.39
	18.23	0.72 
 		84.32 	
101	4/1-5-20-10-20/С412-1282-3Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 20-40 ММ - 150КМ  	М3				34.20	63.54	97.74	
			3.366	
	
		115.12 
 	213.88	329.00 	
ИТОГО прямые затраты:	 705	 246	 62	 3786	 943	 5681	
ОХР и ОПР	504	
Плановая прибыль	 536	
Итого по ПТМ	 6721	
Затраты труда рабочих-строителей	 54.15	
Затраты труда машинистов	 3.13	
Ж7-20 ТИП 7 ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ (S=37М2)	
102	П0
 	ТИП 7 ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ (S=37М2)  								

		 
 		 	
103	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.0925	18.09
	65.07
	17.54	1.55 
 		84.71 	
104	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			10.175	
	
		78.86 
 	321.84	400.70 	
105	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  	100 М2	1654.12	78.72	16.30	27.73	101.93	1 862.50	
			0.37	612.02
	29.13
	6.03	10.26 
 	37.71	689.12 	
106	4/1-7-20-60-11/С414-1000-32Я
 	ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ КЛАССИКА, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КЛАСС БЕТОНА В22,5  	М2				92.70	6.90	99.60	
			37.74	
	
		3498.50 
 	260.41	3758.91 	
ИТОГО прямые затраты:	 630	 94	 24	 3589	 620	 4933	
ОХР и ОПР	430	
Плановая прибыль	 457	
Итого по ПТМ	 5820	
Затраты труда рабочих-строителей	 47.63	
Затраты труда машинистов	 1.24	
Ж7-20 ТИП 8 ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ	
107	П0
 	ТИП 8 ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ (S=5+1+5=11М2)  								

		 
 		 	
108	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.0275	5.38
	19.34
	5.21	0.46 
 		25.18 	
109	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			3.025	
	
		23.44 
 	95.68	119.12 	
110	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  	100 М2	1946.21	80.11	16.30	27.73	101.93	2 155.98	
			0.11	214.08
	8.81
	1.79	3.05 
 	11.21	237.15 	
111	4/1-7-20-60-11/С414-1000-32Я
 	ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ КЛАССИКА, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КЛАСС БЕТОНА В22,5  	М2				92.70	6.90	99.60	
			11.22	
	
		1040.09 
 	77.42	1117.51 	
ИТОГО прямые затраты:	 219	 28	 7	 1067	 184	 1499	
ОХР и ОПР	149	
Плановая прибыль	 158	
Итого по ПТМ	 1806	
Затраты труда рабочих-строителей	 16.58	
Затраты труда машинистов	 0.37	
Ж7-20 ТИП 6 ТРОТУАР ИЗ ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТ	
112	П0
 	ТИП 6 ТРОТУАР ИЗ ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТ (S=45М2)  								

		 
 		 	
113	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.135	26.41
	94.97
	25.60	2.26 
 		123.64 	
114	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			14.85	
	
		115.09 
 	469.71	584.80 	
115	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ОБРАБОТН. ЦЕМЕНТОМ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.045	8.80
	31.66
	8.53	0.75 
 		41.21 	
116	4/1-5-50/10
 	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ  	М3				102.20	7.19	109.39	
			4.95	
	
		505.89 
 	35.59	541.48 	
117	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  	100 М2	1654.12	78.72	16.30	316.74	27.14	2 076.72	
			0.45	744.35
	35.42
	7.34	142.53 
 	12.21	934.51 	
118	4/1-7-20-60-11/С414-1000-12Я
 	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 90 ММ, КЛАСС БЕТОНА В25  	М2				51.24	3.81	55.05	
			45.9	
	
		2351.92 
 	174.88	2526.80 	
ИТОГО прямые затраты:	 780	 162	 41	 3118	 692	 4752	
ОХР и ОПР	540	
Плановая прибыль	 574	
Итого по ПТМ	 5866	
Затраты труда рабочих-строителей	 58.99	
Затраты труда машинистов	 2.29	
Ж7-20 ТИП 6А ТРОТУАР ИЗ ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТ	
119	П0
 	ТИП 6А ТРОТУАР ИЗ ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТ (S=171М2)  								

		 
 		 	
120	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.513	100.34
	360.87
	97.28	8.59 
 		469.80 	
121	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			56.43	
	
		437.33 
 	1784.88	2222.21 	
122	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ОБРАБОТН. ЦЕМЕНТОМ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.171	33.45
	120.29
	32.43	2.86 
 		156.60 	
123	4/1-5-50/10
 	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ  	М3				102.20	7.19	109.39	
			18.81	
	
		1922.38 
 	135.24	2057.62 	
124	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  	100 М2	1654.12	78.72	16.30	316.74	27.14	2 076.72	
			1.71	2828.55
	134.61
	27.87	541.63 
 	46.41	3551.20 	
125	4/1-7-20-60-11/С414-1000-12Я
 	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 90 ММ, КЛАСС БЕТОНА В25  	М2				51.24	3.81	55.05	
			174.42	
	
		8937.28 
 	664.54	9601.82 	
ИТОГО прямые затраты:	 2962	 616	 158	 11850	 2631	 18059	
ОХР и ОПР	2050	
Плановая прибыль	 2181	
Итого по ПТМ	 22290	
Затраты труда рабочих-строителей	 224.18	
Затраты труда машинистов	 8.69	
Ж7-20 ТИП 11 ПОДЛОМКА	
126	П0
 	ТИП 11 ПОДЛОМКА (S=41М2)  								

		 
 		 	
127	Е27-53-6
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571.16	1 546.17	367.05	17 756.54	2 012.16	21 886.03	
			0.041	23.42
	63.39
	15.05	728.02 
 	82.50	897.33 	
128	Е27-54-6
(65.72 / 69.89) 	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Кф 	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	4.98	771.94	183.12	10 730.47	1 219.99	12 727.38	
			0.041	0.20
	31.65
К1=4	7.51	439.95 
 К1=4	50.02	521.82 	
129	Е27-53-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571.16	1 546.17	367.05	24 842.10	2 817.97	29 777.40	
			0.041	23.42
	63.39
	15.05	1018.53 
 	115.54	1220.88 	
ИТОГО прямые затраты:	 47	 158	 38	 2187	 248	 2640	
ОХР и ОПР	56	
Плановая прибыль	 59	
Итого по ПТМ	 2755	
Затраты труда рабочих-строителей	 3.16	
Затраты труда машинистов	 2.23	
Ж7-20 ТИП 12 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА ИЗ ЩПГС	
130	П0
 	ТИП 12 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА ИЗ ЩПГС (S=195М2)  								

		 
 		 	
131	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	703.45	189.63	16.75		915.80	
			0.702	137.31
	493.82
	133.12	11.76 
 		642.89 	
132	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			77.22	
	
		598.46 
 	2442.47	3040.93 	
133	Е27-24-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	459.88	2 487.01	587.96	100.50		3 047.39	
			0.195	89.68
	484.97
	114.65	19.60 
 		594.25 	
134	Е27-24-4
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМАМ Е27-24-1, Е27-24-2, Е27-24-3 Кф 	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	89.59	1 251.72	324.85			1 341.31	
			0.195	17.47
	244.09
К1=10	63.35	 
 К1=10		261.56 	
135	4/1-5-20-10-20/С412-1282-3Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 20-40 ММ - 150КМ  	М3				34.20	63.54	97.74	
			61.464	
	
		2102.07 
 	3905.42	6007.49 	
136	4/1-5-20-10-30/С412-1283-1Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 5-20 ММ - 150КМ  	М3				39.60	63.65	103.25	
			2.925	
	
		115.83 
 	186.18	302.01 	
137	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ/ТОЛЩ.15СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	602.67	1 499.65	375.35	35.18		2 137.50	
			0.195	117.52
	292.43
	73.19	6.86 
 		416.81 	
138	Е70-232-1
(65.72 / 69.89) 	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ) НА ПЛОЩАДКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРА И ПОГРУЗЧИКА ОДНОКОВШОВОГО ПНЕВМОКОЛЕСНОГО 3,4 Т И С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГОТОВОЙ СМЕСИ БУЛЬДОЗЕРОМ  	100 М3		347.90	91.05			347.90	
			0.3705	
	128.90
	33.73	 
 		128.90 	
139	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			24.0825	
	
		186.64 
 	761.73	948.37 	
140	4/1-5-20-10-30/С412-1283-1Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 5-20 ММ - 150КМ  	М3				39.60	63.65	103.25	
			13.371429	
	
		529.51 
 	851.09	1380.60 	
141	4/1-5-20-10-20/С412-1282-3Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 20-40 ММ - 150КМ  	М3				34.20	63.54	97.74	
			1.114286	
	
		38.11 
 	70.80	108.91 	
142	4/1-5-20-10-20/С412-1282-4Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ - 150КМ  	М3				28.84	63.43	92.27	
			1.114286	
	
		32.14 
 	70.68	102.82 	
ИТОГО прямые затраты:	 362	 1644	 418	 3641	 8288	 13936	
ОХР и ОПР	513	
Плановая прибыль	 545	
Итого по ПТМ	 14993	
Затраты труда рабочих-строителей	 28.66	
Затраты труда машинистов	 25.03	
Ж7-20 ТИП 13 ОБОЧИНА	
143	П0
 	ТИП 13 ОБОЧИНА (S=60М2)  								

		 
 		 	
144	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ/ТОЛЩ.15СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	602.67	1 499.65	375.35	35.18		2 137.50	
			0.195	117.52
	292.43
	73.19	6.86 
 		416.81 	
145	Е70-232-1
(65.72 / 69.89) 	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ) НА ПЛОЩАДКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРА И ПОГРУЗЧИКА ОДНОКОВШОВОГО ПНЕВМОКОЛЕСНОГО 3,4 Т И С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГОТОВОЙ СМЕСИ БУЛЬДОЗЕРОМ  	100 М3		347.90	91.05			347.90	
			0.076	
	26.44
	6.92	 
 		26.44 	
146	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2-Я
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 40КМ  	М3				7.75	31.63	39.38	
			4.94	
	
		38.29 
 	156.25	194.54 	
147	4/1-5-20-10-30/С412-1283-1Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 5-20 ММ - 150КМ  	М3				39.60	63.65	103.25	
			2.742857	
	
		108.62 
 	174.58	283.20 	
148	4/1-5-20-10-20/С412-1282-3Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 20-40 ММ - 150КМ  	М3				34.20	63.54	97.74	
			0.228571	
	
		7.82 
 	14.52	22.34 	
149	4/1-5-20-10-20/С412-1282-4Я
 	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ - 150КМ  	М3				28.84	63.43	92.27	
			0.228571	
	
		6.59 
 	14.50	21.09 	
ИТОГО прямые затраты:	 118	 319	 80	 168	 360	 964	
ОХР и ОПР	130	
Плановая прибыль	 138	
Итого по ПТМ	 1232	
Затраты труда рабочих-строителей	 9.01	
Затраты труда машинистов	 4.80	
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 40071	 32095	 7925	 313105	 126122	 511392	

ВСЕГО, в том числе …………………………………………………………………….	 576479	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 576479	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………..	 40071	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………	 32095	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 7925	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............	 313105	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 126122	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 31543	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 33544	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………….		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..		
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ……………………………………….		
ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...…..	 3043.28	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ………………………………………………………	 452.66	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ……………………………………………………………………		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т …………………………………………………		

Наименование объекта	ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШМИДТА В Г.ПОЛОЦКЕ (пусковой комплекс - подготовительный период, наружные инженерные сети теплоснабжения, канализации, водопровода, наружного освещения и электроснабжения (0,4 кВ), наружные сети диспетчеризации лифтов, отдельностоящий теплопункт, распределительная транспортная инфраструктура (проезды, парковки), благоустройство территории)	
Код объекта 	31.25.3	
Наименование здания, сооружения	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	
Шифр здания, сооружения	15	
Комплект чертежей	ГП 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 1502
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 3,986 ТЫС.РУБ..
Составлена в ценах на	1 АВГУСТА 2025	Стоимость  4.376   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обосно-вание	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж7-50 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ	
1	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000  								

		 
 		 	
2	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  								

		 
 		 	
3	П0
 	База текущих цен (вариант A)  								

		 
 		 	
4	П0
 	ГАЗОН (S=1591,25М2) / ГП-7  								

		 
 		 	
5	Е47-25-1
(65.72 / 69.89) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ  	100 М2	64.18	2.56	0.87			66.74	
			14.32125	919.14
	36.66
	12.46	 
 		955.80 	
6	Е47-25-2
(65.72 / 69.89) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ  	100 М2	272.88					272.88	
			1.59125	434.22

 		434.22 	
ИТОГО прямые затраты:	 1353	 37	 12			 1390	
ОХР и ОПР	898	
Плановая прибыль	 955	
Итого по ПТМ	 3242	
Затраты труда рабочих-строителей	 100.58	
Затраты труда машинистов	 0.86	
Ж7-50 ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ	
7	Е47-26-1
(65.72 / 69.89) 	ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ  	ГА	9.79	106.22	37.99	2 204.00	156.00	2 476.01	
			0.143213	1.40
	15.21
	5.44	315.64 
 	22.34	354.59 	
ИТОГО прямые затраты:	 1	 15	 5	 316	 22	 355	
ОХР и ОПР	5	
Плановая прибыль	 5	
Итого по ПТМ	 364	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.09	
Затраты труда машинистов	 0.36	
Ж7-50 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	
8	Е47-25-6
(65.72 / 69.89) 	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ  	100 М2	82.89	177.69	39.65	55.54	1.56	317.68	
			1.59125	131.90
	282.75
	63.09	88.38 
 	2.48	505.51 	
ИТОГО прямые затраты:	 132	 283	 63	 88	 2	 506	
ОХР и ОПР	128	
Плановая прибыль	 136	
Итого по ПТМ	 770	
Затраты труда рабочих-строителей	 9.80	
Затраты труда машинистов	 4.36	
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 1487	 335	 81	 404	 25	 2250	

ВСЕГО, в том числе …………………………………………………………………….	 4376	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 4376	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………..	 1487	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………	 335	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 81	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............	 404	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 25	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 1030	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 1096	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………….		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..		
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ……………………………………….		
ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...…..	 110.47	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ………………………………………………………	 5.58	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ……………………………………………………………………		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т …………………………………………………		

Наименование объекта	ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШМИДТА В Г.ПОЛОЦКЕ (пусковой комплекс - подготовительный период, наружные инженерные сети теплоснабжения, канализации, водопровода, наружного освещения и электроснабжения (0,4 кВ), наружные сети диспетчеризации лифтов, отдельностоящий теплопункт, распределительная транспортная инфраструктура (проезды, парковки), благоустройство территории)	
Код объекта 	31.25.3	
Наименование здания, сооружения	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	
Шифр здания, сооружения	15	
Комплект чертежей	ГП 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 1504
на ОДД НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 17,649 ТЫС.РУБ..
Составлена в ценах на	1 АВГУСТА 2025	Стоимость  17.599   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обосно-вание	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж7-90 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ	
1	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000  								

		 
 		 	
2	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  								

		 
 		 	
3	П0
 	База текущих цен (вариант A)  								

		 
 		 	
4	Е27-83-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ  	100 ЗНАКОВ	4908.62	1 163.74	234.29	220.15	15.59	6 308.10	
			0.09	441.78
	104.74
	21.09	19.81 
 	1.40	567.73 	
5	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83  	100 ЗНАКОВ	1105.17			142.27	7.00	1 254.44	
			0.14	154.72
	
		19.92 
 	0.98	175.62 	
6	7/7-10-10/С117-100-5Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, НОМЕР 2.4 УСТУПИ ДОРОГУ, ТИПОРАЗМЕР 1  	ШТ.				47.64	3.35	50.99	
			1	
	
		47.64 
 	3.35	50.99 	
7	7/7-10-10/С117-117-1Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, НОМЕР 5.15 МЕСТО СТОЯНКИ, ТИПОРАЗМЕР 1  	ШТ.				57.92	4.08	62.00	
			2	
	
		115.84 
 	8.16	124.00 	
8	7/7-10-10/С117-117-4Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, НОМЕР 5.16.1,5.16.2 ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, ТИПОРАЗМЕР 1  	ШТ.				57.92	4.08	62.00	
			8	
	
		463.36 
 	32.64	496.00 	
9	7/7-10-10/С117-125-7Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, НОМЕР 5.38, 5.39, ЖИЛАЯ ЗОНА / КОНЕЦ ЖИЛОЙ ЗОНЫ, ТИПОРАЗМЕР 1  	ШТ.				96.97	6.83	103.80	
			2	
	
		193.94 
 	13.66	207.60 	
10	7/7-10-10/С117-123-8Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, НОМЕР 7.1.1 РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА, ТИПОРАЗМЕР 1  	ШТ.				44.14	3.11	47.25	
			2	
	
		88.28 
 	6.22	94.50 	
11	7/7-10-10/С117-123-2Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, НОМЕР 7.17 ИНВАЛИДЫ, ТИПОРАЗМЕР 1  	ШТ.				44.14	3.11	47.25	
			1	
	
		44.14 
 	3.11	47.25 	
12	7/7-10-10/С117-123-9Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, НОМЕР 7.5.4 ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ, ТИПОРАЗМЕР 1  	ШТ.				44.14	3.11	47.25	
			1	
	
		44.14 
 	3.11	47.25 	
13	7/7-10-10/С117-123-3Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, НОМЕР 7.25 КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ, ТИПОРАЗМЕР 1  	ШТ.				44.14	3.11	47.25	
			1	
	
		44.14 
 	3.11	47.25 	
14	7/7-10-10/С117-100-10Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, НОМЕР 1.16.1 ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ, ТИПОРАЗМЕР 1  	ШТ.				47.64	3.35	50.99	
			2	
	
		95.28 
 	6.70	101.98 	
15	7/7-10-10/С117-104-11Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, НОМЕР 3.24.1 ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ, ТИПОРАЗМЕР 1  	ШТ.				63.50	4.47	67.97	
			2	
	
		127.00 
 	8.94	135.94 	
16	7/7-10-10/С117-117-12Е
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ЗНАК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  	ШТ.				57.92	4.08	62.00	
			1	
	
		57.92 
 	4.08	62.00 	
17	7/7-80/10
 	ОПОРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ТРУБЫ ОЦИНКОВАННОЙ ДИАМЕТРОМ 48 ММ С УСТАНОВКОЙ НА СБОРНЫЙ ФУНДАМЕНТ ОМ 1.1  	М				61.91	3.05	64.96	
			10.5	
	
		650.06 
 	32.03	682.09 	
18	7/7-80/30
 	ОПОРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ТРУБЫ ОЦИНКОВАННОЙ ДИАМЕТРОМ 76 ММ С УСТАНОВКОЙ НА СБОРНЫЙ ФУНДАМЕНТ ОМ 1.3  	М				83.69	4.12	87.81	
			30	
	
		2510.70 
 	123.60	2634.30 	
19	1/10-240-10-10/130
 	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ  	Т				4 047.14	284.92	4 332.06	
			0.00432	
	
		17.48 
 	1.23	18.71 	
ИТОГО прямые затраты:	 597	 105	 21	 4540	 252	 5493	
ОХР и ОПР	406	
Плановая прибыль	 432	
Итого по ПТМ	 6331	
Затраты труда рабочих-строителей	 43.31	
Затраты труда машинистов	 1.36	
Ж7-90 ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ	
20	П0
 	ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ  								

		 
 		 	
21	Е6-1-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ  	100 М3 В ДЕЛЕ	2276.16	584.50	168.51	248.36	17.50	3 126.52	
			0.0075	17.07
	4.38
	1.26	1.86 
 	0.13	23.44 	
22	4/1-4-10-20-90/1039
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20, F50-F100, W2  	М3				215.06	24.45	239.51	
			0.765	
	
		164.52 
 	18.70	183.22 	
23	П0
 	ЛИШНИЙ ГРУНТ V=0,75М3  								

		 
 		 	
ИТОГО прямые затраты:	 17	 4	 1	 166	 19	 207	
ОХР и ОПР	12	
Плановая прибыль	 13	
Итого по ПТМ	 232	
Затраты труда рабочих-строителей	 1.35	
Затраты труда машинистов	 0.01	
Ж5-10 УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ	
24	Е70-224-1
(81.95 / 65.03) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1.14.1-1.14.3; 1.16.1-1.16.3)  	М2 РАЗМЕТКИ	4.2	11.89	3.09			16.09	
			32	134.40
	380.48
	98.88	 
 		514.88 	
25	7/25-70/20
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  	КГ				3.46	0.24	3.70	
			11.2	
	
		38.75 
 	2.69	41.44 	
26	7/8-50/10
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  	Т				6 495.01	457.25	6 952.26	
			0.224	
	
		1454.88 
 	102.42	1557.30 	
27	7/8-10/50
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ  	КГ				9.00	0.63	9.63	
			0.012	
	
		0.11 
 	0.01	0.12 	
28	7/8-10/60
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ ЖЕЛТАЯ  	КГ				9.16	0.64	9.80	
			0.012	
	
		0.11 
 	0.01	0.12 	
29	1/10-135-20/75
 	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ  	КГ				2.70	0.19	2.89	
			0.0384	
	
		0.10 
 	0.01	0.11 	
30	Е70-224-1
(81.95 / 65.03) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1.14.1-1.14.3; 1.16.1-1.16.3)  	М2 РАЗМЕТКИ	4.2	11.89	3.09			16.09	
			5.8	24.36
	68.96
	17.92	 
 		93.32 	
31	7/25-70/20
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  	КГ				3.46	0.24	3.70	
			2.03	
	
		7.02 
 	0.49	7.51 	
32	7/8-50/10
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  	Т				6 495.01	457.25	6 952.26	
			0.0406	
	
		263.70 
 	18.56	282.26 	
33	7/8-10/50
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ  	КГ				9.00	0.63	9.63	
			0.00435	
	
		0.04 
 		0.04 	
34	1/10-135-20/75
 	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ  	КГ				2.70	0.19	2.89	
			0.00696	
	
		0.02 
 		0.02 	
35	Е70-224-2
(81.95 / 65.03) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1.13; 1.18.1-1.18.12; 1.19.1-1.19.2; 1.20; 1.21; 1.22.1-1.22.3; 1.23; 1.35) / РАЗМЕТКА 1.28  	М2 РАЗМЕТКИ	12.15	36.93	9.58			49.08	
			2.86	34.75
	105.62
	27.40	 
 		140.37 	
36	7/25-70/20
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  	КГ				3.46	0.24	3.70	
			1.001	
	
		3.46 
 	0.24	3.70 	
37	7/8-50/10
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  	Т				6 495.01	457.25	6 952.26	
			0.02002	
	
		130.03 
 	9.15	139.18 	
38	7/8-10/50
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ  	КГ				9.00	0.63	9.63	
			0.002145	
	
		0.02 
 		0.02 	
39	1/10-135-20/75
 	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ  	КГ				2.70	0.19	2.89	
			0.008294	
	
		0.02 
 		0.02 	
40	Е70-224-2
(81.95 / 65.03) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1.13; 1.18.1-1.18.12; 1.19.1-1.19.2; 1.20; 1.21; 1.22.1-1.22.3; 1.23; 1.35) / РАЗМЕТКА 1.26  	М2 РАЗМЕТКИ	12.15	36.93	9.58			49.08	
			11.8	143.37
	435.77
	113.04	 
 		579.14 	
41	7/25-70/20
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  	КГ				3.46	0.24	3.70	
			4.13	
	
		14.29 
 	0.99	15.28 	
42	7/8-50/10
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  	Т				6 495.01	457.25	6 952.26	
			0.0826	
	
		536.49 
 	37.77	574.26 	
43	7/8-10/50
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ  	КГ				9.00	0.63	9.63	
			0.00885	
	
		0.08 
 	0.01	0.09 	
44	1/10-135-20/75
 	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ  	КГ				2.70	0.19	2.89	
			0.03422	
	
		0.09 
 	0.01	0.10 	
45	Е70-224-2
(81.95 / 65.03) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1.13; 1.18.1-1.18.12; 1.19.1-1.19.2; 1.20; 1.21; 1.22.1-1.22.3; 1.23; 1.35) / РАЗМЕТКА 1.25  	М2 РАЗМЕТКИ	12.15	36.93	9.58			49.08	
			4.5	54.68
	166.19
	43.11	 
 		220.87 	
46	7/25-70/20
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  	КГ				3.46	0.24	3.70	
			1.575	
	
		5.45 
 	0.38	5.83 	
47	7/8-50/10
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  	Т				6 495.01	457.25	6 952.26	
			0.0315	
	
		204.59 
 	14.40	218.99 	
48	7/8-10/50
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ  	КГ				9.00	0.63	9.63	
			0.003375	
	
		0.03 
 		0.03 	
49	1/10-135-20/75
 	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ  	КГ				2.70	0.19	2.89	
			0.01305	
	
		0.04 
 		0.04 	
50	Е70-55-5
(81.95 / 65.03) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ (ЛИНИЯ 1.1, 1.2, 1.4) ШИРИНОЙ 10 СМ ПО ПОКРЫТИЮ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ / РАЗМЕТКА 1.40  	КМ ЛИНИИ	143.9	1 091.34	207.06			1 235.24	
			0.4266	61.39
	465.57
	88.33	 
 		526.96 	
51	7/25-70/20
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  	КГ				3.46	0.24	3.70	
			14.931	
	
		51.66 
 	3.58	55.24 	
52	7/8-50/10
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  	Т				6 495.01	457.25	6 952.26	
			0.29862	
	
		1939.54 
 	136.54	2076.08 	
53	7/8-10/50
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ  	КГ				9.00	0.63	9.63	
			0.6399	
	
		5.76 
 	0.40	6.16 	
ИТОГО прямые затраты:	 453	 1623	 389	 4656	 328	 7059	
ОХР и ОПР	690	
Плановая прибыль	 547	
Итого по ПТМ	 8296	
Затраты труда рабочих-строителей	 31.83	
Затраты труда машинистов	 22.63	
Ж5-10 ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ ИН2	
54	П0
 	ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ ИН2 / ПРИМ.3 ГП-9  								

		 
 		 	
55	Е11-2-9
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ  	М3	45.54	0.49		271.76	30.53	348.32	
			4.47	203.56
	2.19
		1214.77 
 	136.47	1556.99 	
ИТОГО прямые затраты:	 204	 2		 1215	 136	 1557	
ОХР и ОПР	134	
Плановая прибыль	 142	
Итого по ПТМ	 1833	
Затраты труда рабочих-строителей	 16.36	
Затраты труда машинистов		
Ж5-10 ДЕЛИНИАТОРЫ	
56	П0
 	ДЕЛИНИАТОРЫ / ПРИМ.13 ГП-9  								

		 
 		 	
57	Е70-107-1
(81.95 / 65.03) 	ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ ДИАМЕТРОМ 18 ММ В НОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ  	100 БОЛТОВ	483.91	75.32	29.11			559.23	
			0.06	29.03
	4.52
	1.75	 
 		33.55 	
58	7/2-50-90/С416-24-Я
 	ДЕЛИНИАТОР (КОЛЁСООТБОЙНИК)  	ШТ.				255.10	17.96	273.06	
			3	
	
		765.30 
 	53.88	819.18 	
59	1/10-240-5-5/С101-99-456Я
 	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ШАЙБОЙ М12Х129ММ  	1000 ШТ.				1 415.40	99.64	1 515.04	
			0.006	
	
		8.49 
 	0.60	9.09 	
ИТОГО прямые затраты:	 29	 5	 2	 774	 54	 862	
ОХР и ОПР	25	
Плановая прибыль	 20	
Итого по ПТМ	 907	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.22	
Затраты труда машинистов	 0.14	
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 1299	 1738	 413	 11351	 790	 15178	

ВСЕГО, в том числе …………………………………………………………………….	 17599	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 17599	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………..	 1299	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………	 1738	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 413	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............	 11351	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 790	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 1267	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 1154	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………….		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..		
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ……………………………………….		
ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...…..	 95.07	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ………………………………………………………	 24.14	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ……………………………………………………………………		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т …………………………………………………		

Наименование объекта	ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШМИДТА В Г.ПОЛОЦКЕ (пусковой комплекс - подготовительный период, наружные инженерные сети теплоснабжения, канализации, водопровода, наружного освещения и электроснабжения (0,4 кВ), наружные сети диспетчеризации лифтов, отдельностоящий теплопункт, распределительная транспортная инфраструктура (проезды, парковки), благоустройство территории)	
Код объекта 	31.25.3	
Наименование здания, сооружения	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	
Шифр здания, сооружения	15	
Комплект чертежей	ГП 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 1505
на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 19,093 ТЫС.РУБ..
Составлена в ценах на	1 АВГУСТА 2025	Стоимость  20.929   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обосно-вание	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж7-10 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	
1	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000  								

		 
 		 	
2	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  								

		 
 		 	
3	П0
 	База текущих цен (вариант A)  								

		 
 		 	
4	П0
 	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ  								

		 
 		 	
5	Е1-24-6
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ / СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА  	1000 М3		664.07	203.64			664.07	
			0.371	
	246.37
	75.55	 
 		246.37 	
6	Е1-24-14
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  	1000 М3		557.87	171.07			557.87	
			0.239	
	133.33
	40.89	 
 		133.33 	
7	Е1-24-5
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ / ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  	1000 М3		584.13	179.13			584.13	
			0.239	
	139.61
	42.81	 
 		139.61 	
8	Е1-24-13
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ  	1000 М3		491.63	150.76			491.63	
			0.239	
	117.50
	36.03	 
 		117.50 	
9	П0
 	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ В ОБЪЕМЕ 132М3 БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА ГРАНИЦАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА  								

		 
 		 	
ИТОГО прямые затраты:		 637	 195			 637	
ОХР и ОПР	128	
Плановая прибыль	 136	
Итого по ПТМ	 902	
Затраты труда рабочих-строителей		
Затраты труда машинистов	 11.15	
Ж7-10 МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРУНТ	
10	П0
 	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРУНТ  								

		 
 		 	
11	Е1-24-6
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  	1000 М3		664.07	203.64			664.07	
			0.244	
	162.03
	49.69	 
 		162.03 	
12	Е1-24-6
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ / АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ  	1000 М3		664.07	203.64			664.07	
			1.846	
	1225.87
	375.92	 
 		1225.87 	
13	Е1-24-6
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ / НА УЧАСТКАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  	1000 М3		664.07	203.64			664.07	
			0.04	
	26.56
	8.15	 
 		26.56 	
14	Е1-17-7
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ / ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА  	1000 М3	115.47	1 703.17	359.48			1 818.64	
			3.431	396.18
	5843.58
	1233.38	 
 		6239.76 	
ИТОГО прямые затраты:	 396	 7258	 1667			 7654	
ОХР и ОПР	1356	
Плановая прибыль	 1442	
Итого по ПТМ	 10452	
Затраты труда рабочих-строителей	 31.84	
Затраты труда машинистов	 95.22	
Ж7-10 ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	
15	С310-1Я
(57.16 / 67.42) 	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ  	Т					1.48	1.48	
			5489.6	

 	8124.61	8124.61 	
ИТОГО прямые затраты:					 8125	 8125	
ОХР и ОПР	0	
Плановая прибыль		
Итого по ПТМ	 8125	
Затраты труда рабочих-строителей		
Затраты труда машинистов		
Ж7-10 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	
16	Е1-20-1
(65.72 / 69.89) 	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ  	1000 М3 ГРУНТА	39.32	197.00	60.41			236.32	
			3.431	134.91
	675.91
	207.27	 
 		810.82 	
ИТОГО прямые затраты:	 135	 676	 207			 811	
ОХР и ОПР	225	
Плановая прибыль	 239	
Итого по ПТМ	 1275	
Затраты труда рабочих-строителей	 10.84	
Затраты труда машинистов	 11.84	
Ж7-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	
17	Е1-130-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ  	1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1 057.18	319.03			1 057.18	
			0.118	
	124.75
	37.65	 
 		124.75 	
ИТОГО прямые затраты:		 125	 38			 125	
ОХР и ОПР	25	
Плановая прибыль	 26	
Итого по ПТМ	 176	
Затраты труда рабочих-строителей		
Затраты труда машинистов	 2.15	
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 531	 8696	 2107		 8125	 17351	

ВСЕГО, в том числе …………………………………………………………………….	 20929	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 20929	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………..	 531	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………	 8696	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 2107	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 8125	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 1734	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 1844	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………….		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..		
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ……………………………………….		
ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...…..	 42.68	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ………………………………………………………	 120.36	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ……………………………………………………………………		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т …………………………………………………