Приложение 4 к аукционным документам №А698-08/261


ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ ПО ЛОТУ №1                        

Настольно-сверлильный станок в количестве 4 (четырех) единиц.
Настольно-сверлильные станки предназначены для обработки отверстий в мелких деталях, выполнять следующие операции: сверления, зенкерования, развертывания, рассверливания, нарезания резьбы. 
Оборудование должно быть поставлено в соответствие с указанной заводом-изготовителем комплектацией. Все необходимые комплектующие, не оговорённые в задании, но необходимые для работы станка, должны быть предложены в целях обеспечения качественной установки и эксплуатации.
Поставляемое оборудование должно иметь паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество и гарантийные обязательства (представляются при поставке оборудования). Все документы предоставляются только на русском языке, при предоставлении документов на иностранном языке, они должны иметь дополнительно русскоязычный перевод.

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Обязательно наличие сервисного центра в Республике Беларусь для осуществления гарантийного и сервисного (послегарантийного) обслуживания в сроки, установленные договором. 
Поставщик обязан осуществить поставку, монтаж, пуско-наладочные работы и обучение представителя Заказчика на предмет использования и правильной эксплуатации оборудования для формирования компетенций в области управления, наладки станка не позднее 5 рабочих дней с даты поставки. Обучение должно содержать информацию о целевом назначении оборудования, о рабочих режимах и ежедневных проверках, об обслуживании пользователями, о процедуре поиска и устранения неисправностей.
Доставка оборудования должна осуществляться на условиях разгрузки и установки на место постоянной эксплуатации техническими средствами за счет поставщика. 

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Оборудование должно быть серийно выпускаемым, не быть восстановленным, соответствовать указанным ниже техническим характеристикам и требованиям.
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Технические требования к оборудованию

	№ п/п
	Наименование показателя
	Технические характеристики

	1
	2
	3

	1. 
	Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм: не менее

	
18


	2. 
	Диапазон нарезаемой резьбы 
	М4…М12

	3. 
	Реверс вращения шпинделя
	В наличии

	4. 
	Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм, не менее

	190

	5. 
	Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм:
наибольшее, не менее
наименьшее, не более

	

400
100


	6. 
	Наибольший ход сверлильной головки, мм
	Не менее 200


	7. 
	Наибольший ход шпинделя, мм
	Не менее 100

	8. 
	Размер конуса шпинделя, мм
	Морзе 2
ГОСТ 25557


	9. 
	Размер рабочей поверхности плиты, мм:
Ширина, не менее
Длина, не менее

	
250
250

	10. 
	Количество Т-образны - пазов не менее
	2

	11. 
	Расстояние между пазами
	               
100 


	12. 
	Ширина паза
	
14 Н14 


	13. 
	Мощность привода, кВт
	не менее 0,75

	14. 
	Количество скоростей шпинделя
	
        не менее 6


	15. 
	Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин.
	200 – 2100

	16. 
	Напряжённость питающей сети, В
	380

	17. 
	Габаритные размеры станка, мм: 
Длина, не более
Ширина, не более                                                       
высота, не более
	
640
460
1260


	18. 
	Масса станка (нетто/брутто), кг, не более
	140/170

	19. 
	Напряжение цепи управления и местного освещения рабочей зоны, В
	24



Комплектация:
Настольно – сверлильный станок						                    4 шт.
Тиски машинные	(стальные)									4 шт.
Патрон сверлильный										4 шт.
Втулка 6100-0141 ГОСТ 13598					                              1 шт.
Клин 7851-0012 ГОСТ 3025							                    1 шт.
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