Приложение №3
Сравнительная ведомость технических характеристик предметов государственной закупки.
ЛОТ №1 Принтер термотрансферный настольный со встроенным отрезчиком
[bookmark: _GoBack]Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается.
	№ п\п
	Параметр
	Требования
	Конкретные показатели товара, предлагаемого участником
	Соответ-ствие (да/нет)

	1.
	Принтер термотрансферный настольный со встроенным автоматическим отрезчиком
	
	
	

	1.1
	Метод печати
	Термотрансферный
	
	

	1.2
	Способ печати
	монохромная (ч/б)
	
	

	1.3
	Разрешение печати:
	Не ниже 203 dpi
	
	

	1.4
	Скорость печати:
	Не менее 100 мм/сек
	
	

	1.5
	Ширина печати:
	Не менее 108 мм (с возможностью механической регулировки внутренних фиксаторов под рулоны сухой термобумаги шириной от 55 до 60 мм)
	
	

	1.6
	Память устройства:
	Объем встроенной Flash-памяти — не менее 64 МБ (для хранения пользовательских шрифтов и графики). Объем оперативной памяти (SDRAM) — не менее 32 МБ (для стабильной буферизации данных при непрерывной печати длинных документов)
	
	

	1.7
	Модуль отрезки (Cutter):
	Наличие оригинального встроенного автоматического обрезчика. Конструкция резака должна быть устойчива к забиванию мелкодисперсной бумажной и текстильной пылью, обладать функцией самозатачивания лезвий и обеспечивать ресурс не менее 1 000 000 (одного миллиона) отрезов. Механизм должен поддерживать полную автоматическую отрезку документов переменной длины (в диапазоне от 100 мм до 300 мм) 
	
	

	1.8
	Интерфейсы подключения:
	Наличие встроенных портов: не менее 1 x USB 2.0, не менее 1 x Ethernet (RJ45) для прямой интеграции принтера в локальную сеть цеха
	
	

	1.9
	Датчики печати
	Просветный датчик зазора (с регулировкой положения), рефлекторный датчик черной метки, датчик открытия головки
	
	

	1.10
	Штрихкоды
	Сode 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC – добавление 2(5) знаков, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11,PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, MicroPDF 417, GS1 DataBar Composite Code
	
	

	1.11
	Конструкция и охлаждение:
	Корпус из ударопрочного пластика с плотным прилеганием крышки для минимизации попадания внешней пыли на внутренние узлы. Полностью пассивный (безвентиляторный) тип охлаждения внутренних плат
	
	




