Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. КОМПЛЕКС «СТОП-ТАРЕЛКА» (МИШЕННЫЙ КОМПЛЕКС)
Количество: 10 комплектов
2.1. Комплектность одного комплекта
· Мишень «Стоп-тарелка» (финишный модуль) — не менее 1 шт.
· Блок управления и индикации (интегрированный или выносной) — 1 шт.
· Кабель питания (зарядки) — 1 шт.
· Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации на русском или белорусском языке — 1 шт.
2.2. Технические параметры
· Материал лицевой панели (тарелки): ударопрочный, вязкий полимер или лёгкий сплав, устойчивый к растрескиванию и сколам от попадания пластиковых шаров (весом от 0,20 г до 0,30 г)
· Диаметр зоны поражения (круга): не менее 150 мм
· Цвет лицевой панели: однотонный (белый или прозрачный), контрастный для прицеливания в соответствии с правилами IPSC
· Тип и чувствительность датчика: электронный (пьезоэлектрический или акустический), должен стабильно регистрировать попадания шаров на излёте с энергией от 0,5 Дж, исключать ложные срабатывания от вибрации соседних мишеней
· Интерфейс сопряжения: разъём Jack 3,5 мм (или эквивалент) для проводного подключения к таймерам CED7000 / Pocket Pro или встроенный модуль Bluetooth/радиоканал для беспроводных систем
· Индикация срабатывания: интегрированная светодиодная (LED) подсветка высокой яркости, активирующаяся в момент фиксации попадания
· Электропитание: автономное (от батареек типа АА / ААА / «Крона» или встроенного аккумулятора) с ресурсом работы не менее 10 часов
· Защита корпуса: блок электроники и элементы питания должны быть скрыты за защитным экраном, выдерживающим прямые попадания страйкбольных шаров на короткой дистанции
· Вариант установки: наличие резьбового соединения или зажима для быстрого монтажа на стандартные стойки (штативы)

