Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. МИШЕНЬ «ПОППЕР МИНИ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ» (ИЛИ АНАЛОГ)
Количество: 20 шт.
3.1. Комплектность поставки
· Мишенная установка «Поппер мини Action Air» (или аналог) в сборе — 1 шт.
· Аккумуляторная батарея (встроенная или съёмная) — 1 шт.
· Зарядное устройство (или кабель питания/адаптер) — 1 шт.
· Паспорт изделия, инструкция по калибровке и эксплуатации — 1 шт.
3.2. Требования к электронике и питанию
· Тип питания: автономное (от встроенного Li-Ion / Li-Po аккумулятора) или комбинированное (возможность работы от сети 220 В через адаптер)
· Ёмкость аккумулятора: обеспечение не менее 2000 циклов подъёма (срабатываний) на одном заряде
· Индикация: наличие светодиодного индикатора низкого заряда батареи
· Безопасность: защита проводки и электронных плат прочным металлическим кожухом основания от прямых попаданий шаров
3.3. Технические и качественные характеристики
· Размеры силуэта:
· Полное соответствие официальным стандартам Mini Popper (IPSC Action Air)
· Диаметр круглой зоны: 100–150 мм
· Высота силуэта: не менее 300 мм
· Материал силуэта:
· Облегчённая конструкционная сталь толщиной 1,5–2,0 мм или ударопрочный пластик (алюминий)
· Вес силуэта должен быть минимальным, чтобы кинетической энергии шара (до 1,7 Дж) хватало для фиксации падения
· Механизм автоматического подъёма:
· Электромеханический (микромотор с редуктором)
· Время автоматического подъёма после падения: не более 1,5–2,0 секунд
· Регулировка чувствительности:
· Наличие механического регулировочного винта или электронной настройки
· Возможность калибровки под разную энергетику пистолетов (от 0,8 до 1,6 Дж) и разный вес шаров
· Конструкция основания:
· Устойчивая платформа из стали толщиной не менее 3 мм
· Наличие отверстий в основании для фиксации к покрытию (полу, подиуму)
· Покрытие силуэта:
· Антикоррозийное порошковое окрашивание, стойкое к постоянным ударам пластиковых шаров
· Цвет: белый или жёлтый (матовый, без бликов)

