Приложение 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. МИШЕНЬ «ПОППЕР МИНИ»
Количество: 100 шт.
4.1. Технические характеристики и требования к конструкции
· Материал силуэта мишени: листовая сталь или лёгкий прочный сплав (толщина не менее 2–3 мм), устойчивый к многократным попаданиям пластиковых шаров (BB 6 мм, вес 0,2–0,3 г, скорость до 130 м/с), материал не должен деформироваться, раскалываться или оставлять глубокие вмятины
· Размеры силуэта (согласно правилам IPSC для Mini Popper):
· Общая высота силуэта: 300 мм (±5 мм)
· Диаметр круглой зоны (головы): 100–150 мм
· Конструкция основания:
· Металлическая станина (опора) для надёжной установки на ровную поверхность или стрелковые стойки
· Наличие механизма калибровки (регулировочный болт с контргайкой) для настройки усилия падения мишени при попадании
· Тип срабатывания: падающая (при точном попадании шара в зачётную зону мишень должна чётко падать назад)
· Покрытие: полимерно-порошковая покраска, устойчивая к истиранию и сколам
· Цвет: однотонный белый или жёлтый (согласно правилам IPSC, цвет должен контрастировать с окружающей обстановкой)
4.2. Требования к комплектности
Каждая единица товара должна поставляться в сборе и включать:
· Опорное основание (станину) — 1 шт.
· Падающую зачётную часть (силуэт «Поппер мини») — 1 шт.
· Регулировочный винт для настройки баланса — 1 шт.
· Комплект крепёжных элементов (если конструкция разборная)

