Приложение 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5. ТАРЕЛКА НА ПОДСТАВКЕ (МИШЕНЬ)
Количество: 100 шт.
5.1. Общие требования
Мишени должны строго соответствовать правилам соревнований IPSC Action Air и обеспечивать чёткое падение при поражении шаром пластиковым (BB) калибра 6 мм.
5.2. Конструкция и размеры
· Тип мишени: падающая (при точном попадании должна опрокидываться назад)
· Форма рабочей части (геометрия):
· Круглая тарелка диаметром 150 мм (или 120 мм — указать точный нужный размер) ИЛИ силуэтная (мини-поппер высотой 300 мм)
· Толщина рабочей пластины: сталь толщиной от 2 до 3 мм (обеспечивает жёсткость и исключает деформацию от пластиковых шаров)
· Подставка (основание):
· Устойчивая конструкция для размещения на полу или на стрелковых декорациях
· Наличие регулировочного винта для настройки угла наклона мишени (чувствительности к падению)
· Наличие отверстий в основании для фиксации к грунту/поверхности шпильками или саморезами
5.3. Материалы и покрытие
· Материал: листовая сталь (марка не ниже Ст3)
· Покрытие: порошковая краска
· Цвет: белый матовый (согласно правилам Action Air для зачётных мишеней) или жёлтый, покрытие должно быть стойким к сколам от попаданий пластиковых шаров

