Приложение 6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6. АВТОМАТ СТРАЙКБОЛЬНЫЙ АКС-74 E&L (ИЛИ АНАЛОГ)
Количество: 100 шт.
6.1. Технические характеристики товара
· Тип оборудования: электропневматический автомат (AEG)
· Материал корпуса: оружейная сталь (ствольная коробка, крышка, ствол, пламегаситель, складной приклад)
· Материал цевья: натуральное дерево (покрытое лаком) или ударопрочный полимер
· Тип приклада: рамочный, складной влево
· Начальная скорость вылета шара: 110–125 м/с (шаром весом 0,20 г)
· Дульная энергия: не более 1,7 Дж (соответствует требованиям КСО и Action Air)
· Версия гирбокса: Version 3 (V3) со стальными шестернями и быстросъёмной пружиной
· Внутренний стволик: диаметр не более 6,04 мм, длина от 455 мм до 500 мм
· Камера хоп-апа: регулируемая, тип АК (металл или ударопрочный пластик)
· Режимы огня: предохранитель / автоматический / одиночный
· Тип разъёма аккумулятора: Mini-Tamiya или Т-коннектор (Deans)
· Место под аккумулятор: под крышкой ствольной коробки
· Вес изделия: не менее 3400 г (для аутентичного баланса)
· Общая длина: не менее 940 мм (с разложенным прикладом), не более 715 мм (со сложенным)
6.2. Требования к комплектности
Каждая единица товара должна поставляться в следующей минимальной комплектации:
· Страйкбольный автомат — 1 шт.
· Магазин механического типа (ёмкость 120–150 шаров) — 1 шт.
· Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации — 1 шт.
· Примечание: аккумулятор и зарядное устройство в базовый комплект поставки могут не входить (приобретаются отдельно под требования ТБ организации)

