Приложение 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8. КОБУРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ
Количество: 100 шт.
8.1. Технические и конструктивные характеристики
· Совместимость: универсальная конструкция, должна регулироваться под разные модели спортивных пистолетов (прототипы Glock, Colt 1911, Hi-Capa, CZ, Tanfoglio) за счёт сменных деталей или регулировочных винтов
· Материал корпуса: ударопрочный, износостойкий пластик (ABS, Kydex или аналог) и алюминиевые силовые элементы
· Тип крепления: на специальный двухсоставной спортивный ремень для практической стрельбы (ширина ремня 40–45 мм)
· Система фиксации:
· Механический замок, блокирующий пистолет за спусковую скобу
· Наличие рычага принудительной блокировки (предохранителя) для безопасного перемещения спортсмена между упражнениями
8.2. Возможности регулировки
· По высоте: регулировка положения пистолета относительно ремня
· По углу наклона: вращение кобуры в продольной и поперечной плоскостях (3D-регулировка) для индивидуальной настройки под анатомию стрелка
· По ширине: подгонка фиксатора под толщину спусковой скобы конкретного пистолета
8.3. Комплектация
· Кобура в сборе с креплением на ремень — 1 шт.
· Набор регулировочных вставок / проставок под различные типы спусковых скоб — 1 комплект
· Комплект ключей (шестигранников) для сборки и настройки — 1 комплект
· Инструкция по эксплуатации и настройке — 1 шт.

