Приложение 9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9. КОМПЛЕКТ РЕМНЕЙ ДЛЯ IPSC И 4 ПОДСУМКА
Количество: 100 комплектов
9.1. Ремень поясной для IPSC (Action Air)
· Конструкция: двухсоставная (двойная система ремней)
· Внутренний ремень: продевается в шлёвки брюк, имеет мягкую текстуру, внешняя сторона полностью покрыта микропетлями (липучка «мама» / Velcro loop)
· Внешний ремень: жёсткий, силовой, внутренняя сторона полностью покрыта микрокрючками (липучка «папа» / Velcro hook) для надёжной фиксации на внутреннем ремне
· Жёсткость: повышенная вертикальная жёсткость, ремень не должен скручиваться, прогибаться или деформироваться под весом оружия в кобуре и четырёх снаряжённых магазинов
· Ширина внешнего ремня: стандарт IPSC — 40 мм (допускается отклонение ±2 мм для совместимости с креплениями)
· Материал: износостойкий нейлон/кордура с внутренним пластиковым или композитным усилителем каркаса
· Комплектация ремня: наличие фиксирующего хлястика (шлёвки-фиксатора) на липучке для закрепления перехлёста ремня
· Размерный ряд: требуется сетка размеров от S до XL по согласованию с Заказчиком
9.2. Подсумок пистолетный (4 штуки в комплекте)
· Тип: открытый, скоростной (высокоскоростной подсумок для IPSC)
· Совместимость: универсальный, должен надёжно удерживать стандартные магазины пистолетов Action Air (Hi-Capa, Glock, CZ и аналоги)
· Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик или кайдекс (Kydex)
· Тип крепления: жёсткое регулируемое крепление на ремень шириной до 40–45 мм, крепление должно фиксироваться винтами без проскальзывания по ремню
· Регулировки (обязательно):
· Регулировка силы удержания (зажатия) магазина с помощью прижимных винтов
· Регулировка угла наклона подсумка относительно крепления (360 градусов) для индивидуальной настройки стрелка
· Желательно: регулировка по высоте и выносу от бедра

