Приложение 11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

11. ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН «GREEN GAS KPS IPSC ACTION AIR» (ИЛИ АНАЛОГ)
Количество: 100 шт.
11.1. Технические и качественные характеристики
· Тип смеси: специализированная газовая смесь (Green Gas) на основе пропан-бутана высокой очистки с добавлением силиконовой смазки
· Состав: пропан, бутан, силиконовое масло (смазка), наличие силикона обязательно для защиты резиновых уплотнителей клапанов оружия
· Давление (при 20 °С): не менее 0,8 МПа и не более 1,2 МПа (стандартное среднее/высокое давление для стабильной работы автоматики Blowback)
· Объём баллона: не менее 1000 мл
· Материал клапана (носика): пластик или металл с защитным колпачком, длина и диаметр сопла должны быть совместимы со стандартными заправочными клапанами магазинов Action Air (Airsoft)
· Экологичность и безопасность: смесь не должна содержать озоноразрушающих веществ (CFC/HCFC-free)
11.2. Требования к качеству и безопасности товара
· Стабильность работы: газ должен обеспечивать стабильную скорость вылета шара и корректную работу затворной задержки (Blowback) при температуре от +10 °С до +30 °С
· Чистота: смесь не должна оставлять копоти, нагара или агрессивных химических отложений на внутренних деталях газовой системы пистолета
· Безопасность тары: баллон должен быть цельным, металлическим, устойчивым к внутреннему давлению, без признаков деформации, ржавчины или повреждений
· Маркировка: на баллоне должны быть чётко указаны правила техники безопасности на русском языке, знаки огнеопасности, состав, объём, дата производства и срок годности

