Приложение 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12. ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ESS TACTICAL GLASSES (ИЛИ АНАЛОГ)
Количество: 100 шт.
12.1. Технические требования и характеристики
Товар должен полностью соответствовать или превосходить по характеристикам базовую модель ESS Tactical Glasses:
· Конструкция: открытого типа, панорамная монолинза или двухлинзовая система с широким углом обзора без искажений
· Материал линз: ударопрочный поликарбонат толщиной не менее 2,2 мм
· Баллистическая защита: соответствие стандартам безопасности ANSI Z87.1+ (или EN 166 FT), линзы должны выдерживать прямое попадание пластикового шара (6 мм, вес до 0,40 г) на скорости до 150 м/с
· Защита от излучения: 100 % фильтрация ультрафиолетовых лучей (UVA/UVB спектр)
· Покрытие линз:
· Противоосколочное (защита от царапин и механических повреждений снаружи)
· Антизапотевающее (защита от конденсата изнутри)
· Оправа и дужки:
· Лёгкий, эластичный и ударопрочный пластик (например, нейлон)
· Низкопрофильный дизайн дужек для комфортного использования совместно с защитными наушниками и головными уборами
· Наличие нескользящих носовых упоров и заушников
12.2. Комплектация
Каждая единица товара должна поставляться в следующем комплекте:
· Защитные очки в сборе (с установленной линзой) — 1 шт.
· Дополнительные сменные линзы (минимум 2 штуки: прозрачная — для помещений, дымчатая/затемнённая — для яркого солнца) — 1 комплект
· Мягкий чехол-салфетка из микрофибры для очистки — 1 шт.
· Жёсткий или полужёсткий чехол на молнии для транспортировки всего комплекта — 1 шт.
· Инструкция по эксплуатации и уходу — 1 шт.

