Приложение 13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13. ЗАЩИТНАЯ ШТОРА ИЗ ПАРУСИНЫ (БРЕЗЕНТ) ИЛИ АНАЛОГ 3 М × 10 М
Количество: 300 пог.м
13.1. Технические и качественные характеристики
· Габаритные размеры: ширина 3,0 м, длина (высота) 10,0 м
· Материал: парусина полульняная (брезент) или износостойкий технологичный аналог
· Плотность ткани: не менее 450–550 г/м² (для обеспечения прочности)
· Пропитка: водоупорная (ВО) / водоотталкивающая или огнеупорная (ОП)
· Обработка краёв: двойной подгиб, прошивка высокопрочными армированными нитями по всему периметру
· Крепёжные элементы: наличие металлических люверсов (оцинкованный металл, устойчивый к коррозии)
· Шаг люверсов: по верхней (трёхметровой) стороне — каждые 30 см, по боковым сторонам — каждые 50 см
· Диаметр люверсов: внутренний диаметр не менее 12–16 мм
· Цвет: хаки / зелёный / серый
13.2. Требования к качеству и безопасности
· Соответствие стандартам: товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 15530-93 (для брезента) или аналогичным действующим стандартам качества и безопасности для текстильных материалов
· Состояние: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь дефектов ткани, разрывов, пропусков стежков или повреждений фурнитуры
· Отсутствие запаха: материал не должен выделять резких токсичных запахов при эксплуатации внутри помещений

