Приложение 14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14. ШАТЁР ТРАНСФОРМЕР С УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ 4 М × 8 М
Количество: 10 шт.
14.1. Технические требования к каркасу
1. Тип конструкции: быстросборный, раздвижной (гармошка), без необходимости сборки отдельных трубок
1. Материал профиля: анодированный алюминий или сталь с полимерным порошковым антикоррозийным покрытием (указать приоритет в зависимости от бюджета)
1. Форма и толщина стоек:
2. Профиль стоек: шестигранный (гексагональный) диаметром не менее 40–50 мм (для обеспечения повышенной ветроустойчивости)
2. Толщина стенки профиля: не менее 1,5 мм
1. Соединительные элементы (узлы): высокопрочный стеклонаполненный нейлон или литой алюминий, использование хрупкого пластика не допускается
1. Регулировка высоты: телескопические стойки с фиксацией (не менее 3–5 уровней по высоте)
1. Опоры стоек (подпятники): усиленные стальные пластины с отверстиями для крепления к грунту анкерами или колышками
14.2. Технические требования к тенту (крыше) и стенам
1. Материал ткани: полиэфирная ткань (Oxford) плотностью не менее 600D
1. Защитные свойства:
1. Водостойкость: водоотталкивающее ПУ (полиуретановое) или ПВХ покрытие, выдерживающее не менее 3000 мм водного столба
1. УФ-защита: наличие УФ-стабилизаторов для предотвращения выгорания на солнце
1. Прочность: устойчивость к механическим повреждениям (рикошеты пластиковых шаров Airsoft)
1. Швы: герметичные, проклеенные специальной лентой для защиты от протекания
1. Комплектация стенами (опционально, настроить под нужды):
3. Стены глухие — 3 шт.
3. Стена с дверью на молнии — 1 шт.
3. Способ крепления стен к тенту: сплошная широкая липучка (Velcro) по всему периметру крыши и завязки/липучки к стойкам каркаса
14.3. Требования к системе утяжелителей и фиксации
1. Комплект утяжелителей: для каждой вертикальной стойки (всего 6 стоек для размера 4×8 м)
1. Тип утяжелителей:
1. Вариант 1 (приоритетный): наборные чугунные/стальные подковы (диски) весом не менее 15 кг на каждую стойку (суммарно от 90 кг на шатёр)
1. Вариант 2: специальные сумки-сендбеги из ткани Oxford 1000D под заполнение песком/песком с гравием, ёмкостью не менее 20 кг на стойку
1. Дополнительная фиксация: набор прочных штормовых оттяжек (стропы) и усиленных колышков/ввертышей для грунта (не менее 6 шт.)
14.4. Требования к транспортировке и хранению
1. Транспортировочная сумка: в комплекте, выполнена из прочной ткани (не менее 1680D) на жёстком основании, оснащённая прочными колёсами для транспортировки силами одного человека
1. Габариты в сложенном виде: должны обеспечивать возможность транспортировки в грузовом отсеке стандартного фургона или на коммерческом прицепе
14.5. Брендирование
1. Нанесение логотипа БФСО «Динамо» с 4 сторон методом сублимационной или шелкотрафаретной печати, макет предоставляет Заказчик

