Приложение №2

Объект	55.19.1 ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА N7 ЖИЛОГО РАЙОНА "АЭРОПОРТ" Г. ПОЛОЦКА. НЕЛЬГОТИРУЕМЫЙ ПО НДС	
	(наименование,  адрес)	
Часть объекта 	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГП	
	(наименование)	
РАСШИФРОВКА ОБЪЕМОВ 

Смета составлена в ценах на	1 АПРЕЛЯ 2020 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	Витебская область	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)	
 
Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных  ресурсов	Ед.изм.
Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.	
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транcпорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. 
зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Cмета: 1. 101. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ГТ) ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 33,168 ТЫС. РУБ. (ИЗМ. 2 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	
 Ж7-90 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. УЛИЦА ПЕТРА МАШЕРОВА ГТ14*	
1.	 	4.	П0
 	УЛИЦА ПЕТРА МАШЕРОВА ГТ14*  

	

	 

2.		5.	Е68-55-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА / П21. 11. 6  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100 М2	4.53	27.03	18.46	2.52			45.49	
				1.1	4.98
	29.73
	20.31
	2.77

	50.04 	
3.		6.	Е27-20-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ / БР100. 30. 15  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М	76.7	494.98					494.98	
				3.46	265.38
	1712.63

	 
	
	1712.63 	
4.		7.	Е27-20-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ / БР100. 20. 8  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М	76.7	494.98					494.98	
				0.8	61.36
	395.98

	 
	
	395.98 	
5.		8.	Е7-24-15
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ  Кф
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М	22.54	143.28	16.80	5.43			160.08	
				0.625	14.09
К1=0.3	89.55
	10.50
К1=0.3	3.39

	100.05 	
6.		9.	Е27-18-5
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ / ПОДЛОМКА ТОЛЩ. 4СМ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 6.94	100М3	57.42	410.69	476.29	111.08			886.98	
				0.0348	2.00
	14.29
	16.57
	3.87

	30.86 	
7.		10.	Е27-18-5
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ / ПОДЛОМКА ТОЛЩ. 6СМ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 6.94	100М3	57.42	410.69	476.29	111.08			886.98	
				0.0522	3.00
	21.44
	24.86
	5.80

	46.30 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	350.81	2263.62	72.24	15.83	0.00	0.00	2335.86	
ОХР и ОПР	1493.66	
Плановая прибыль	1593.21	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	5422.73	
 ИТОГО прямые затраты по смете	350.81	2263.62	72.24	15.83	0.00	0.00	2335.86	
ОХР и ОПР	1493.66	
Плановая прибыль	1593.21	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	5422.73	

1.	ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:	350.81	2263.62	72.24	15.83	0.00	0.00	2335.86	
                                    Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Объект	55.19.2 ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА N7 ЖИЛОГО РАЙОНА "АЭРОПОРТ" Г. ПОЛОЦКА. ЛЬГОТИРУЕМЫЙ ПО НДС	
	(наименование,  адрес)	
Часть объекта 	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛАЯ ЗОНА)	
	(наименование)	
РАСШИФРОВКА ОБЪЕМОВ 

Смета составлена в ценах на	1 АПРЕЛЯ 2020 г.	Цены	с НДС	Регион строительства	Витебская область	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)	
 
Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных  ресурсов	Ед.изм.
Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.	
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транcпорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. 
зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Cмета: 4. 401. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛАЯ ЗОНА) ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 5684,571 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.2 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	
 Ж7-20 ПРОЕЗД, ПАРКОВКА ТИП3	
8.	 	4.	П0
 	ПРОЕЗД, ПАРКОВКА  ТИП3  S=45905 М2*  

	

	 

9.		5.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ.30СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				12.369	194.44
	1160.34
	3012.96
	529.27
	123.69 
	
	4296.99 	
10.		6.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				1441.59	

	
	2566.03 
	17673.89
	20239.92 	
11.		7.	Е27-21-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 6.94	1000М2	25.74	156.11	527.00	129.64	21.00		704.11	
				4.15	106.82
	647.86
	2187.05
	538.01
	87.15 
	
	2922.06 	
12.		8.	Е27-21-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 6.94	1000М2	39.49	239.5	466.37	110.57	16.00		721.87	
				4.15	163.88
	993.93
	1935.44
	458.87
	66.40 
	
	2995.77 	
13.		9.	С417-333-20Щ
 	ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С5, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАРЬЕРА 27 КМ  
	М3					7.31	12.85	20.16	
				1366.5195	

	
	9989.26 
	17559.78
	27549.04 	
14.		10.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ. 3СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				1.4498	22.79
	136.01
	353.16
	62.04
	14.50 
	
	503.67 	
15.		11.	С412-9006
 	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ  
	М3					67.04	4.72	71.76	
				136.562	

	
	9155.12 
	644.57
	9799.69 	
16.		12.	Е27-76-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 СМ / ТОЛЩ.10СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	1000М2	31.69	198.35	606.05	82.97	268.77	14.02	1 087.19	
				4.15	131.51
	823.15
	2515.11
	344.33
	1115.40 
	58.18
	4511.84 	
17.		13.	С414-1107-70
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25, F200, W4  
	М3					104.14	11.84	115.98	
				428.988	

	
	44674.81 
	5079.22
	49754.03 	
18.		14.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	45.11	8.58	207.10	16.45	1 062.00	
				41.5	5179.62
	32923.61
	1872.07
	356.07
	8594.65 
	682.68
	44073.01 	
19.		15.	С414-3011-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					13.91	1.03	14.94	
				4233	

	
	58881.03 
	4359.99
	63241.02 	
20.		16.	П0
 	ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ  ГП41*  

	

	 

21.		17.	Е27-77-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ, ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НЕАРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ (ШОВ РАСШИРЕНИЯ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100 М ШВ	106.89	669.04	1 211.80	143.99	343.13	24.12	2 248.09	
				2.0736	221.65
	1387.32
	2512.79
	298.58
	711.51 
	50.02
	4661.64 	
22.		18.	Е27-77-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ, ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НЕАРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ (ШОВ СЖАТИЯ)  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 6.94	100 М ШВ	88.9	547.8	1 211.05	143.99	273.22	19.20	2 051.27	
				16.89937	1502.35
	9257.47
	20465.98
	2433.34
	4617.25 
	324.47
	34665.17 	
23.		19.	Е27-77-4
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ, ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НЕАРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ (ПРОДОЛЬНЫЙ ШОВ СЖАТИЯ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100 М ШВ	88.08	551.31	684.56	88.68	273.22	19.20	1 528.29	
				10.8029	951.52
	5955.75
	7395.23
	958.00
	2951.57 
	207.42
	16509.97 	
24.		20.	С204-3000
 	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 5 ММ  
	Т					2 207.52	108.61	2 316.13	
				0.11	

	
	242.83 
	11.95
	254.78 	
25.		21.	С204-600
 	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ  
	Т					1 920.97	94.51	2 015.48	
				0.5466	

	
	1050.00 
	51.66
	1101.66 	
26.		22.	С204-700
 	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ  
	Т					1 977.52	97.29	2 074.81	
				2.8426	

	
	5621.30 
	276.56
	5897.86 	
27.		23.	С102-5600
 	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА  
	М3					270.16	19.02	289.18	
				1.1612	

	
	313.71 
	22.09
	335.80 	
28.		24.	С113-12904-12
 	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ  
	М2					0.83	0.06	0.89	
				16.3	

	
	13.53 
	0.98
	14.51 	
29.		25.	П0
 	ОБРАБОТКА ШТЫРЕЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ*  

	

	 

30.		26.	Е13-95-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ШТЫРЕЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 6.94	100М2	19.69	132.81					132.81	
				0.477	9.39
	63.35

	 
	
	63.35 	
31.		27.	Е13-16-6
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 / ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е13-95-1  
Разряд 5.0 МK 1.1019 Ставка 4р 6.94	100М2	6.29	48.1	3.25	0.12			51.35	
				-0.477	-3.00
	-22.94
	-1.55
	-0.06

	-24.49 	
32.		28.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					613.88	43.22	657.10	
				0.009	

	
	5.52 
	0.39
	5.91 	
33.		29.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15 L=5820 П.М.*  

	

	 

34.		30.	Е27-34-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	23.24	6.30	449.62	45.22	994.28	
				0.48	36.52
	228.58
	11.16
	3.02
	215.82 
	21.71
	477.27 	
35.		31.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				0.902	

	
	1.61 
	11.06
	12.67 	
36.		32.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ					10.02	0.75	10.77	
				48	

	
	480.96 
	36.00
	516.96 	
37.		33.	Е27-14-4
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЩПГС ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	24.19	144.36	1 028.90	266.08	14.00		1 187.26	
				0.0976	2.36
	14.09
	100.42
	25.97
	1.37 
	
	115.88 	
38.		34.	С417-333-20Щ
 	ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С5, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАРЬЕРА 27 КМ  
	М3					7.31	12.85	20.16	
				6.4725	

	
	47.31 
	83.17
	130.48 	
39.		35.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.2019	3.17
	18.94
	49.18
	8.64
	2.02 
	
	70.14 	
40.		36.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				10.9895	

	
	19.56 
	134.73
	154.29 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8523.02	53587.46	42409.00	6016.08	151563.91	47290.52	294850.89	
ОХР и ОПР	39056.53	
Плановая прибыль	41659.30	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	375566.72	
 Ж7-20 ТРОТУАР ПОД ТРАНСПОРТНУЮ НАГРУЗКУ	
41.	 	45.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ 100.20.8 L=4772 П.М.*  

	

	 

42.		46.	Е27-34-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	23.24	6.30	564.56	58.28	1 122.28	
				0.07	5.33
	33.33
	1.63
	0.44
	39.52 
	4.08
	78.56 	
43.		47.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				0.15	

	
	0.27 
	1.84
	2.11 	
44.		48.	574612-16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ					3.96	0.29	4.25	
				7	

	
	27.72 
	2.03
	29.75 	
45.		49.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.0302	0.47
	2.83
	7.36
	1.29
	0.30 
	
	10.49 	
46.		50.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				0.732	

	
	1.30 
	8.97
	10.27 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.80	36.16	8.99	1.73	69.11	16.92	131.18	
ОХР и ОПР	24.83	
Плановая прибыль	26.48	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	182.49	
 Ж7-20 ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТКИ П21.11.6 (ТИП 7)	
47.	 	51.	П0
 	ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТКИ П21.11.6 (ТИП 7) S=7793 М2*  

	

	 

48.		52.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ. 35СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				4.1766	65.66
	391.81
	1017.38
	178.72
	41.77 
	
	1450.96 	
49.		53.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				455.461	

	
	810.72 
	5583.95
	6394.67 	
50.		54.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	45.11	8.58	1.68	0.05	840.18	
				11.822	1475.50
	9378.87
	533.29
	101.43
	19.86 
	0.59
	9932.61 	
51.		55.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				38.2975	

	
	68.17 
	469.53
	537.70 	
52.		56.	С414-3011-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					13.91	1.03	14.94	
				1207.026	

	
	16789.73 
	1243.24
	18032.97 	
53.		57.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.20.8 L=8212 П.М.*  

	

	 

54.		58.	Е27-34-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	23.24	6.30	449.62	45.22	994.28	
				16.85	1281.95
	8023.97
	391.59
	106.16
	7576.10 
	761.96
	16753.62 	
55.		59.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				30.33	

	
	53.99 
	371.85
	425.84 	
56.		60.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ					10.02	0.75	10.77	
				1685	

	
	16883.70 
	1263.75
	18147.45 	
57.		61.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.4718	7.42
	44.26
	114.93
	20.19
	4.72 
	
	163.91 	
58.		62.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				46.4827	

	
	82.74 
	569.88
	652.62 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2830.53	17838.91	2057.19	406.50	42331.50	10264.75	72492.35	
ОХР и ОПР	11955.71	
Плановая прибыль	12752.45	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	97200.51	
 Ж7-20 ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП 8)	
59.	 	63.	П0
 	ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП8) S=451 М2*  

	

	 

60.		64.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ. 35СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.203	3.19
	19.04
	49.45
	8.69
	2.03 
	
	70.52 	
61.		65.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				22.33	

	
	39.75 
	273.77
	313.52 	
62.		66.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ.10СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.058	0.91
	5.44
	14.13
	2.48
	0.58 
	
	20.15 	
63.		67.	С412-9006
 	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ  
	М3					67.04	4.72	71.76	
				6.38	

	
	427.72 
	30.11
	457.83 	
64.		68.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	45.11	8.58	206.82	14.49	1 059.76	
				0.58	72.39
	460.14
	26.16
	4.98
	119.96 
	8.40
	614.66 	
65.		69.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				0.0928	

	
	0.17 
	1.14
	1.31 	
66.		70.	С414-3016-3
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К.40.40.5-МЦЖ  
	М2					36.36	2.71	39.07	
				59.16	

	
	2151.06 
	160.32
	2311.38 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	76.49	484.62	89.74	16.15	2741.27	473.74	3789.37	
ОХР и ОПР	328.14	
Плановая прибыль	350.01	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4467.52	
 Ж7-20 ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА (ТИП 13)	
67.	 	80.	П0
 	ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА (ТИП 13)  S=2006 М2*  

	

	 

68.		81.	Е47-25-4
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	46.96	303.06					303.06	
				1.09	51.19
	330.34

	 
	
	330.34 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	51.19	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	330.34	
ОХР и ОПР	216.46	
Плановая прибыль	230.89	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	777.69	
 Ж7-20 ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ (ТИП 21)	
69.	 	82.	П0
 	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ (ТИП 21) S=5014 М2*  

	

	 

70.		83.	Е27-21-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ / ТОЛЩ.15СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	1000М2	46.18	289.05	729.38	180.09	21.00		1 039.43	
				1.588	73.33
	459.01
	1158.26
	285.98
	33.35 
	
	1650.62 	
71.		84.	С417-333-20Щ
 	ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С5, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАРЬЕРА 27 КМ  
	М3					7.31	12.85	20.16	
				302.514	

	
	2211.38 
	3887.30
	6098.68 	
72.		85.	Е47-25-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	31.44	202.9	1.53	0.42			204.43	
				7.94	249.63
	1611.03
	12.15
	3.33

	1623.18 	
73.		86.	Е47-25-4
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	46.96	303.06					303.06	
				7.94	372.86
	2406.30

	 
	
	2406.30 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	695.82	4476.34	1170.41	289.31	2244.73	3887.30	11778.78	
ОХР и ОПР	3122.79	
Плановая прибыль	3330.90	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	18232.47	
 Ж7-20 ПРИМЕЧАНИЕ П.1 ГП17*	
74.	 	146.	П0
 	ПРИМЕЧАНИЕ П.1 ГП17* ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  

	

	 

75.		147.	С102-3410-В
 	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА  
	М3					30.87	2.17	33.04	
				5.342	

	
	164.91 
	11.59
	176.50 	
76.		148.	С102-5800-В
 	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА  
	М3					15.13	1.07	16.20	
				35.61	

	
	538.78 
	38.10
	576.88 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	703.69	49.69	753.38	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	753.38	
 ИТОГО прямые затраты по смете	12182.85	76753.83	45735.33	6729.77	199654.21	61982.92	384126.29	
ОХР и ОПР	54704.46	
Плановая прибыль	58350.03	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	497180.78	
Cмета: 4. 402. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА/ ЖИЛАЯ ЗОНА ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 207,617 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.2 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	
 Ж7-10 МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРУНТ*	
77.	 	11.	П0
 	МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРУНТ*  

	

	 

78.		13.	Е1-24-6
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ / РАЗРАБОТКА КОРЫТ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 6.94	1000М3			404.14	97.69			404.14	
				2.653	
	
	1072.18
	259.17

	1072.18 	
79.		14.	Е1-17-13
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОГРУЗКА ИЗБЫТОЧНОГО МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	1000М3	12.3	73.4	1 328.85	300.13	0.31		1 402.56	
				1.506	18.52
	110.54
	2001.25
	452.00
	0.47 
	
	2112.26 	
80.		15.	С310-1П
(1*1.14 / *1.1) 	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ  
	Т						0.73	0.73	
				2409.6	

	
	 
	1759.01
	1759.01 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	18.52	110.54	3073.43	711.17	0.47	1759.01	4943.45	
ОХР и ОПР	538.45	
Плановая прибыль	574.32	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6056.22	
 ИТОГО прямые затраты по смете	18.52	110.54	3073.43	711.17	0.47	1759.01	4943.45	
ОХР и ОПР	538.45	
Плановая прибыль	574.32	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6056.22	
Cмета: 4. 403. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ / ЖИЛАЯ ЗОНА	
 Ж7-50 ПОСЕВ ГАЗОНОВ	
81.	 	13.	Е47-25-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	4.77	30.78	1.53	0.42			32.31	
				19.3	92.06
	594.05
	29.53
	8.11

	623.58 	
82.		14.	Е47-25-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	20.28	130.88					130.88	
				8.27	167.72
	1082.38

	 
	
	1082.38 	
83.		15.	Е47-26-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 6.94	ГА	0.65	4.7	43.12	11.73	1 420.00	100.00	1 567.82	
				0.193	0.13
	0.91
	8.32
	2.26
	274.06 
	19.30
	302.59 	
84.		16.	Е47-25-6
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	6.16	39.75			34.20	1.00	74.95	
				8.27	50.94
	328.73

	282.83 
	8.27
	619.83 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	310.85	2006.07	37.85	10.37	556.89	27.57	2628.38	
ОХР и ОПР	1321.32	
Плановая прибыль	1409.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	5359.07	
 ИТОГО прямые затраты по смете	310.85	2006.07	37.85	10.37	556.89	27.57	2628.38	
ОХР и ОПР	1321.32	
Плановая прибыль	1409.37	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	5359.07	
Cмета: 4. 406. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛАЯ ЗОНА)  - ДОП. К СМЕТЕ 401 /ПО ПИСЬМУ №1961 ОТ 04.10.2021 /	
 Ж7-20 ПРОЕЗД, ПАРКОВКА ТИП3. ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	
85.	 	4.	ПРИМЕЧАНИЕ
 	ПРОЕЗД, ПАРКОВКА ТИП3 S=45905М2  

	

	 

86.		5.	С414-3011-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					13.91	1.03	14.94	
				-4233	

	
	-58881.03 
	-4359.99
	-63241.02 	
87.		6.	С414-3012-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					19.68	1.46	21.14	
				4233	

	
	83305.44 
	6180.18
	89485.62 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	24424.41	1820.19	26244.60	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	26244.60	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	24424.41	1820.19	26244.60	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	26244.60	
Cмета: 4. 408. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛАЯ ЗОНА) - ДОП. К СМЕТЕ 401  (ИЗМ.9 В ПРОЕКТЕ ПО ПИСЬМУ ЗАКАЗЧИКА №746 ОТ 18.04.2022Г.)	
 Ж7-20 БЛАГОУСТРОЙСТВО. ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К40.40.9-МЦЖ	
88.	 	4.	П0
 	ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП8) S=108 М2*  

	

	 

89.		5.	С414-3016-3
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К.40.40.5-МЦЖ  
	М2					36.36	2.71	39.07	
				-59.16	

	
	-2151.06 
	-160.32
	-2311.38 	
90.		6.	С414-3016-4
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К40.40.9-МЦЖ  
	М2					41.10	3.06	44.16	
				59.16	

	
	2431.48 
	181.03
	2612.51 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	280.42	20.71	301.13	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	301.13	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	280.42	20.71	301.13	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	301.13	
Cмета: 4. 409. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛАЯ ЗОНА) - ДОП. К СМЕТЕ 401 (ИЗМ.10 В ПРОЕКТЕ ПО ПИСЬМУ ЗАКАЗЧИКА ОТ 13.05.22 N968)	
 Ж7-20 ПРОЕЗД, ПАРКОВКА  ТИП3 . БЕТОН В25 BTD3,2 F250	
91.	 	4.	П0
 	ПРОЕЗД, ПАРКОВКА  ТИП3  S=45905 М2  

	

	 

92.		5.	П0
 	ИСКЛЮЧИТЬ  

	

	 

93.		6.	С414-1107-70
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25, F200, W4  
	М3					104.14	11.84	115.98	
				-428.988	

	
	-44674.81 
	-5079.22
	-49754.03 	
94.		7.	П0
 	ДОБАВИТЬ  

	

	 

95.		8.	С414-1006-5Б
 	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА В25 BTD3,2 F250  
	М3					105.18	11.96	117.14	
				428.988	

	
	45120.96 
	5130.70
	50251.66 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	446.15	51.48	497.63	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	497.63	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	446.15	51.48	497.63	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	497.63	
Cмета: 4. 410. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛАЯ ЗОНА) - ДОП. К СМЕТЕ 401  ИЗМ.13  В ПРОЕКТЕ ПО ПИСЬМУ ЗАКАЗЧИКА №998 ОТ 17.05.22Г)	
 Ж7 ПРОЕЗД, ПАРКОВКА  ТИП3 . ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	
96.	 	5.	ПО
 	ПРИМП.2, ГП-17  

	

	 

97.		6.	С101-158100-П
 	ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ  
	Т					10 565.30	743.80	11 309.10	
				2.075	

	
	21923.00 
	1543.39
	23466.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	21923.00	1543.39	23466.39	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	23466.39	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	21923.00	1543.39	23466.39	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	23466.39	
Cмета: 4. 412. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛАЯ ЗОНА) - ДОП. К СМЕТЕ 401,408 (ИЗМ.20 В ПРОЕКТЕ ВНЕСЕНО ПО ПИСЬМУ ЗАКАЗЧИКА N2131 ОТ 16.08.2023Г)	
 Ж7-20 ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ К40.40.9-МЦЖ (ТИП8)	
98.	 	4.	П0
 	ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП8) S=451 М2  

	

	 

99.		5.	С414-3016-4
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К40.40.9-МЦЖ  
	М2					41.10	3.06	44.16	
				-59.16	

	
	-2431.48 
	-181.03
	-2612.51 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	-2431.48	-181.03	-2612.51	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	-2612.51	
 Ж7-20 ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ К.40.40.8-МЦЖ (ТИП8)	
100.	 	6.	С414-3016-5
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К.40.40.8-МЦЖ  
	М2					39.91	2.97	42.88	
				59.16	

	
	2361.08 
	175.71
	2536.79 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	2361.08	175.71	2536.79	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2536.79	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.40	-5.32	-75.72	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	-75.72	
Cмета: 4. 414. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛАЯ ЗОНА) - ДОП. К СМЕТАМ 401 /ПО ПИСЬМУ N2164 ОТ 25.10.2021Г	
 Ж7-90 ПЕСОК К СМЕТЕ 401	
101.	 	4.	П0
 	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 401  

	

	 

102.		5.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.78	12.26	14.04	
				-2053.9975	

	
	-3656.12 
	-25182.01
	-28838.13 	
103.		6.	П0
 	ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ 401  

	

	 

104.		7.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				2053.9975	

	
	10434.31 
	33172.06
	43606.37 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	6778.19	7990.05	14768.24	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	14768.24	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	6778.19	7990.05	14768.24	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	14768.24	
Cмета: 4. 421. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛАЯ ЗОНА)  - ДОП. К СМЕТЕ 401  (ИЗМ.23 В ПРОЕКТЕ ПО ИЗМЕНЕНИЕМ В ЗНП N6)	
 Ж7-20 ПРОЕЗД, ПАРКОВКА  ТИП3	
105.	 	31.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15 L=6046-5820=226 П.М.  

	

	 

106.		32.	Е27-34-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	23.24	6.30	449.62	45.22	994.28	
				0.85	64.67
	404.77
	19.75
	5.36
	382.18 
	38.44
	845.14 	
107.		33.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				1.53	

	
	7.77 
	24.71
	32.48 	
108.		34.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ					10.02	0.75	10.77	
				85	

	
	851.70 
	63.75
	915.45 	
109.		35.	Е27-14-4
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЩПГС ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	24.19	144.36	1 028.90	266.08	14.00		1 187.26	
				0.0936	2.26
	13.51
	96.31
	24.91
	1.31 
	
	111.13 	
110.		36.	С417-333-20Щ
 	ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С5, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАРЬЕРА 27 КМ  
	М3					7.31	12.85	20.16	
				11.685	

	
	85.42 
	150.15
	235.57 	
111.		37.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.1707	2.68
	16.01
	41.58
	7.30
	1.71 
	
	59.30 	
112.		38.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				18.237	

	
	92.64 
	294.53
	387.17 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	69.61	434.29	157.64	37.57	1422.73	571.58	2586.24	
ОХР и ОПР	309.20	
Плановая прибыль	329.80	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3225.24	
 Ж7-20 ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТКИ П21.11.6 (ТИП 7)	
113.	 	53.	П0
 	ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТКИ П21.11.6 (ТИП 7) S=8514-7793=721 М2  

	

	 

114.		54.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ. 35СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				2.422	38.07
	227.21
	589.97
	103.64
	24.22 
	
	841.40 	
115.		55.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				266.42	

	
	1353.41 
	4302.68
	5656.09 	
116.		56.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	45.11	8.58	1.68	0.05	840.18	
				6.92	863.69
	5489.91
	312.16
	59.37
	11.63 
	0.35
	5814.05 	
117.		57.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				22.2824	

	
	113.19 
	359.86
	473.05 	
118.		58.	С414-3011-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					13.91	1.03	14.94	
				705.84	

	
	9818.23 
	727.02
	10545.25 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	901.76	5717.12	902.13	163.01	11320.68	5389.91	23329.84	
ОХР и ОПР	3853.09	
Плановая прибыль	4109.85	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	31292.78	
 Ж7-20 ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП8) S=476-451=25 М2	
119.	 	65.	П0
 	ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП8) S=476-451=25 М2  

	

	 

120.		66.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ. 35СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.0875	1.38
	8.21
	21.31
	3.74
	0.88 
	
	30.40 	
121.		67.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				9.625	

	
	48.90 
	155.44
	204.34 	
122.		68.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ.10СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.025	0.39
	2.35
	6.09
	1.07
	0.25 
	
	8.69 	
123.		69.	С412-9006
 	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ  
	М3					67.04	4.72	71.76	
				2.75	

	
	184.36 
	12.98
	197.34 	
124.		70.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	45.11	8.58	206.82	14.49	1 059.76	
				0.25	31.20
	198.34
	11.28
	2.15
	51.71 
	3.62
	264.95 	
125.		71.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				0.04	

	
	0.20 
	0.65
	0.85 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	32.97	208.90	38.68	6.96	286.30	172.69	706.57	
ОХР и ОПР	141.45	
Плановая прибыль	150.87	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	998.89	
 Ж7-20 ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К.40.40.8-МЦЖ	
126.	 	72.	С414-3016-5
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К.40.40.8-МЦЖ  
	М2					39.91	2.97	42.88	
				-59.16	

	
	-2361.08 
	-175.71
	-2536.79 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	-2361.08	-175.71	-2536.79	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	-2536.79	
 Ж7-20 ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К20.8-ЦЖ-В30	
127.	 	73.	С414-3016-1Я
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К20.8-ЦЖ-В30  
	М2					51.51	3.83	55.34	
				59.16	

	
	3047.33 
	226.58
	3273.91 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	3047.33	226.58	3273.91	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3273.91	
 ИТОГО прямые затраты по смете	1004.34	6360.31	1098.45	207.54	13715.96	6185.05	27359.77	
ОХР и ОПР	4303.74	
Плановая прибыль	4590.52	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	36254.03	
Cмета: 4. 445. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОП. К СМЕТЕ 401 (ИЗМ.31 В ПРОЕКТЕ ПО ПИСЬМУ ЗАКАЗЧИКА №513 ОТ 27.03.2025Г.)	
 Ж7-20 ПОСЕВ ГАЗОНОВ	
128.	 	7.	ПО
 	ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА (ТИП 13) S=1494 М2  

	

	 

129.		8.	Е47-25-6
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	6.16	39.75			34.20	1.00	74.95	
				1.09	6.71
	43.33

	37.28 
	1.09
	81.70 	
130.		9.	ПО
 	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ (ТИП 21) S=3927 М2  

	

	 

131.		10.	Е47-25-6
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	6.16	39.75			34.20	1.00	74.95	
				7.94	48.91
	315.62

	271.55 
	7.94
	595.11 	
132.		11.	Е47-26-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 6.94	ГА	0.65	4.7	43.12	11.73	1 420.00	100.00	1 567.82	
				0.0794	0.05
	0.37
	3.42
	0.93
	112.75 
	7.94
	124.48 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	55.67	359.32	3.42	0.93	421.58	16.97	801.29	
ОХР и ОПР	236.06	
Плановая прибыль	251.80	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1289.15	
 ИТОГО прямые затраты по смете	55.67	359.32	3.42	0.93	421.58	16.97	801.29	
ОХР и ОПР	236.06	
Плановая прибыль	251.80	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1289.15	
Cмета: 4. 457. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛАЯ ЗОНА) - 7 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС - ДОП. К СМЕТАМ 401, 421, 430 (ИЗМ.38 В ПРОЕКТЕ ВНЕСЕНО ПО ПИСЬМУ №502 ОТ 17.03.2026Г.)	
 Ж7-20 ТРОТУАР ПОД ТРАНСПОРТНУЮ НАГРУЗКУ (ТИП4А), S=950 М2	
133.	 	19.	ПО
 	ДОБАВИТЬ  

	

	 

134.		20.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ.35СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.3955	6.22
	37.10
	96.34
	16.92
	3.96 
	
	137.40 	
135.		21.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				43.505	

	
	221.01 
	702.61
	923.62 	
136.		22.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ОБРАБОТ. ЦЕМЕНТОМ / ТОЛЩ.13СМ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.1469	2.31
	13.78
	35.78
	6.29
	1.47 
	
	51.03 	
137.		23.	С412-9006
 	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ  
	М3					67.04	4.72	71.76	
				16.159	

	
	1083.30 
	76.27
	1159.57 	
138.		24.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	45.11	8.58	206.82	14.49	1 059.76	
				1.13	141.04
	896.47
	50.97
	9.70
	233.71 
	16.37
	1197.52 	
139.		26.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				0.1808	

	
	0.92 
	2.92
	3.84 	
140.		27.	С414-3012-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					19.68	1.46	21.14	
				115.26	

	
	2268.32 
	168.28
	2436.60 	
141.		28.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ 100.20.8 L=384 П.М.  

	

	 

142.		29.	Е27-34-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	23.24	6.30	564.56	58.28	1 122.28	
				0.11	8.37
	52.38
	2.56
	0.69
	62.10 
	6.41
	123.45 	
143.		30.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				0.198	

	
	1.01 
	3.20
	4.21 	
144.		31.	574612-16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ					3.96	0.29	4.25	
				11	

	
	43.56 
	3.19
	46.75 	
145.		32.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	243.59	42.79	10.00		347.40	
				0.0106	0.17
	0.99
	2.58
	0.45
	0.11 
	
	3.68 	
146.		33.	С412-1500-35
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 35КМ  
	М3					5.08	16.15	21.23	
				1.1616	

	
	5.90 
	18.76
	24.66 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	158.11	1000.72	188.23	34.05	3925.37	998.01	6112.33	
ОХР и ОПР	678.06	
Плановая прибыль	723.25	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7513.64	
 ИТОГО прямые затраты по смете	158.11	1000.72	188.23	34.05	3925.37	998.01	6112.33	
ОХР и ОПР	678.06	
Плановая прибыль	723.25	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7513.64	

1.	ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:	13730.34	86590.79	50136.71	7693.83	272056.25	82390.03	491173.78	
                                  Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Объект	55.19.1 ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА N7 ЖИЛОГО РАЙОНА "АЭРОПОРТ" Г. ПОЛОЦКА. НЕЛЬГОТИРУЕМЫЙ ПО НДС	
	(наименование,  адрес)	
Часть объекта 	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (УЛИЦЫ, ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, АВТОМОБИЛЬНАЯ СТОЯНКА)	
	(наименование)	
РАСШИФРОВКА ОБЪЕМОВ 

Смета составлена в ценах на	1 АПРЕЛЯ 2020 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	Витебская область	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)	
 
Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных  ресурсов	Ед.изм.
Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.	
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транcпорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. 
зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Cмета: 7. 701. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (УЛИЦЫ) (ГТ) ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 2691,52 ТЫС. РУБ. (ИЗМ. 2 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	
 Ж7-20 УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК УЛ. П. МАШЕРОВА ГТ17* СЪЕЗДЫ, ПАРКОВКИ	
147.	 	328.	П0
 	УЛ.  П. МАШЕРОВА  ГТ17*  

	

	 

148.		329.	П0
 	СЪЕЗДЫ, ПАРКОВКИ  (ТИП3)  S=1352 М2*  

	

	 

149.		330.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ. 30СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				3.306	51.97
	310.14
	710.49
	141.46
	27.61 
	
	1048.24 	
150.		331.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				363.66	

	
	538.22 
	3716.61
	4254.83 	
151.		332.	Е27-21-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 6.94	1000М2	25.74	156.11	473.63	129.64	17.54		647.28	
				1.102	28.37
	172.03
	521.94
	142.86
	19.33 
	
	713.30 	
152.		333.	Е27-21-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 6.94	1000М2	39.49	239.5	417.49	110.57	13.36		670.35	
				1.102	43.52
	263.93
	460.07
	121.85
	14.72 
	
	738.72 	
153.		334.	С417-333-20Щ
 	ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С5, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАРЬЕРА 27 КМ  
	М3					6.09	10.71	16.80	
				377.9008	

	
	2301.42 
	4047.32
	6348.74 	
154.		335.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ.  3СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.3306	5.20
	31.01
	71.05
	14.15
	2.76 
	
	104.82 	
155.		336.	С412-9006
 	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ  
	М3					55.87	3.93	59.80	
				36.366	

	
	2031.77 
	142.92
	2174.69 	
156.		337.	Е27-39-17
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ / ТОЛЩ. 10СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	1000М2	344.28	2221.81	1 100.47	255.83	18 719.86	2 468.76	24 510.90	
				1.102	379.40
	2448.43
	1212.72
	281.92
	20629.29 
	2720.57
	27011.01 	
157.		338.	Е27-39-18
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ  Кф
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 6.94	1000М2	60.90	439.89	7.34	4.18	8 952.16	1 013.82	10 413.21	
				-1.102	-67.11
К1=10	-484.76
	-8.09
К1=10	-4.61
	-9865.28 
К1=10	-1117.23
	-11475.36 	
158.		339.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	39.89	8.58	172.61	13.71	1 019.55	
				13.52	1687.43
	10725.96
	539.31
	116.00
	2333.69 
	185.36
	13784.32 	
159.		340.	С414-3011-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					11.59	0.86	12.45	
				1379.04	

	
	15983.07 
	1185.97
	17169.04 	
160.		341.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100. 30. 15 L=320 П. М. *  

	

	 

161.		342.	Е27-34-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	20.57	6.30	374.78	37.67	909.22	
				3.2	243.46
	1523.84
	65.82
	20.16
	1199.30 
	120.54
	2909.50 	
162.		343.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				5.76	

	
	8.52 
	58.87
	67.39 	
163.		344.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100. 30. 15СЕРИЯ Б3. 020. 1-1. 99 ВЫП. 1  
	ШТ					8.35	0.62	8.97	
				320	

	
	2672.00 
	198.40
	2870.40 	
164.		345.	Е27-14-4
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЩПГС ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	24.19	144.36	929.10	266.08	11.69		1 085.15	
				0.352	8.51
	50.81
	327.04
	93.66
	4.11 
	
	381.96 	
165.		346.	С417-333-20Щ
 	ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С5, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАРЬЕРА 27 КМ  
	М3					6.09	10.71	16.80	
				44	

	
	267.96 
	471.24
	739.20 	
166.		347.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.624	9.81
	58.54
	134.10
	26.70
	5.21 
	
	197.85 	
167.		348.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				68.64	

	
	101.59 
	701.50
	803.09 	
168.		349.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100. 30. 15 L=260 П. М. *  

	

	 

169.		350.	Е27-34-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	20.57	6.30	374.78	37.67	909.22	
				2.6	197.81
	1238.12
	53.48
	16.38
	974.43 
	97.94
	2363.97 	
170.		351.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				4.68	

	
	6.93 
	47.83
	54.76 	
171.		352.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100. 30. 15СЕРИЯ Б3. 020. 1-1. 99 ВЫП. 1  
	ШТ					8.35	0.62	8.97	
				260	

	
	2171.00 
	161.20
	2332.20 	
172.		353.	Е27-14-4
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЩПГС ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	24.19	144.36	929.10	266.08	11.69		1 085.15	
				0.468	11.32
	67.56
	434.82
	124.53
	5.47 
	
	507.85 	
173.		354.	С417-333-20Щ
 	ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С5, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАРЬЕРА 27 КМ  
	М3					6.09	10.71	16.80	
				58.5	

	
	356.27 
	626.54
	982.81 	
174.		355.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.702	11.04
	65.85
	150.87
	30.04
	5.86 
	
	222.58 	
175.		356.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				77.22	

	
	114.29 
	789.19
	903.48 	
176.		357.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БВ 100. 22. 15-М L=38 П. М. *  

	

	 

177.		358.	Е27-34-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	20.57	6.30	374.78	37.67	909.22	
				0.38	28.91
	180.96
	7.82
	2.39
	142.42 
	14.31
	345.51 	
178.		359.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				0.684	

	
	1.01 
	6.99
	8.00 	
179.		360.	574612-27-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БВ100. 22. 15-М Б3. 020. 1-1. 99 ВЫП. 1БВ100. 225. 15-МБ3. 020. 1-1. 99 ВЫП. 1  
	ШТ					6.06	0.45	6.51	
				38	

	
	230.28 
	17.10
	247.38 	
180.		361.	Е27-14-4
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЩПГС ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	24.19	144.36	929.10	266.08	11.69		1 085.15	
				0.0418	1.01
	6.03
	38.84
	11.12
	0.49 
	
	45.36 	
181.		362.	С417-333-20Щ
 	ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С5, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАРЬЕРА 27 КМ  
	М3					6.09	10.71	16.80	
				5.225	

	
	31.82 
	55.96
	87.78 	
182.		363.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.0741	1.16
	6.95
	15.92
	3.17
	0.62 
	
	23.49 	
183.		364.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				8.151	

	
	12.06 
	83.30
	95.36 	
184.		365.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРB 100. 30/22. 15-М L=76 П. М. *  

	

	 

185.		366.	Е27-34-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	20.57	6.30	374.78	37.67	909.22	
				0.76	57.82
	361.91
	15.63
	4.79
	284.83 
	28.63
	691.00 	
186.		367.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				1.368	

	
	2.02 
	13.98
	16.00 	
187.		368.	574612-14-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРВ100. 30/22. 15-М Б3. 020. 1-1. 99 ВЫП. 1БРВ100. 30/22. 15-МБ3. 020. 1-1. 99 ВЫП. 1  
	ШТ					8.08	0.60	8.68	
				76	

	
	614.08 
	45.60
	659.68 	
188.		369.	Е27-14-4
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЩПГС ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	24.19	144.36	929.10	266.08	11.69		1 085.15	
				0.0836	2.02
	12.07
	77.67
	22.24
	0.98 
	
	90.72 	
189.		370.	С417-333-20Щ
 	ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С5, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАРЬЕРА 27 КМ  
	М3					6.09	10.71	16.80	
				10.45	

	
	63.64 
	111.92
	175.56 	
190.		371.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.1482	2.33
	13.90
	31.85
	6.34
	1.24 
	
	46.99 	
191.		372.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				16.302	

	
	24.13 
	166.61
	190.74 	
192.		373.	П0
 	ТРОТУАР (ТИП4)   S=788 М2*  

	

	 

193.		374.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ. 35СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				2.758	43.36
	258.73
	592.72
	118.01
	23.03 
	
	874.48 	
194.		375.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				303.38	

	
	449.00 
	3100.54
	3549.54 	
195.		376.	Е27-21-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ / ТОЛЩ. 15СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	1000М2	46.18	289.05	655.69	180.09	17.54		962.28	
				0.788	36.39
	227.77
	516.68
	141.91
	13.82 
	
	758.27 	
196.		377.	С417-333-20Щ
 	ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С5, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАРЬЕРА 27 КМ  
	М3					6.09	10.71	16.80	
				150.114	

	
	914.19 
	1607.72
	2521.91 	
197.		378.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	39.89	8.58	1.41	0.04	834.68	
				7.88	983.50
	6251.52
	314.33
	67.61
	11.11 
	0.32
	6577.28 	
198.		379.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				25.3736	

	
	37.55 
	259.32
	296.87 	
199.		380.	С414-3011-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					11.59	0.86	12.45	
				803.76	

	
	9315.58 
	691.23
	10006.81 	
200.		381.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ 100. 20. 8 L=496 П. М. *  

	

	 

201.		382.	Е27-34-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	20.57	6.30	470.57	48.56	1 015.90	
				4.96	377.36
	2361.95
	102.03
	31.25
	2334.03 
	240.86
	5038.87 	
202.		383.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				8.928	

	
	13.21 
	91.24
	104.45 	
203.		384.	574612-16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100. 20. 8СЕРИЯ Б3. 020. 1-1. 99 ВЫП. 1  
	ШТ					3.30	0.25	3.55	
				496	

	
	1636.80 
	124.00
	1760.80 	
204.		385.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.6138	9.65
	57.58
	131.91
	26.26
	5.13 
	
	194.62 	
205.		386.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				67.518	

	
	99.93 
	690.03
	789.96 	
206.		387.	П0
 	ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП8)  S=30 М2*  

	

	 

207.		388.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ.  35СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.105	1.65
	9.85
	22.57
	4.49
	0.88 
	
	33.30 	
208.		389.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				11.55	

	
	17.09 
	118.04
	135.13 	
209.		390.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ. 10СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.03	0.47
	2.81
	6.45
	1.28
	0.25 
	
	9.51 	
210.		391.	С412-9006
 	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ  
	М3					55.87	3.93	59.80	
				3.3	

	
	184.37 
	12.97
	197.34 	
211.		392.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	39.89	8.58	172.37	12.07	1 017.67	
				0.3	37.44
	238.00
	11.97
	2.57
	51.71 
	3.62
	305.30 	
212.		393.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				0.048	

	
	0.07 
	0.49
	0.56 	
213.		394.	С414-3016-3
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К. 40. 40. 5-МЦЖ  
	М2					30.30	2.25	32.55	
				30.6	

	
	927.18 
	68.85
	996.03 	
214.		395.	П0
 	ПЛОЩАДКИ И ДОРОЖКИ (ТИП 7) S=72 М2*  

	

	 

215.		396.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ.  35СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.252	3.96
	23.64
	54.16
	10.78
	2.10 
	
	79.90 	
216.		397.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				27.72	

	
	41.03 
	283.30
	324.33 	
217.		398.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	39.89	8.58	1.41	0.04	834.68	
				0.72	89.86
	571.20
	28.72
	6.18
	1.02 
	0.03
	600.97 	
218.		399.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				2.3184	

	
	3.43 
	23.69
	27.12 	
219.		400.	С414-3011-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					11.59	0.86	12.45	
				73.44	

	
	851.17 
	63.16
	914.33 	
220.		401.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100. 20. 8 L=93 П. М. *  

	

	 

221.		402.	Е27-34-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	20.57	6.30	374.78	37.67	909.22	
				0.93	70.75
	442.87
	19.13
	5.86
	348.55 
	35.03
	845.58 	
222.		403.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				1.674	

	
	2.48 
	17.11
	19.59 	
223.		404.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100. 30. 15СЕРИЯ Б3. 020. 1-1. 99 ВЫП. 1  
	ШТ					8.35	0.62	8.97	
				93	

	
	776.55 
	57.66
	834.21 	
224.		405.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.0258	0.41
	2.42
	5.54
	1.10
	0.22 
	
	8.18 	
225.		406.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				2.838	

	
	4.20 
	29.00
	33.20 	
226.		407.	П0
 	ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРОТУАР (ТИП 15) S=112 М2*  

	

	 

227.		408.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ.  25СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.28	4.40
	26.27
	60.17
	11.98
	2.34 
	
	88.78 	
228.		409.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				30.8	

	
	45.58 
	314.78
	360.36 	
229.		410.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	39.89	8.58	1.41	0.04	834.68	
				1.12	139.79
	888.54
	44.68
	9.61
	1.58 
	0.04
	934.84 	
230.		411.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				3.6064	

	
	5.34 
	36.86
	42.20 	
231.		412.	С414-3011-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					11.59	0.86	12.45	
				114.24	

	
	1324.04 
	98.25
	1422.29 	
232.		413.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ 100. 20. 8 L=197 П. М. *  

	

	 

233.		414.	Е27-34-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	20.57	6.30	470.57	48.56	1 015.90	
				1.97	149.88
	938.11
	40.52
	12.41
	927.02 
	95.66
	2001.31 	
234.		415.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				3.546	

	
	5.25 
	36.24
	41.49 	
235.		416.	574612-16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100. 20. 8СЕРИЯ Б3. 020. 1-1. 99 ВЫП. 1  
	ШТ					3.30	0.25	3.55	
				197	

	
	650.10 
	49.25
	699.35 	
236.		417.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.0547	0.86
	5.13
	11.76
	2.34
	0.46 
	
	17.35 	
237.		418.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				6.0137	

	
	8.90 
	61.46
	70.36 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4653.71	29359.67	6824.69	1628.79	64355.45	22909.92	123449.73	
ОХР и ОПР	20305.86	
Плановая прибыль	21659.06	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	165414.65	
 Ж7-20 ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ГТ24*	
238.	 	419.	П0
 	ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ  ГТ24*  

	

	 

239.		420.	Е27-77-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ, ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НЕАРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ (ШОВ СЖАТИЯ)  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 6.94	100 М ШВ	88.9	547.8	1 041.50	143.99	227.68	16.00	1 832.98	
				4.3647	388.02
	2390.98
	4545.84
	628.47
	993.75 
	69.84
	8000.41 	
240.		421.	Е27-77-4
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ, ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НЕАРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ (ПРОДОЛЬНЫЙ ШОВ СЖАТИЯ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100 М ШВ	88.08	551.31	591.03	88.68	227.68	16.00	1 386.02	
				2.1384	188.35
	1178.92
	1263.86
	189.63
	486.87 
	34.21
	2963.86 	
241.		422.	С204-3000
 	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 5 ММ  
	Т					1 839.60	90.51	1 930.11	
				0.0324	

	
	59.60 
	2.93
	62.53 	
242.		423.	С204-300
 	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ  
	Т					1 686.62	82.98	1 769.60	
				0.1537	

	
	259.23 
	12.75
	271.98 	
243.		424.	С113-12904-12
 	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ  
	М2					0.69	0.05	0.74	
				4.2	

	
	2.90 
	0.21
	3.11 	
244.		425.	П0
 	ОБРАБОТКА ШТЫРЕЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ*  

	

	 

245.		426.	Е13-95-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ШТЫРЕЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 6.94	100М2	19.69	132.81					132.81	
				0.1533	3.02
	20.36

	 
	
	20.36 	
246.		427.	Е13-16-6
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 / ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е13-95-1  
Разряд 5.0 МK 1.1019 Ставка 4р 6.94	100М2	6.29	48.1	2.90	0.12			51.00	
				-0.1533	-0.96
	-7.37
	-0.44
	-0.02

	-7.81 	
247.		428.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					511.57	36.01	547.58	
				0.0046	

	
	2.35 
	0.17
	2.52 	
248.		429.	П0
 	ПРИМЕЧАНИЕ П. 1 ГТ15*  

	

	 

249.		430.	С102-3410-В
 	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА  
	М3					25.73	1.81	27.54	
				4.524	

	
	116.40 
	8.19
	124.59 	
250.		431.	С102-5800-В
 	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА  
	М3					12.61	0.89	13.50	
				25.16	

	
	317.27 
	22.39
	339.66 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	578.43	3582.89	5809.26	818.08	2238.37	150.69	11781.21	
ОХР и ОПР	2883.83	
Плановая прибыль	3076.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	17741.04	
 ИТОГО прямые затраты по смете	5232.14	32942.56	12633.95	2446.87	66593.82	23060.61	135230.94	
ОХР и ОПР	23189.69	
Плановая прибыль	24735.06	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	183155.69	
Cмета: 7. 706. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА/ УЛ. П. МАШЕРОВА ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 7,341 ТЫС. РУБ. (ИЗМ. 2 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	
 Ж7-10 МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРУНТ*	
251.	 	11.	П0
 	МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРУНТ*  

	

	 

252.		12.	Е1-24-6
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С. ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ / РАЗРАБОТКА ВЫЕМКИ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 6.94	1000М3			357.51	97.69			357.51	
				0.043	
	
	15.37
	4.20

	15.37 	
253.		13.	Е1-24-6
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С. ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ / РАЗРАБОТКА КОРЫТ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 6.94	1000М3			357.51	97.69			357.51	
				0.536	
	
	191.63
	52.36

	191.63 	
254.		14.	Е1-17-13
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОГРУЗКА ИЗБЫТОЧНОГО МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	1000М3	12.3	73.4	1 182.58	300.13	0.26		1 256.24	
				0.558	6.86
	40.96
	659.88
	167.47
	0.15 
	
	700.99 	
255.		15.	С310-1П
(1*1.14 / *1.1) 	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ  
	Т						0.73	0.73	
				892.8	

	
	 
	651.74
	651.74 	
256.		16.	Е1-130-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 6.94	1000М3			568.95	153.05			568.95	
				0.024	
	
	13.65
	3.67

	13.65 	
257.		17.	Е1-130-7
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ/ЗА 6 ПРОХОДОВ  Кф
Разряд  МK  Ставка 4р 6.94	1000М3			288.74	66.78			288.74	
				0.024	
К1=5	
	6.93
К1=5	1.60
	 
К1=5	
	6.93 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.86	40.96	887.46	229.30	0.15	651.74	1580.31	
ОХР и ОПР	177.09	
Плановая прибыль	188.91	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1946.31	
 ИТОГО прямые затраты по смете	6.86	40.96	887.46	229.30	0.15	651.74	1580.31	
ОХР и ОПР	177.09	
Плановая прибыль	188.91	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1946.31	
Cмета: 7. 711. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ / УЛ. П. МАШЕРОВА	
 Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УЛ. МАШЕРОВА	
258.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 1400/1. 1000*  

	

	 

259.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1. 0000*  

	

	 

260.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

261.		4.	Е47-25-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	4.77	30.78	1.37	0.42			32.15	
				4.382	20.90
	134.88
	6.00
	1.84

	140.88 	
262.		5.	Е47-25-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	20.28	130.88					130.88	
				1.878	38.09
	245.79

	 
	
	245.79 	
263.		6.	Е47-26-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 6.94	ГА	0.65	4.7	38.49	11.73	1 184.00	84.00	1 311.19	
				0.0438	0.03
	0.21
	1.69
	0.51
	51.86 
	3.68
	57.44 	
264.		7.	Е47-25-6
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	6.16	39.75			28.54	0.84	69.13	
				1.878	11.57
	74.65

	53.60 
	1.58
	129.83 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	70.59	455.53	7.69	2.35	105.46	5.26	573.94	
ОХР и ОПР	300.04	
Плановая прибыль	320.03	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1194.01	
 ИТОГО прямые затраты по смете	70.59	455.53	7.69	2.35	105.46	5.26	573.94	
ОХР и ОПР	300.04	
Плановая прибыль	320.03	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1194.01	
Cмета: 7. 717. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ / УЛ. П. МАШЕРОВА	
 Ж5-18 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ	
265.	 	4.	Е27-83-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100ЗНАК.	364.8	2354.24	638.70	112.44	89.32	6.29	3 088.55	
				0.1	36.48
	235.42
	63.87
	11.24
	8.93 
	0.63
	308.85 	
266.		5.	Е27-84-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 6.94	100ЗНАК.	74.85	530.06			192.96	9.49	732.51	
				0.09	6.74
	47.71

	17.37 
	0.85
	65.93 	
267.		6.	С117-125-6М
 	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ, НОМЕР 5. 38 ЖИЛАЯ ЗОНА, ТИПОРАЗМЕР 1  
	ШТ					55.47	3.91	59.38	
				1	

	
	55.47 
	3.91
	59.38 	
268.		7.	С117-125-7М
 	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ, НОМЕР 5. 39 КОНЕЦ ЖИЛОЙ ЗОНЫ, ТИПОРАЗМЕР 1  
	ШТ					55.47	3.91	59.38	
				1	

	
	55.47 
	3.91
	59.38 	
269.		8.	С117-117-8М
 	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ, НОМЕР 5. 16. 1 И 5. 16. 2 ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, ТИПОРАЗМЕР 1  
	ШТ					30.54	2.15	32.69	
				4	

	
	122.16 
	8.60
	130.76 	
270.		9.	С117-100-9М
 	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ, НОМЕР 2. 4 УСТУПИТЬ ДОРОГУ, ТИПОРАЗМЕР 1  
	ШТ					27.19	1.91	29.10	
				1	

	
	27.19 
	1.91
	29.10 	
271.		10.	С117-100-10М
 	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ, НОМЕР 1. 16. 1 ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ, ТИПОРАЗМЕР 2  
	ШТ					31.71	2.23	33.94	
				2	

	
	63.42 
	4.46
	67.88 	
272.		11.	С117-104-11М
 	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ, НОМЕР 3. 24. 1 ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ, ТИПОРАЗМЕР 2  
	ШТ					33.55	2.36	35.91	
				1	

	
	33.55 
	2.36
	35.91 	
273.		12.	С117-123-12М
 	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ, НОМЕР 7. 1. 3 РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА, ТИПОРАЗМЕР 2  
	ШТ					25.79	1.82	27.61	
				1	

	
	25.79 
	1.82
	27.61 	
274.		13.	С117-104-13М
 	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ, НОМЕР 4. 2. 1 ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СПРАВА, ТИПОРАЗМЕР 2  
	ШТ					33.55	2.36	35.91	
				4	

	
	134.20 
	9.44
	143.64 	
275.		14.	С117-127-11А
 	ТАБЛИЧКА С РАЗМЕТКОЙ 2. 1. 1  
	ШТ					36.66	2.58	39.24	
				4	

	
	146.64 
	10.32
	156.96 	
276.		15.	С117-700
 	ОПОРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ С ОЦИНКОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ОП 1. 1 ДИАМЕТРОМ 40ММХ3ММ  
	М.П.					27.26	1.34	28.60	
				26	

	
	708.76 
	34.84
	743.60 	
277.		16.	С117-702
 	ОПОРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ С ОЦИНКОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ОП 1. 3 ДИАМЕТРОМ 70ММХ3ММ  
	М.П.					40.29	1.98	42.27	
				15	

	
	604.35 
	29.70
	634.05 	
278.		17.	С101-10110
 	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ  
	Т					3 162.13	222.61	3 384.74	
				0.0048	

	
	15.18 
	1.07
	16.25 	
279.		18.	Е6-1-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5 / БЕТОН С16/20  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 6.94	100М3	180	1091.68	258.77	80.84	9 905.08	1 126.08	12 381.61	
				0.008	1.44
	8.73
	2.07
	0.65
	79.24 
	9.01
	99.05 	
280.		19.	Е13-13-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ОБМАЗКА СТОЕК БИТУМОМ / П. 2 ПРИМ.  ГП-9  
Разряд 4.9 МK 1.0917 Ставка 4р 6.94	100М2	8.8	66.67	2.90	0.12	69.83	4.91	144.31	
				0.0137	0.12
	0.91
	0.04
	
	0.96 
	0.07
	1.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	44.78	292.77	65.98	11.89	2098.68	122.90	2580.33	
ОХР и ОПР	199.64	
Плановая прибыль	212.95	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2992.92	
 Ж5-90 ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА	
281.	 	20.	Е70-224-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1. 14. 1-1. 14. 3; 1. 16. 1-1. 16. 3)/ РАЗМЕТКА 1. 14. 2  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 6.94	М2 РАЗМЕ	0.28	1.94	6.18	1.68	0.17	0.01	8.30	
				14.4	4.03
	27.94
	88.99
	24.19
	2.45 
	0.14
	119.52 	
282.		21.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.00	0.14	2.14	
				5.04	

	
	10.08 
	0.71
	10.79 	
283.		22.	С117-1232
 	ТЕРМОПЛАСТИК, ЖЕЛТЫЙ  
	Т					4 331.20	304.92	4 636.12	
				0.0806	

	
	349.09 
	24.58
	373.67 	
284.		23.	С117-1231
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  
	Т					3 138.56	220.95	3 359.51	
				0.0202	

	
	63.40 
	4.46
	67.86 	
285.		24.	Е70-224-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1. 14. 1-1. 14. 3; 1. 16. 1-1. 16. 3)/ РАЗМЕТКА 1. 26  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 6.94	М2 РАЗМЕ	0.28	1.94	6.18	1.68	0.17	0.01	8.30	
				3	0.84
	5.82
	18.54
	5.04
	0.51 
	0.03
	24.90 	
286.		25.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.00	0.14	2.14	
				1.05	

	
	2.10 
	0.15
	2.25 	
287.		26.	С117-1232
 	ТЕРМОПЛАСТИК, ЖЕЛТЫЙ  
	Т					4 331.20	304.92	4 636.12	
				0.021	

	
	90.96 
	6.40
	97.36 	
288.		27.	Е70-224-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1. 14. 1-1. 14. 3; 1. 16. 1-1. 16. 3)/ РАЗМЕТКА 1. 25  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 6.94	М2 РАЗМЕ	0.28	1.94	6.18	1.68	0.17	0.01	8.30	
				5.2	1.46
	10.09
	32.14
	8.74
	0.88 
	0.05
	43.16 	
289.		28.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.00	0.14	2.14	
				1.82	

	
	3.64 
	0.25
	3.89 	
290.		29.	С117-1231
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  
	Т					3 138.56	220.95	3 359.51	
				0.0364	

	
	114.24 
	8.04
	122.28 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.33	43.85	139.67	37.97	637.35	44.81	865.68	
ОХР и ОПР	53.62	
Плановая прибыль	57.19	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	976.49	
 Ж5-90 УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ	
291.	 	30.	Е70-53-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ САМОРОЗЛИВА С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ЕГО В ПЕРЕДВИЖНОМ ВАРОЧНОМ КОТЛЕ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ (ЛИНИЯ 1. 1, 1. 2, 1. 4) ШИРИНОЙ 10 СМ / РАЗМЕТКА 1. 1  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 6.94	КМ ЛИНИИ	9.42	58.05	365.70	84.83			423.75	
				0.187	1.76
	10.86
	68.39
	15.86

	79.25 	
292.		31.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.00	0.14	2.14	
				6.545	

	
	13.09 
	0.92
	14.01 	
293.		32.	С117-1231
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  
	Т					3 138.56	220.95	3 359.51	
				0.1309	

	
	410.84 
	28.92
	439.76 	
294.		33.	С113-24100
 	ЭМАЛЬ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА ХС-119, БЕЛАЯ, СВЕТЛО-СЕРАЯ  
	Т					5 340.00	375.94	5 715.94	
				0.0003	

	
	1.60 
	0.11
	1.71 	
295.		34.	Е70-53-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ САМОРОЗЛИВА С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ЕГО В ПЕРЕДВИЖНОМ ВАРОЧНОМ КОТЛЕ ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ 3:1 (ЛИНИЯ 1. 6) ШИРИНОЙ 10 СМ / РАЗМЕТКА 1. 6  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 6.94	КМ ЛИНИИ	7.81	48.13	297.64	68.30			345.77	
				0.207	1.62
	9.96
	61.61
	14.14

	71.57 	
296.		35.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.00	0.14	2.14	
				10.8675	

	
	21.74 
	1.52
	23.26 	
297.		36.	С117-1231
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  
	Т					3 138.56	220.95	3 359.51	
				0.2174	

	
	682.32 
	48.03
	730.35 	
298.		37.	С113-24100
 	ЭМАЛЬ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА ХС-119, БЕЛАЯ, СВЕТЛО-СЕРАЯ  
	Т					5 340.00	375.94	5 715.94	
				0.0003	

	
	1.60 
	0.11
	1.71 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.38	20.82	130.00	30.00	1131.19	79.61	1361.62	
ОХР и ОПР	33.30	
Плановая прибыль	35.52	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1430.44	
 Ж5-90 УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ РАЗМЕТКА 1. 16. 1	
299.	 	38.	Е70-224-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1. 14. 1-1. 14. 3; 1. 16. 1-1. 16. 3)/ РАЗМЕТКА 1. 16. 1  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 6.94	М2 РАЗМЕ	0.28	1.94	6.18	1.68	0.17	0.01	8.30	
				160.4	44.91
	311.18
	991.27
	269.47
	27.27 
	1.60
	1331.32 	
300.		39.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.00	0.14	2.14	
				56.14	

	
	112.28 
	7.86
	120.14 	
301.		40.	С117-1231
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  
	Т					3 138.56	220.95	3 359.51	
				1.1228	

	
	3523.98 
	248.08
	3772.06 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	44.91	311.18	991.27	269.47	3663.53	257.54	5223.52	
ОХР и ОПР	380.48	
Плановая прибыль	405.84	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6009.84	
 Ж5-90 УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ РАЗМЕТКА 1. 35	
302.	 	41.	Е70-53-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ САМОРОЗЛИВА С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ЕГО В ПЕРЕДВИЖНОМ ВАРОЧНОМ КОТЛЕ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ (ЛИНИЯ 1. 1, 1. 2, 1. 4) ШИРИНОЙ 10 СМ / РАЗМЕТКА 1. 35  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 6.94	КМ ЛИНИИ	9.42	58.05	365.70	84.83			423.75	
				0.396	3.73
	22.99
	144.82
	33.59

	167.81 	
303.		42.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.00	0.14	2.14	
				13.86	

	
	27.72 
	1.94
	29.66 	
304.		43.	С117-1231
 	ТЕРМОПЛАСТИК, БЕЛЫЙ  
	Т					3 138.56	220.95	3 359.51	
				0.2772	

	
	870.01 
	61.25
	931.26 	
305.		44.	С113-24100
 	ЭМАЛЬ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА ХС-119, БЕЛАЯ, СВЕТЛО-СЕРАЯ  
	Т					5 340.00	375.94	5 715.94	
				0.0006	

	
	3.20 
	0.23
	3.43 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.73	22.99	144.82	33.59	900.93	63.42	1132.16	
ОХР и ОПР	37.08	
Плановая прибыль	39.55	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1208.79	
 Ж5-18-14 ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ	
306.	 	45.	П0
 	ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ ИН-2*  

	

	 

307.		46.	Е27-72-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 6.94	Т			14.58	5.11	526.92	37.09	578.59	
				0.0331	
	
	0.48
	0.17
	17.44 
	1.23
	19.15 	
308.		47.	Е27-53-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 6.94	1000М2	38.3	273.94	597.15	176.10	8 211.89	930.36	10 013.34	
				0.0778	2.98
	21.31
	46.46
	13.70
	638.89 
	72.38
	779.04 	
309.		48.	Е27-54-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	1000М2	1.00	5.97	744.69	219.65	10 191.22	1 158.43	12 100.31	
				0.0778	0.08
К1=10	0.46
	57.94
К1=10	17.09
	792.88 
К1=10	90.13
	941.41 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.06	21.77	104.88	30.96	1449.21	163.74	1739.60	
ОХР и ОПР	34.55	
Плановая прибыль	36.86	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1811.01	
 Ж5-18-14 УСТАНОВКА ДЕЛИНИАТОРОВ	
310.	 	49.	ЕТ27-9-13
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА ДЕЛИНИАТОРОВ  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 6.94	М.П.	2.25	15.62	4.99	1.15			20.61	
				260	585.00
	4061.20
	1297.40
	299.00

	5358.60 	
311.		50.	С1-ДЛ
 	СТОИМОСТЬ ДЕЛИНИАТОРА  
	М.П.					60.00	4.22	64.22	
				260	

	
	15600.00 
	1097.20
	16697.20 	
312.		51.	С101-15504-КР
 	АНКЕРНЫЙ БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕЛИНИАТОРОВ  
	10 ШТ					4.44	0.31	4.75	
				104	

	
	461.76 
	32.24
	494.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	585.00	4061.20	1297.40	299.00	16061.76	1129.44	22549.80	
ОХР и ОПР	2857.12	
Плановая прибыль	3047.52	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	28454.44	
 ИТОГО прямые затраты по смете	691.19	4774.58	2874.02	712.88	25942.65	1861.46	35452.71	
ОХР и ОПР	3595.79	
Плановая прибыль	3835.43	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	42883.93	
Cмета: 7. 725. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (УЛИЦЫ) (ГТ) - ДОП. К СМЕТЕ 701 (ПО ПИСЬМУ ЗАКАЗЧИКА N 2164 ОТ 25.10.21Г.)	
 Ж7-20 УЛ. П.МАШЕРОВА. СЪЕЗДЫ, ПАРКОВКИ  (ТИП3)	
313.	 	181.	П0
 	УЛ. П.МАШЕРОВА  ГТ17  

	

	 

314.		182.	П0
 	СЪЕЗДЫ, ПАРКОВКИ  (ТИП3)  S=1352 М2  

	

	 

315.		183.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-363.66	

	
	-538.22 
	-3716.61
	-4254.83 	
316.		184.	Е27-39-17
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ / ТОЛЩ.10СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	1000М2	344.28	2221.81	1 100.47	255.83	18 719.86	2 468.76	24 510.90	
				-1.102	-379.40
	-2448.43
	-1212.72
	-281.92
	-20629.29 
	-2720.57
	-27011.01 	
317.		185.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	39.89	8.58	172.61	13.71	1 019.55	
				-13.52	-1687.43
	-10725.96
	-539.31
	-116.00
	-2333.69 
	-185.36
	-13784.32 	
318.		186.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				363.66	

	
	1538.28 
	4894.86
	6433.14 	
319.		187.	Е27-39-17
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ / ТОЛЩ.10СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	1000М2	344.28	2221.81	1 100.47	255.83	18 829.86	2 598.36	24 750.50	
				1.102	379.40
	2448.43
	1212.72
	281.92
	20750.51 
	2863.39
	27275.05 	
320.		188.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	39.89	8.58	173.05	14.22	1 020.50	
				13.52	1687.43
	10725.96
	539.31
	116.00
	2339.64 
	192.25
	13797.16 	
321.		189.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15 L=320 П.М.  

	

	 

322.		190.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-5.76	

	
	-8.52 
	-58.87
	-67.39 	
323.		191.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-68.64	

	
	-101.59 
	-701.50
	-803.09 	
324.		192.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				5.76	

	
	24.36 
	77.53
	101.89 	
325.		193.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				68.64	

	
	290.35 
	923.89
	1214.24 	
326.		194.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15 L=260 П.М.  

	

	 

327.		195.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-4.68	

	
	-6.93 
	-47.83
	-54.76 	
328.		196.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-77.22	

	
	-114.29 
	-789.19
	-903.48 	
329.		197.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				4.68	

	
	19.80 
	62.99
	82.79 	
330.		198.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				77.22	

	
	326.64 
	1039.38
	1366.02 	
331.		199.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БВ 100.22.15-М L=38 П.М.  

	

	 

332.		200.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-0.684	

	
	-1.01 
	-6.99
	-8.00 	
333.		201.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-8.151	

	
	-12.06 
	-83.30
	-95.36 	
334.		202.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				0.684	

	
	2.89 
	9.21
	12.10 	
335.		203.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				8.151	

	
	34.48 
	109.71
	144.19 	
336.		204.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРB 100.30/22.15-М L=76 П.М.  

	

	 

337.		205.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-1.368	

	
	-2.02 
	-13.98
	-16.00 	
338.		206.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-16.302	

	
	-24.13 
	-166.61
	-190.74 	
339.		207.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				1.368	

	
	5.79 
	18.41
	24.20 	
340.		208.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				16.302	

	
	68.96 
	219.42
	288.38 	
341.		209.	П0
 	ТРОТУАР (ТИП4)   S=788 М2  

	

	 

342.		210.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-303.38	

	
	-449.00 
	-3100.54
	-3549.54 	
343.		211.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-25.3736	

	
	-37.55 
	-259.32
	-296.87 	
344.		212.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				303.38	

	
	1283.30 
	4083.49
	5366.79 	
345.		213.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				25.3736	

	
	107.33 
	341.53
	448.86 	
346.		214.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ 100.20.8 L=496 П.М.  

	

	 

347.		215.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-8.928	

	
	-13.21 
	-91.24
	-104.45 	
348.		216.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-67.518	

	
	-99.93 
	-690.03
	-789.96 	
349.		217.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				8.928	

	
	37.77 
	120.17
	157.94 	
350.		218.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				67.518	

	
	285.60 
	908.79
	1194.39 	
351.		219.	П0
 	ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП8)  S=30 М2  

	

	 

352.		220.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-11.55	

	
	-17.09 
	-118.04
	-135.13 	
353.		221.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-0.048	

	
	-0.07 
	-0.49
	-0.56 	
354.		222.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				11.55	

	
	48.86 
	155.46
	204.32 	
355.		223.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				0.048	

	
	0.20 
	0.65
	0.85 	
356.		224.	П0
 	ПЛОЩАДКИ И ДОРОЖКИ (ТИП 7) S=72 М2  

	

	 

357.		225.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-27.72	

	
	-41.03 
	-283.30
	-324.33 	
358.		226.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-2.3184	

	
	-3.43 
	-23.69
	-27.12 	
359.		227.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				27.72	

	
	117.26 
	373.11
	490.37 	
360.		228.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				2.3184	

	
	9.81 
	31.21
	41.02 	
361.		229.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.20.8 L=93 П.М.  

	

	 

362.		230.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-1.674	

	
	-2.48 
	-17.11
	-19.59 	
363.		231.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-2.838	

	
	-4.20 
	-29.00
	-33.20 	
364.		232.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				1.674	

	
	7.08 
	22.53
	29.61 	
365.		233.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				2.838	

	
	12.00 
	38.20
	50.20 	
366.		234.	П0
 	ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРОТУАР (ТИП 15) S=112 М2  

	

	 

367.		235.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-30.8	

	
	-45.58 
	-314.78
	-360.36 	
368.		236.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-3.6064	

	
	-5.34 
	-36.86
	-42.20 	
369.		237.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				30.8	

	
	130.28 
	414.57
	544.85 	
370.		238.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				3.6064	

	
	15.26 
	48.54
	63.80 	
371.		239.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ 100.20.8 L=197 П.М.  

	

	 

372.		240.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-3.546	

	
	-5.25 
	-36.24
	-41.49 	
373.		241.	С412-1500-26
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 26КМ  
	М3					1.48	10.22	11.70	
				-6.0137	

	
	-8.90 
	-61.46
	-70.36 	
374.		242.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				3.546	

	
	15.00 
	47.73
	62.73 	
375.		243.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				6.0137	

	
	25.44 
	80.94
	106.38 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	2992.08	3525.05	6517.13	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6517.13	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	2992.08	3525.05	6517.13	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6517.13	
Cмета: 7. 730. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (УЛИЦЫ) (ГТ) - ДОП. К СМЕТЕ 701 (ИЗМ.11 В ПРОЕКТЕ ВНЕСЕНО ПО ПИСЬМУ ЗАКАЗЧИКА N2131 ОТ 16.08.2023Г.)	
 Ж7-20 УЛ. П.МАШЕРОВА  ГТ17. ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП8)  S=30 М2	
376.	 	12.	П0
 	УЛ. П.МАШЕРОВА  ГТ17  

	

	 

377.		13.	П0
 	ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП8)  S=30 М2  

	

	 

378.		14.	С414-3016-3
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К.40.40.5-МЦЖ  
	М2					30.30	2.25	32.55	
				-30.6	

	
	-927.18 
	-68.85
	-996.03 	
379.		15.	С414-3016-5
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К40.40.8-МЦЖ  
	М2					33.26	2.47	35.73	
				30.6	

	
	1017.76 
	75.58
	1093.34 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	90.58	6.73	97.31	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	97.31	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	90.58	6.73	97.31	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	97.31	
Cмета: 7. 732. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (УЛИЦЫ) (ГТ) - ДОП. К СМЕТЕ 730 (ИЗМ.12 В ПРОЕКТЕ ВНЕСЕНО ПО ПИСЬМУ N04.1-10/2593 ОТ 29.05.2024Г.)	
 Ж7-20 УЛ. П.МАШЕРОВА  ГТ17	
380.	 	12.	П0
 	УЛ. П.МАШЕРОВА  ГТ17  

	

	 

381.		13.	П0
 	ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  (ТИП8)  S=30 М2  

	

	 

382.		14.	С414-3016-5
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К40.40.8-МЦЖ  
	М2					33.26	2.47	35.73	
				-30.6	

	
	-1017.76 
	-75.58
	-1093.34 	
383.		15.	С414-3016-5В
 	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ К20.8-ЦЖ-В30  
	М2					42.93	3.19	46.12	
				30.6	

	
	1313.66 
	97.61
	1411.27 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	295.90	22.03	317.93	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	317.93	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	295.90	22.03	317.93	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	317.93	
Cмета: 7. 738. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ / УЛ. П.МАШЕРОВА - ДОП. К СМЕТЕ 711 (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	
 Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УЛ.П.МАШЕРОВА	
384.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.1400/1.1000  

	

	 

385.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  

	

	 

386.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)  

	

	 

387.		4.	Е47-25-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	4.77	30.78	1.37	0.42			32.15	
				1.267	6.04
	39.00
	1.74
	0.53

	40.74 	
388.		5.	Е47-25-2
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	20.28	130.88					130.88	
				0.543	11.01
	71.07

	 
	
	71.07 	
389.		6.	Е47-26-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 6.94	ГА	0.65	4.7	38.49	11.73	1 184.00	84.00	1 311.19	
				0.0127	0.01
	0.06
	0.49
	0.15
	15.04 
	1.07
	16.66 	
390.		7.	Е47-25-6
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94	100М2	6.16	39.75			28.54	0.84	69.13	
				0.543	3.34
	21.58

	15.50 
	0.46
	37.54 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	20.40	131.71	2.23	0.68	30.54	1.53	166.01	
ОХР и ОПР	86.75	
Плановая прибыль	92.53	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	345.29	
 ИТОГО прямые затраты по смете	20.40	131.71	2.23	0.68	30.54	1.53	166.01	
ОХР и ОПР	86.75	
Плановая прибыль	92.53	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	345.29	
Cмета: 7. 755. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ /УЛ. П.МАШЕРОВА/ - ДОП. К СМЕТЕ 717 (ИЗМ.13 В ПРОЕКТЕ)	
 Ж5-18-14 ИСКУССТВЕННОЕ ЗАУЖЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ S=354 М2 (ТИП 24)	
391.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.1400/1.1000  

	

	 

392.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  

	

	 

393.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)  

	

	 

394.		4.	П0
 	ИСКУССТВЕННОЕ ЗАУЖЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ S=354 М2 (ТИП 24)  

	

	 

395.		5.	Е27-14-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА / ТОЛЩ.9СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94	100М3	15.72	93.81	214.91	42.79	8.35		317.07	
				0.3186	5.01
	29.89
	68.47
	13.63
	2.66 
	
	101.02 	
396.		6.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				35.046	

	
	148.24 
	471.72
	619.96 	
397.		7.	Е27-253-3
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 6.94	100М2	124.81	793.34	39.89	8.58	1.41	0.04	834.68	
				3.54	441.83
	2808.42
	141.21
	30.37
	4.99 
	0.14
	2954.76 	
398.		8.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				11.3988	

	
	48.22 
	153.43
	201.65 	
399.		9.	С414-3011-1
 	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300  
	М2					11.59	0.86	12.45	
				361.08	

	
	4184.92 
	310.53
	4495.45 	
400.		10.	П0
 	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15 L=387 П.М.  

	

	 

401.		11.	Е27-34-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 6.94	100М	76.08	476.2	20.57	6.30	374.78	37.67	909.22	
				3.87	294.43
	1842.89
	79.61
	24.38
	1450.40 
	145.78
	3518.68 	
402.		12.	С412-1500-35А
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  - 35 КМ  
	М3					4.23	13.46	17.69	
				6.966	

	
	29.47 
	93.76
	123.23 	
403.		13.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ					8.35	0.62	8.97	
				387	

	
	3231.45 
	239.94
	3471.39 	
404.		14.	С101-147601-В
 	ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ М10Х450  
	ШТ					0.77	0.05	0.82	
				774	

	
	595.98 
	38.70
	634.68 	
405.		15.	С103-11800-В
 	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ М10  
	10 ШТ					2.43	0.17	2.60	
				77.4	

	
	188.08 
	13.16
	201.24 	
406.		16.	С101-123415-В
 	ПОЛОСА Б-ПН-НО-4Х50Х50  
	Т					1 514.58	74.52	1 589.10	
				0.0608	

	
	92.09 
	4.53
	96.62 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	741.27	4681.20	289.29	68.38	9976.50	1471.69	16418.68	
ОХР и ОПР	3112.27	
Плановая прибыль	3319.67	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	22850.62	
 ИТОГО прямые затраты по смете	741.27	4681.20	289.29	68.38	9976.50	1471.69	16418.68	
ОХР и ОПР	3112.27	
Плановая прибыль	3319.67	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	22850.62	
Cмета: 7. 761. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ / УЛ. П.МАШЕРОВА - ДОП. К СМЕТЕ 717 /ИЗМ.14 В ПРОЕКТЕ/	
 Ж5-90 ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА	
407.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.1400/1.1000  

	

	 

408.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  

	

	 

409.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)  

	

	 

410.		4.	П0
 	ИСКЛЮЧИТЬ  

	

	 

411.		5.	Е70-53-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ САМОРОЗЛИВА С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ЕГО В ПЕРЕДВИЖНОМ ВАРОЧНОМ КОТЛЕ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ (ЛИНИЯ 1.1, 1.2, 1.4) ШИРИНОЙ 10 СМ / РАЗМЕТКА 1.35  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 6.94	КМ ЛИНИИ	9.42	58.05	365.70	84.83			423.75	
				-0.396	-3.73
	-22.99
	-144.82
	-33.59

	-167.81 	
412.		6.	П0
 	ДОБАВИТЬ  

	

	 

413.		7.	Е70-53-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ САМОРОЗЛИВА С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ЕГО В ПЕРЕДВИЖНОМ ВАРОЧНОМ КОТЛЕ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ (ЛИНИЯ 1.1, 1.2, 1.4) ШИРИНОЙ 10 СМ / РАЗМЕТКА 1.40  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 6.94	КМ ЛИНИИ	9.42	58.05	365.70	84.83			423.75	
				0.396	3.73
	22.99
	144.82
	33.59

	167.81 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
Cмета: 7. 771. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ / УЛ. П.МАШЕРОВА - 7 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС - ДОП. К СМЕТЕ 717 (ИЗМ.18)	
 Ж5-18 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ	
414.	 	4.	Е27-84-1
(57.48*1.14 / 63.54*1.1) 	ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 6.94	100ЗНАК.	74.85	530.06			192.96	9.49	732.51	
				0.02	1.50
	10.60

	3.86 
	0.19
	14.65 	
415.		5.	С117-126-Я
 	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ, НОМЕР 5.7.1 ВЫЕЗД НА ДОРОГУ С ОДНОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ ТИПОРАЗМЕР 1  
	ШТ					30.44	2.14	32.58	
				2	

	
	60.88 
	4.28
	65.16 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.50	10.60	0.00	0.00	64.74	4.47	79.81	
ОХР и ОПР	6.95	
Плановая прибыль	7.41	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	94.17	
 ИТОГО прямые затраты по смете	1.50	10.60	0.00	0.00	64.74	4.47	79.81	
ОХР и ОПР	6.95	
Плановая прибыль	7.41	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	94.17	

1.	ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:	6763.95	43037.14	16694.64	3460.46	106092.42	30610.57	196434.77	
                                  Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов