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Приложение 1

ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk160437524]на закупку технологического оборудования по объекту:
«Возведение снегосплавного пункта в районе пересечения
ул. Тимирязева – МКАД в г. Минске»
лот №2

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

[bookmark: _Hlk231219623]1. Инструмент и оборудование для снегосплавного пункта в количестве 13 шт.
1.1. Станок сверлильный в количестве 1 шт.
1.1.1. Габаритный размер, не более: (Д × Ш × В)740 × 430 × 1630 мм
1.1.2. Комплект крепежа: 1
1.1.3. Материал основания станка: Чугун
1.1.4. Материал рабочего стола: Чугун
1.1.5. Мощность: 1,1 кВт
1.1.6. Напряжение питающей сети: 380 В
1.1.7. Частота тока: 50 Гц
1.1.8. Количество скоростей, не более: 6
1.1.9. Мин. частота вращения на холостом ходу, не менее: 290 об/мин
1.1.10. Максимальная частота вращения на холостом ходу, не более: 2150 об/мин.
1.1.11. Ход шпинделя: 125 мм
1.1.12. Максимальный диаметр сверления: 24 мм
1.1.13. Конус шпинделя: MK-3
1.1.14. Посадка сверлильного патрона: B18
1.1.15. Наличие подсветки
1.1.16. Размер рабочего стола, не менее: (Д × Ш)356 × 356 мм
1.1.17. Тип передачи: Ременная
1.1.18. Тип электродвигателя: Асинхронный
1.1.19. Угол наклона стола: -45…+45
1.1.20. Наличие защитного экрана
1.1.21. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
1.1.21.1. Паспорт
1.1.21.2. Руководство по эксплуатации
1.1.22. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

1.2. Станок шлифовально-заточной в количестве 1 шт.
1.2.1. Мощность привода: 2.2 кВт.
1.2.2. Частота вращения: 1500 об/мин.
1.2.3. Напряжение сети: 380 В (3 фазы), 50 Гц.
1.2.4. Тип установки: Напольный.
1.2.5. Размер шлифовального круга: Диаметр не менее 300–350 мм.
1.2.6. Количество кругов: 2 (двусторонний).
1.2.7. Исполнение: Прямое вращение кругов от электродвигателя.
1.2.8. Наличие защитной блокировки, предотвращающей пуск при открытом защитном кожухе.
1.2.9. Встроенный светильник для местного освещения рабочей зоны.
1.2.10. Пылеотсос для удаления образующейся пыли.
1.2.11. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
1.2.11.1. Паспорт
1.2.11.2. Руководство по эксплуатации
1.2.12. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

1.3. Тиски слесарные 1 в количестве 1 шт.
1.3.1. Тип: слесарные.
1.3.2. Материал изготовления высокопрочный чугун.
1.3.3. Крепление винты.
1.3.4. Наличие наковальни на тисках.
1.3.5. Наличие поворотного механизма у основания тисков (разворот на 360°).
1.3.6. Ширина губок 200мм.
1.3.7. Максимальное раскрытие губок 240мм
1.3.8. Глубина зева 111 мм
1.3.9. Вид губок рифленые
1.3.10. Губки из упрочненной Hi-Q стали закалены и отшлифованы.
1.3.11. Возможность смены губок.
1.3.12. Усилие зажима не менее 5200 кг.
1.3.13. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

1.4. Тиски слесарные 2 в количестве 1 шт.
1.4.1. Тип: слесарные.
1.4.2. Материал изготовления высокопрочный чугун.
1.4.3. Крепление винты. (диаметр 23мм)
1.4.4. Наличие наковальни на тисках.
1.4.5. Наличие поворотного механизма с фиксатором у основания тисков (разворот на 360°).
1.4.6. Ширина губок 300мм.
1.4.7. Максимальное раскрытие губок 325мм
1.4.8. Вид губок сменные закаленные губки с сетчатой насечкой
1.4.9. Губки из упрочненной Hi-Q стали закалены и отшлифованы.
1.4.10. Зажим для деталей с круглым сечением (труб и цилиндрических деталей)
1.4.11. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

1.5. Верстак слесарный LxBxH не более 866x1200x700 (мм) в количестве 1 шт.
1.5.1. Верстак металлический двухтумбовый с полками.
1.5.2. Металлический верстак предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских.
1.5.3. Распределенная нагрузка на столешницу от 900 кг и более.
1.5.4. Столешница верстака окрашена полиуритановой ударопрочной краской. Металлическая (сталь от 4 до 6 мм)
1.5.5. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

1.6. Верстак слесарный LxBxH не более 1600x1200x700 (мм) в количестве 1 шт.
1.6.1. Верстак металлический бестумбовый.
1.6.2. Металлический верстак предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских.
1.6.3. Распределенная нагрузка на столешницу от 900 кг и более.
1.6.4. Столешница верстака окрашена полиуретановой ударопрочной краской Металлическая (сталь от 4 до 6 мм).
1.6.5. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

1.7. Стеллаж полочный LxBxH не более 1000х500х2000 (мм) в количестве 1 шт.
1.7.1. Не менее 5 полок (нагрузка на полку не менее 150кг)
1.7.2. Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - не более 300кг.
1.7.3. Полки для универсального полочного стеллажа - металлические (углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием). 
1.7.4. Толщина металла:
1.7.5. Полка – не менее 0.8 мм;
1.7.6. Стойка – не менее 1.5 мм.
1.7.7. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

1.8. Стеллаж металлический LxBxH не более 1000х500х1700 (мм) в количестве 6 шт.
1.8.1. 5 полок (нагрузка на полку не менее 150кг)
1.8.2. Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - не более 300кг.
1.8.3. Полки для универсального полочного стеллажа - металлические (углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием). 
1.8.4. Толщина металла:
1.8.5. Полка – не менее 0.8 мм;
1.8.6. Стойка – не менее 1.5 мм.
1.8.7. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.


