Приложение №3
Сравнительная ведомость технических характеристик предметов государственной закупки.
ЛОТ №1 Комплекс аппаратных и программных средств СКУД (системы контроля и управления доступом)
Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается.
	№ п\п
	Параметр
	Требования
	Конкретные показатели товара, предлагаемого участником
	Соответ-ствие (да/нет)

	
	Комплектация:
	• Турникет
• Встроенный контроллер доступа 
• Два встроенных считывателя
• Программное обеспечение
• Руководство пользования на русском языке
• Монтаж оборудования и установка соответствующего ПО
• Три дополнительных считывателей 
• Алкорамка 

	
	

	1.
	Комплекс аппаратных и программных средств СКУД 
	
	
	

	1.1
	Технические характеристики
	стойка ЭП со встроенными контроллером доступа, сканерами штрихкода и универсальными RFID-считывателями карт доступа
	
	

	
	
	пульт дистанционного управления (ориентация кнопок пульта относительно направлений прохода задается при подключении пульта)
	
	

	
	
	встроенную индикацию разрешения/запрета прохода, режимов работы
	
	

	
	
	встроенный гидравлический демпфер
	
	

	
	
	возможность механической разблокировки ключом
	
	

	
	
	возможность подключения ДКЗП, сирены,а также внешнего верифицирующего
устройства и другого дополнительного оборудования, а также устройства, подающего команду аварийной разблокировки
	
	

	1.2
	Ширина зоны прохода
	500 мм
	
	

	1.3
	Количество направлений прохода
	2
	
	

	1.4
	Габаритные размеры (длина×ширина×высота)
	640×683×1084 мм
	
	

	1.5
	Количество считывающих устройств
	2 сканера (USB) и 2 считывателя (RS-485)
	
	

	1.6
	Формат используемых карт доступа
	EMM/HID, MIFARE Classic, Plus, Ultralight, DESFire, банковские карты с NFC, смартфоны с NFC
	
	

	1.7
	Класс защиты от поражения электрическим током
	III по IEC 61140
	
	

	1.8
	Средняя наработка на отказ, проходов, не менее
	10 000 000
	
	

	1.9
	Пропускная способность
	в режиме однократного прохода 30 чел/мин в режиме свободного прохода 60 чел/мин
	
	

	1.10
	Количество карт доступа
	400
	
	

	1.11
	Степень защиты оболочки IP
	IP41
	
	

	2
	Алкорамка
	
	
	

	2.1
	Технические характеристики 
	встроенная индикация разрешения/запрета прохода, режимов работы
	
	

	2.2
	Рабочий температурный диапазон
	

от -10 °C до +40 °C
	
	

	2.3
	Средняя наработка на отказ
	не менее 50000 часов
	
	

	2.4
	Габаритные размеры (длина×ширина×высота)
	155×158×574 мм
	
	

	2.5
	Стандарт интерфейса связи
	Ethernet, Wiegand, RS-485, TTL in/out
	
	

	2.6
	Цена младшего разряда шкалы, мг/л
	0,135
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	Время измерения
	не более 1 сек
	
	




