Приложение 4 к аукционным документам №А710-08/261

Техническое задание на закупку сварочного аппарата Aurora PRO SKYWAY 550 SYNERGIC или  аналог.
	
1. Основные требования к товару.
	Основные характеристики
	Количество

	Сварочный ток (А)
	Не менее 20, не более 550
	












6 – штук.

	Диаметр электрода (мм)
	От 1,6 до 5
	

	Назначение
	MIG/MAG, MMA, TIG Lift
	

	Напряжение холостого хода (В), не ниже
	84
	

	Охлаждение
	Воздушное и жидкостное
	

	Продолжительность нагрузки (%), не ниже 
	40
	

	Синергетический режим
	В наличии
	

	Максимальный сварочный ток (А), не ниже
	550
	

	Режимы подачи тока
	2T/4T, Spot MIG
	

	Регулировка индуктивности
	В наличии
	

	Требования к питающей сети
	

	Входное напряжение (В)
	380
	

	Работа в сетях с пониженным напряжением (В)
	340 
	

	Дополнительные характеристики
	

	Горячий старт 
	В наличии
	

	Конструктивные особенности
	

	Емкость катушки с проволокой, используемой в данном аппарате, диаметр (мм)
	 200 и
 300
	

	Класс изоляции 
	не ниже, F
	

	Степень защиты 
	не ниже, IP23
	

	Подающий механизм
	выносной
	

	Дисплей
	В наличии
	

	Тип горелки (для MIG/MAG)
	съемная (еврорукав)
	




2. Комплект поставки.
- Станция охлаждения;
- Выносной подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей (70мм2, 10-метров).
- Транспортировочная тележка.
- Горелка с водяным охлаждением 501D или аналог  длиной 3 метра - 1 шт.
- Сварочные горелки и кабельные провода  длинной не менее 4-х метров для всех трех режимов сварки (MIG/MAG, MMA, TIG)
- Комплект роликов с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8/1.0; 1.2/1.6.
- Комплект вольфрамовых электродов.
- Комплект роликов для работы с порошковой проволокой 1.0/1.2; 1.2/1.6;
- Кабель 70 мм кв. длиной 4 метра - 1 шт;
- Зажим на массу 500А - 1 шт.
- Технический паспорт.
- Руководство по эксплуатации на русском или белорусском языке.

3. Дополнительные требования.
- Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным и не бывшим в употреблении.
-  Поставщик обязуется выполнить поставку товара, разгрузку, установку, пуско-наладочные работы, такелажные работы по перемещению и установке оборудования на место последующей эксплуатации за свой счет.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
