Приложение 1 к заявке на покупку №А668-08/262

Описание предмета закупки 

ЛОТ №1
Шкаф холодильный среднетемпературный

Технические характеристики:
Рабочий температурный режим в диапазоне: от 0°С до 6 °C.
Габаритные размеры (В*Ш*Д), мм, не менее: 1960*860*690.
Объем, не менее: 700 л.
Количество полок, не менее: 4 шт.
Замок
Тип управления: электронное.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

[bookmark: _Hlk224891249]Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


ЛОТ №2
Шкаф холодильный универсальный

Технические характеристики:
Минимальная рабочая температура: -6 °С. 
Максимальная рабочая температура: +6 °С.
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм, не менее: 1540*740*2170.
Полезный объем, не менее: 1400 л.
Комплектация не менее 8 полок-решеток.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).




     
ЛОТ №3
Шкаф холодильный комбинированный

Технические характеристики:
Температурный режим холодильной части: от 0°C до +7 °C. 
Ориентировочные габаритные размеры (Ш*Г*В), мм, не более: 1650*655*1900.
Общий объем, не менее: 1120 л.
Охлаждение динамическое.
Исполнение двери: глухая.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


ЛОТ №4
Шкаф холодильный однодверный

[bookmark: _Hlk227161939]Технические характеристики:
Рабочий температурный режим в диапазоне: от 0°С до + 6 °C.
Габаритные размеры (В*Ш*Д), мм, не менее: 1900*690*690. 
Объем, не менее: 700 л.
Количество полок, не менее: 4 шт.
Тип двери: распашная.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).    


ЛОТ №5
Шкаф холодильно-морозильный

Технические характеристики:
Габаритные размеры, мм: 650×800×1950 (+-5%);
Температурный режим, не менее C: –25…–3 / –5…+10;
Потребляемая мощность, не менее кВт: 0,368;
Корпус: нержавеющая сталь;
Объём холодильной камеры, не менее л: 261;
Объем морозильной камеры, не менее л: 261;
Управление: электронное;
Размораживание: автоматическое;
Подогрев корпуса: есть;
Звуковое оповещение: есть;
Количество дверей: 2;
Количество направляющих для противней: не менее 12 (6 + 6);
Тип охлаждения: динамический;
Климатический класс: не менее T (5) +45 °C;
Внутреннее освещение: светодиодное
Замок: есть;
Колёса: 4 колеса (фронтальные со стопорами);
Ножки: регулируемые ножки;
Электропитание, В/Гц: 220/50;
Масса, кг: не менее 85;
Гарантия, не мене лет: 2
Потребляемая мощность, кВт: не менее 0,368;
Система электропитания, В/Ф/Гц: 220/1N/50;
Климатический класс оборудования: не менее 5.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


ЛОТ №6
Шкаф холодильный

Технические характеристики:
Тип шкафа: комбинированный
Максимальная рабочая температура не менее 6 градусов Минимальная рабочая температура не более -18 градусов
Номинальное напряжение: 220В
Потребляемая мощность: не более 0,9кВт
Тип установки: напольный, встраиваемый
Тип управления: электронное
Расположение холодильного агрегата: встроенный
Тип охлаждения: вентилируемый
Материал: сталь
2 камеры объемом: не менее 700 л. каждая
Длина: не более 1402 мм
Ширина: не более 925 мм
Высота: не более 1960мм
Дисплей, наличие: да
Количество полок: не менее 8 шт.
Количество дверей оборудования: 2 шт.
Материал двери: сталь
Тип двери: распашная
Авторазмораживание, наличие: автоматическая оттайка испарителя при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата
Автоматическая регулировка температуры, наличие: да
Регулируемые ножки, наличие: да
Тип охлаждения: динамический
Толщина стенки корпуса: не менее 43 мм

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


ЛОТ №7
Шкаф холодильный однодверный

Технические характеристики:
Тип управления: электронное
Диапазон рабочих температур, °C: не хуже от 0 до +6 
Материал: сталь
Функциональное назначение: для хранения скоропортящихся товаров
Тип установки: напольный, встраиваемый
Номинальная потребляемая мощность: не более 350Вт
Расход электроэнергии в сутки не более: 3,5 кВт/ч
Тип охлаждения: вентилируемый
Номинальное напряжение: 220В
Расположение холодильного агрегата: встроенный
Объем: не менее 500 л
Дисплей, наличие: да
Термометр, наличие: да
Автоматическая регулировка температуры, наличие: да
Количество полок: не менее 4 шт.
Тип двери: распашная
Материал двери: сталь
Авторазмораживание, наличие: да
Толщина стенки корпуса: не менее 43 мм
Высота: не более 1960 мм
Ширина: не более 695 мм
Длина: не более 697 мм

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


ЛОТ №8
Шкаф холодильный

Технические характеристики:
Количество компрессоров, наличие: 1шт
Номинальное напряжение, В 220
Габариты без упаковки (ДхШхВ),мм не более 690х660х2015
Диапазон рабочих температур, °C: не хуже от 0… до +6
Расположение агрегата верхнее
Тип охлаждения динамический
Тип оттайки, наличие: автоматический, с системой испарения конденсата
Терморегулятор эл.блок
Количество полок, наличие: не менее 5 шт. 
Подсветка, наличие да
Замок, наличие да
Суточный расход электроэнергии, кВ/ч не более 4,4
Потребляемая мощность, кВт не более 0,35

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


ЛОТ №9
Шкаф холодильный

Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура не менее 5 °C.
Материал Сталь
Минимальная рабочая температура не более -5 °C.
Расположение холодильного агрегата: встроенный
Тип охлаждения: вентилируемый
Тип управления: электронное
Тип установки: напольный
Габаритные размеры:
Высота не более 1960 мм
Длина не более 697 мм
Ширина не более 895 мм
Количество дверей, наличие: 1 шт. 
Количество полок, наличие: не менее 4 шт.
Объем: не менее 700 л
Исполнение: металлическая дверь

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


ЛОТ №10
Шкаф морозильный

Технические характеристики:
Авторазмораживание, наличие: автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата 
Терморегулятор, наличие: электронный блок 
Верхнее расположение агрегата
Жидкокристаллический дисплей, наличие: да
Наличие компенсационного клапана с ПЭНом обогрева;
Наличие ПЭН обогрева трубки слива конденсата;
Наличие ПЭН обогрева дверного проема;
Распашной тип двери;
Наличие возможности изменения стороны открывания дверей;
Наличие эластичных уплотнителей с магнитными вставками;
Наличие внутренней подсветки: да;
Наличие регулировки ножек по высоте: да;
Замок, наличие: да;
Количество полок: не менее 4;
Толщина стенки корпуса: не менее 43 мм;
Минимальная рабочая температура: -18 °C;
Номинальное напряжение: 220 В;
Тип управления: Электронное;
Расположение холодильного агрегата: встроенный;
Габаритные размеры:
Длина	не более 697 мм.;
Ширина	 не более 695 мм.;
Высота	 не более 1960 мм.;
Объем	не менее 500 л.;
Материал двери	Сталь
Термометр, наличие: да;
Дисплей, наличие: да;
Автоматическая регулировка температуры, наличие: да;
Тип двери: распашная.


Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

