УТВЕРЖДАЮ
Главный врач учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

                           Д.В.Зайцев
«___»___________202___г.
                                                                                М.П.

1. Заявка на закупку комплектующих для аппарата Илизарова.
 

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) 
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) 
	 Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская ул., 19Б/5

	УНП 
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by



2.Область применения: травматология
3.Сведения о государственной закупке:
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Комплектующие для аппарата Илизарова

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1


	Код по ОКРБ 007-2012(9 знаков)
	32.50.22.390

	Объем (количество)
	2308 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Источник финансирования государственной закупки

	Минский областной бюджет
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Приложение №1
[bookmark: 108]к заявке на закупку
[bookmark: 142]медицинских изделий

                                                                                                          
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Фиксатор для спиц с отверстием. Резьба метрическая М6; отверстие 2,1мм; шестигранная шляпка 10мм
	штука
	100

	2
	Фиксатор для спиц с пазом. Резьба метрическая М6; ширина паза 2,1мм; шляпка с лысками под ключ 10мм=
	штука
	50

	3
	Стяжка резьбовая. Резьба метрическая М6; длина 50мм
	штука
	30

	4
	Стяжка резьбовая. Резьба метрическая М6; длина 100мм
	штука
	30

	5
	Стяжка резьбовая. Резьба метрическая М6; длина 150мм

	штука
	30

	6
	Стяжка резьбовая. Резьба метрическая М6; длина 200мм

	штука
	30

	7
	Стяжка резьбовая. Резьба метрическая М6; длина 250мм

	штука
	30

	8
	Полукольцо Илизарова диаметр 100мм
	штука
	30

	9
	Полукольцо Илизарова диаметр 110мм
	штука
	30

	10
	Полукольцо Илизарова диаметр 120мм
	штука
	30

	11
	Полукольцо Илизарова диаметр 130мм
	штука
	30

	12
	Полукольцо Илизарова диаметр 140мм
	штука
	30

	13
	Стержень диафизарный длина 200мм, диаметр 5мм
	штука
	20

	14
	Стержень метафизарный длина 200мм, диаметр 5мм
	штука
	20

	
	Стержень Шанца длина 200мм, диаметр 6мм
	штука
	20

	15
	Спицы реперные с резьбой длина 300мм, диаметр 3мм
	штука
	200

	16
	Спицы с упорной площадкой диаметр 1.5мм, длина 400-500мм
	штука
	500

	17
	Фиксатор стержней с хвостовиком. Размер резьбового хвостовика М6; длина 31мм с 1 отвертием
	штука
	20

	18
	Фиксатор стержней с хвостовиком. Размер резьбового хвостовика М6; длина 42мм с 2 отвертиями
	штука
	20

	19
	Фиксатор стержней с хвостовиком. Размер резьбового хвостовика М6; длина 53мм с 3 отвертиями
	штука
	20

	20
	Фиксатор стержней с хвостовиком. Размер резьбового хвостовика М6; длина 64мм с 4 отвертиями
	штука
	20

	21
	Фиксатор стержней с резьбовым отверстием. Размер резьбового отверстия М6, длина 18мм, 1 отверстие
	штука
	20

	22
	Фиксатор стержней с резьбовым отверстием. Размер резьбового отверстия М6, длина 29мм, 2 отверстия
	штука
	20

	23
	Фиксатор стержней с резьбовым отверстием. Размер резьбового отверстия М6, длина 40мм, 3 отверстия
	штука
	20

	24
	Фиксатор стержней с резьбовым отверстием. Размер резьбового отверстия М6, длина 51мм, 4 отверстия
	штука
	20

	25
	Фиксатор  стержней с отверстием. Резьба метрическая М6, шляпка с лысками под ключ 10мм, диаметр отверстия 5мм
	штука
	20

	26
	Шайба плоская. Диаметр внутреннего отверстия 7мм, наружный диаметр 10мм
	штука
	30

	27
	Шайба с пазом. Диаметр внутреннего отверстия 7мм,наружный диаметр 14мм
	штука
	30

	28
	Шайба двойная. Наружный диаметр 10мм
	штука
	30

	29
	Гайка шестигранная. Резьбовое отверстием М6. Шестигранное основание 10мм
	штука
	200

	30
	Болт с шестигранной головкой. Длина 10мм,  шестигранная головка 10мм; резьбовая часть М6
	штука
	50

	31
	Болт с шестигранной головкой. Длина 16мм,  шестигранная головка 10мм; резьбовая часть М6
	штука
	50

	32
	Болт с шестигранной головкой. Длина 20мм,  шестигранная головка 10мм; резьбовая часть М6
	штука
	50

	33
	Болт с шестигранной головкой. Длина 30мм,  шестигранная головка 10мм; резьбовая часть М6
	штука
	50

	34
	Муфта. Диаметр поперечного отверстия 6,1мм; резьбовое отверстие М6 ; размер шестигранного основания 10мм; длина 20мм
	штука
	30

	35
	Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 2 штуки
	штука
	20

	36
	Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 3 штуки
	штука  
	20

	37
	Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 4 штуки
	штука
	20

	38
	Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 6 штук
	штука
	20

	39
	Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 8 штук
	штука
	20

	40
	Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 10 штук
	штука
	20

	41
	Планка с резьбовым хвостовиком. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; размер резьбового хвостовика М6; количество отверстий 2 штуки
	штука
	20

	42
	Планка с резьбовым хвостовиком. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; размер резьбового хвостовика М6; количество отверстий 4 штуки
	штука
	20

	43
	Планка с резьбовым хвостовиком. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; размер резьбового хвостовика М6; количество отверстий 6 штук
	штука
	20

	44
	Планка с резьбовым хвостовиком. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; размер резьбового хвостовика М6; количество отверстий 8 штук
	штука
	20

	45
	Планка с резьбовым хвостовиком. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; размер резьбового хвостовика М6; количество отверстий 10 штук
	штука
	20

	46
	Кронштейн двухосевой. Количество отверстий 2; диаметр отверстий 7мм; размер основания 12мм
	штука
	20

	47
	Телескопическое приспособление: основание 1штука(диаметр опорных оснований 20мм, размер оснований 10мм), стержень телескопический М6 1 штука, болты зажимные М6*16 3 штуки.
Длина телескопического приспособления в собранном виде 200 мм
	штука
	10

	48
	Телескопическое приспособление: основание 1штука(диаметр опорных оснований 20мм, размер оснований 10мм), стержень телескопический М6 1 штука, болты зажимные М6*16 3 штуки.
Длина телескопического приспособления в собранном виде 250 мм
	штука
	10

	49
	Телескопическое приспособление: основание 1штука(диаметр опорных оснований 20мм, размер оснований 10мм), стержень телескопический М6 1 штука, болты зажимные М6*16 3 штуки.
Длина телескопического приспособления в собранном виде 300 мм
	штука
	10

	50
	Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 110мм
	штука
	5

	51
	Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 120мм
	штука
	5

	52
	Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 130мм
	штука
	5

	53
	Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 140мм
	штука
	5

	54
	Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 150мм
	штука
	5

	55
	Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 200мм
	штука
	5

	56
	Спиценатягиватель
	штука
	8

	57
	Ключ для ввода стержней с Т-образной рукоятной. Диаметр внутреннего отверстия 6мм, наружный 12мм
	штука
	10

	58
	Ключ-цанга.  Размер цангового отверстия 6мм
	штука
	10

	59
	Ключ универсальный
	штука
	6

	60
	Ключ рожковый
	штука
	6

	61
	Ключ торцевой
	штука
	4

	62
	Сверло атравматическое. Размер сверлящей части 2мм
	штука
	15

	63
	Сверло атравматическое. Размер сверлящей части 2.5мм
	штука
	15

	64
	Сверло атравматическое. Размер сверлящей части 3.2мм
	штук
	15



2.Технические требования:
2.1. Погружные импланты должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
2.2 Заточка трёхгранная.
2.3. Материал погружных имплантов должен иметь предел прочности на растяжение не менее 1324 Н/мм2 (минимальное значение предела прочности на растяжение материала погружных имплантов согласовано Министерством здравоохранения Республики Беларусь в ТУ РБ 1456608.001-2000).
2.4. Должны подвергаться стерилизации.
2.5. Отсутствие коррозии при контакте с биологическими тканями. 




Разработчики технических требований:
 
Врач-травматолог-ортопед                                                                  А.Н.Балыш





