Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) оборудования (на1 комплект)

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Новый ультразвуковой диагностический портативный аппарат экспертного класса для проведения общих, акушерско-гинекологических, урологических и специальных исследований  
	1

	2
	Датчики

	2.1
	Конвексный датчик для абдоминальных, акушерско-гинекологических, урологических, маммологических исследований 
	1

	2.1.1
	Комплект насадок биопсийных многоразовых стерилизуемых или одноразовых для конвексного датчика, в количестве не менее
	4 шт. многоразовых стерилизуемых/
200 шт. одноразовых

	2.2
	Линейный датчик для исследований молочных желез, поверхностно расположенных органов и тканей.
	1

	2.2.1
	Комплект насадок биопсийных многоразовых стерилизуемых или одноразовых для линейного датчика, в количестве не менее
	4 шт. многоразовых стерилизуемых/
200 шт. одноразовых

	2.3
	Конвексный/микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологических и урологических исследований
	1

	2.4
	Тележка для размещения портативной ультразвуковой системы с держателями датчиков и возможностью подключения периферийных устройств.
	1

	2.5
	Цифровой черно-белый термопринтер 
	1

	2.6
	Гель для ультразвуковых исследований общим объемом не менее
	20 л

	2.7
	Термобумага для принтера, не менее
	20 рулонов



 	2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

	№ п/п
	Характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	1
	Новый ультразвуковой диагностический портативный аппарат экспертного класса для проведения общих, акушерско-гинекологических, урологических и специальных исследований  
	Наличие
	

	2
	Программное обеспечение на русском языке: программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости, молочной железы, малого таза, акушерства, урологии, поверхностно расположенных органов и тканей, компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой волны
	Наличие
	

	3
	Количество цифровых каналов
	Не менее 300 000
	*

	4
	Общий динамический диапазон системы
	Не менее 220 дБ
	

	5
	Вес с батареей
	Не более 7 кг          
	*

	6
	Размер рабочего монитора, дюймов
	Не менее 15"
	*

	7
	Встроенная аккумуляторная батарея
	Наличие
	

	8
	Время работы от встроенной батареи
	Не менее 60 минут
	*

	9
	Максимальная глубина сканирования в В-режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования, см
	Не менее 30 см
	*

	10
	Максимальная частота кадров в секунду в В-режиме 
	Не менее 1200 кадров/сек

	11
	Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат
	Не менее 6 

	12
	Количество фокусных зон
	Не менее 6
	

	13
	Режим составного многолучевого сканирования
	Не менее 7 лучей

	14
	Минимальная измеряемая скорость PW-допплера
	Не более 3 см/с

	15
	Максимальная измеряемая скорость PW-допплера
	Не менее 10 м/с

	16
	Тканевая гармоника
	Наличие
	

	17
	Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером
	Наличие
	

	18
	М-режим
	Наличие
	

	19
	Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на экране показателей оценки кровотока
	Наличие
	*

	20
	Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки
	Наличие
	*

	21
	Программа автоматической оптимизации   угла контрольного объема, шкалы и базовой линии и автоматической оптимизации потока во время исследования сосудов  
	Наличие
	

	22
	Программа недопплеровского отображения кровотока
	Наличие
	

	23
	Режим компрессионной эластографии
	Наличие
	*

	23.1
	Поддержка на линейном датчике
	Наличие
	

	23.2
	Поддержка на внутриполостном датчике
	Наличие
	

	23.3
	Количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей нескольких участков
	Наличие
	*

	24
	Режим эластографии сдвиговой волны
	Наличие
	*

	24.1
	Поддержка на линейном датчике
	Наличие
	

	24.2
	Поддержка на конвексном датчике
	Наличие
	

	24.3
	Одновременный вывод на экран эластограммы и  изображения в В-режиме
	Наличие
	

	24.4
	Количественный анализ жесткости/эластичности тканей в различных областях интереса, анализ отношения жесткостей
	Наличие
	

	24.5
	Цветное картирование в режиме соноэластографии сдвиговой волны
	Наличие
	

	24.6
	Представление количественного результата в виде скорости (м/с) или давления (кПа)
	Наличие
	*

	24.7
	Статистическая обработка измерений в режиме эластометрии сдвиговой волны с выведением среднего показателя и коэффициента погрешности
	Наличие
	*

	25
	Режим панорамного изображения на конвексных или линейных датчиках
	Наличие
	

	26
	Трапециевидное сканирование на линейном датчике
	Наличие
	*

	27
	Режим объемного сканирования 3D (FreeHand 3D – метод свободной руки)
	Наличие
	*

	27.1
	Поддержка на линейном датчике
	Наличие
	

	27.2
	Поддержка на внутриполостном датчике
	Наличие
	

	28
	Режим улучшения визуализации иглы при малоинвазивных вмешательствах
	Наличие
	

	29
	Функция контроля положения в пространстве и прогнозирования пункционной трассы для датчиков и биопсийных инструментов
	Наличие
	

	30
	Оценка характера объемного образования в соответствии с международными стандартами для  определения степени злокачественности (IOTA, IOTA ADNEX, BIRADS)
	Наличие
	

	31
	Возможность подключения датчиков с монокристальными или многослойными пьезоэлементами
	Наличие
	*

	32
	Жесткий диск системы или встроенный твердотельный накопитель, Гб
	Не менее 250 ГБ
	

	33
	Система архивации:  USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше
	Наличие
	

	34
	Сетевая передача данных DICOM 3.0 и выше
	Наличие
	

	35
	Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, в том числе через репликатор портов на тележке, не менее
	3
	*



Датчики

	№ п/п
	Характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	36
	Конвексный датчик для абдоминальных, акушерско-гинекологических, урологических, маммологических исследований
	Наличие
	

	36.1
	диапазон частот, МГц, не уже
	1,0–5,0
	

	36.2
	количество элементов, не менее
	192
	

	36.3
	поддержка режимов цветного и энергетического допплера, PW - допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования, инвазивных манипуляций
	Наличие
	

	36.4
	Поддержка режима эластографии сдвиговой волны
	Наличие
	*

	36.5
	Технология монокристальных или многослойных пьезоэлементов
	Наличие
	*

	37
	Линейный датчик для исследований молочных желез, поверхностно расположенных органов и тканей.
	Наличие
	

	37.1
	диапазон частот, МГц, не уже
	5,0–12,0
	

	37.2
	количество элементов, не менее
	192
	

	37.3
	апертура, мм, не менее
	44
	*

	37.4
	поддержка режимов цветного и энергетического допплеровского картирования, PW - допплера, тканевой гармоники, панорамного, трапециевидного сканирования, инвазивных манипуляций
	Наличие
	

	37.5
	Поддержка режима компрессионной эластографии
	Наличие
	

	37.6
	Поддержка режима сдвиговой волны
	Наличие
	

	37.7
	Поддержка 3D (FreeHand 3D – метод свободной руки)
	Наличие
	*

	38
	Конвексный/микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологических и урологических исследований
	Наличие
	

	38.1
	диапазон частот, МГц, не уже
	4,0–9,0
	

	38.2
	количество элементов, не менее
	128
	

	38.3
	угол сканирования, град., не менее
	160
	

	38.4
	поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW-допплера, трапециевидного сканирования, тканевой гармоники
	Наличие
	

	38.5
	Поддержка режима компрессионной эластографии
	Наличие
	

	Необходимое соответствие требованиям технического задания, не менее
	90%




Примечания: пункты требования технического задания, определяющие уровень диагностических возможностей и класс аппарата, отмечаются астериксом* и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
3.2 Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 12 месяцев с момента инсталляции.
3.3 Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники в течение всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.
3.4 Соответствие оборудования стандартам электробезопасности (СЕ).
3.5. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.
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