УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по

экономическим вопросам

УП «Экорес» 

________________Ю.А.Азарко
«____» ______________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на приобретение 15 контейнеров для накопления и транспортировки ТБО, промышленного мусора, а также крупногабаритного мусора вместимостью не менее 36 куб.м., с возможностью использования на автомобиле-мультилифт с механизмом смены кузова ВК Т20-6000 (ЕКАТ1101) и 30 контейнеров вместимостью 2,7 куб.м. для сбора просыпающихся остатков отходов после их сортировки на линиях сортировки ТКО мусороперерабатывающего сортировочного завода в интересах УП «Экорес»
1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров и при необходимости требования к каждому из них:
1.1. Лот №1: контейнер для накопления и транспортировки ТБО, промышленного мусора, а также крупногабаритного мусора вместимостью 36 куб.м.
      Характеристики закупаемого товара:

- объем контейнера – не менее 36 м. куб.;

- тип установки: крюковой;

- габариты контейнера: ширина – не более 2550 мм, высота – не более 2550 мм, длина – не более 7100 мм;
- толщина дна – не менее 4 мм, толщина бортов – не менее 4 мм.;

- наличие ребер жесткости на бортах и дне;

- наличие направляющих с усилением;

- вид дверей – задние распашные двухстворчатые;
- запирание дверей - предусмотреть усиленное запорное устройство в нижней части контейнера (в виде швеллера), верхнее запирание – работа на стяжку, элементы запирания не должны выступать за верхние габариты дверей;
- передвижные ролики (катки) – каток должен быть изготовлен из цельнометаллического прута диаметром не меньше 150 мм; 

- наличие механизма натяжения полога для укрытия (скручивания) контейнера ПВХ-материалом;
-цвет контейнера – синий;


-предусмотреть по бокам контейнера наличие лестниц и смотровых площадок с перилами (данные элементы контейнера должны находиться по борту расположения захватного крюка, а смотровые площадки и лестницы не должны препятствовать при погрузке (разгрузке) контейнера на (с) транспортное(-го) средство (-а) и не упираться при их использовании в кабину автомобиля, осуществляющего погрузку (разгрузку, выгрузку) груза. Ступени из арматуры диаметром 12 мм и вылетом (расстояние между стенкой и ступенью) не менее 100 мм;

- смотровая площадка должна быть не менее (ШхД) (позволяющая свободно стоять двумя ногами, для выполнения водителем процесса укрывания (раскрывания) груза) – 500х500 мм. Для подъема на смотровую площадку предусмотреть дополнительный поручень с противоположной от перилл стороны лестницы;
-поверхность смотровой площадки должна быть из металла с рифлёной поверхностью (или напылением), которое будет препятствовать скольжению (соскальзыванию), ступени из арматуры диаметром 12 мм;    

-внутренний радиус захватного крюка (захватный крюк должен быть выполнен в виде полукруга) – не менее 150 мм и толщиной прута не менее 60 мм;
-петли распашных дверей должны быть выполнены без шпиндельных соединений (закрытая, сварная петля);
-возможность использования контейнеров на автомобиле-мультилифт с механизмом смены кузова ВК Т20-6000 (ЕКАТ1101).
Дополнительные требования: контейнеры должны быть новые, не бывшие в эксплуатации. Год выпуска не ранее 2026 г. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
1.2. Лот №2: контейнера для сбора просыпающихся остатков отходов после их сортировки на линиях сортировки ТКО   мусороперерабатывающего сортировочного завода.

      Характеристики закупаемого товара:

      - изготовление контейнеров по прилагаемому эскизу, по размерам согласно Приложения 1; 
      - конструкция контейнеров из горячекатаной листовой стали ст.3, стенки толщиной 3 мм, днище толщиной 3 мм;

- обрамление по периметру - уголок 40х40х3 мм, ст.3 ГОСТ 8509-93;

- обрамление вертикальных швов - уголок 40х40х3 мм, ст.3 ГОСТ 8509-93;

- колесные опоры – большегрузная поворотная колесная опора из полуэластичной резины, серии SCMd 63, 4 штуки на единицу изделия;

      - усилитель под платформу каждой колесной опоры – стальная пластина 150х200х6 мм;

      - профильная труба под днищем, для вилочного погрузчика 200х100х5, ст3 ГОСТ 8645-82;

      - соединение листовой стали – сварное, тип угловое, с отбортовкой одной кромки по ГОСТ 14771-76;

      - соединение уголка с листовой сталью – сварное, тип нахлёсточное, без скоса кромок по ГОСТ 14771-76;

      - соединение усилителя под платформу с днищем – сварное, тип нахлёсточное, без скоса кромок по ГОСТ 14771-76;

      - соединение профильной трубы с днищем – сварное, тип нахлёсточное, по ГОСТ 14771-76;

      - соединение колесной опоры и усилителя – болтовое, на 4 болта с гайками;
      - ручка из гладкой арматуры 12 мм соединение с листовой сталью – сварное, 4 штуки на единицу изделия;
      - метизы – болт М10х35, предел прочности 8.8, оцинкованный.

Дополнительные требования: 

      - контейнера для сбора просыпающихся остатков отходов должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации;
      - гарантийный срок должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;
      - лакокрасочное покрытие – грунт + эмаль, цвет светло-серый (RAL7035).
2. Обоснование необходимости закупки: 
Лот №1 Закупка контейнеров осуществляется в рамках непрерывного производственного процесса мусороперерабатывающего сортировочного комплекса для обеспечения накопления, временного хранения и транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО) и отобранных вторичных материальных ресурсов (ВМР). Приобретение необходимо для соблюдения требований технологического регламента сортировки, исключения остановки конвейерных линий из-за переполнения накопительных емкостей, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранности сырья при дальнейшей перевозке на переработку.

Лот №2 Приобретение контейнеров обусловлено необходимостью организации и бесперебойного ведения технологического процесса по раздельному сбору и временному накоплению вторичных материальных ресурсов (ВМР), отбираемых на линиях сортировки и участках просева отходов в производственных корпусах. Наличие резервного фонда и своевременная замена заполненных емкостей обеспечивают: непрерывную и безаварийную работу сортировочных линий без технологических простоев; соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм производственной санитарии на рабочих местах; оперативное перемещение и накопление отходов в соответствии с установленным порядком обращения с твердыми коммунальными отходами.
3. Количество: 

Лот №1-15 шт;

Лот №2-30 шт.
4. Код ОКРБ-007-2012:29.20.21.700 (контейнеры для отходов).
5. Место поставки товара: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Павловского, 7д.
6. Срок поставки товара: -.
7. Валюта платежа: белорусский рубль (BYN).

8. Источник финансирования закупки: средства, поступившие на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов».
9. Условия оплаты: -.
10. Квалификационные требования к участникам:
-копия свидетельства о государственной регистрации;

-подтверждающий документ (при наличии) собственное производство.

ЗАДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ:

Заместитель начальника ПТО
                        А.А.Стецкий
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