Приложение 1

Требования к приобретаемому оборудованию (характеристики):
1. Насос К 45/30У2 - консольный для холодного и горячего водоснабжения (либо аналог) соответствующий техническим характеристикам и по присоединительным размерам.
Код по ОКРБ – 28.13.14.800 
количество – 3 комплекта.
отвечает следующим характеристикам:
- Подача (номин.), м³/ч	                                         45
- Напор (номин.), м	                                         32
- Давление на входе в насос, кгс/см², не более	2.5
- Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт	6.5
- Частота вращения, об/мин	                              2900
- Частота вращения, c˜¹	                                        48
- КПД насоса, %	                                                  72
[bookmark: _GoBack]- Напряжения сети, В	                                        220; 380
- Частота тока, Гц	                                                  50
- Вид тока	переменный
- Допускаемый кавитационный запас, м, не более- 4

2. Насос К 20/30 У2 - консольный для холодного и горячего водоснабжения (либо аналог) соответствующий техническим характеристикам соответствующий по присоединительным размерам.
Код по ОКРБ – 28.13.14.800 
количество – 2 комплекта.
отвечает следующим характеристикам:
- Подача (номин.), м³/ч	20
- Напор (номин.), м	30
- Давление на входе в насос, кгс/см², не более	2.5
- Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт	3.5
- Частота вращения, об/мин	                          2900
- Частота вращения, c˜¹	                                    48
- КПД насоса, %	                                              64
- Напряжения сети, В	                                    220; 380
- Частота тока, Гц	                                              50
- Вид тока	переменный
- Допускаемый кавитационный запас, м,          не более	3.8
- Тип конструкции	консольные

3. Пускатель магнитный ПМЛ- 2220. Код по ОК РБ – 27.12.24.530
количество – 7 шт.

