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- характеристики изделия: оконный блок из поливинилхлоридного профиля класса А, теплопроводность Т1, ширина профиля не менее 70 мм, стеклопакета двухкамерный 40 мм, цвет снаружи и внутри – белый.
- подрядчик до момента начала изготовления товара производит замеры оконных проемов, разрабатывает эскизы конструкций оконных блоков на объектах Заказчика. Если указанные размеры на изготовление и монтаж оконных блоков ПВХ расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет изготовление товара по произведенным замерам (подтверждается письменным заявлением)
- техническое решение изделий индивидуально для каждого объекта.
