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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Термошейкер для пробирок

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Термошейкер для пробирок
	шт.
	1


2. Технические требования:
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Термошейкер должен быть предназначен для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования.
	Наличие

	2.2
	Термошейкер должен быть оснащен блоком на минимум 24 пробирки, объемом 1,5 мл.
	Наличие

	2.3
	Диапазон установки температуры от +25°С до +100°С.
	Наличие

	2.4
	Шаг установки температуры 0,1°С.
	Наличие

	2.5
	Диапазон регулирования скорости перемешивания от 250 до 1400 об/мин.
	Наличие

	2.6
	Цифровая установка времени 1 мин – 96 ч (шаг 1 мин).
	Наличие

	2.7
	ЖК дисплей для установки параметров рабочего процесса.
	Наличие



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;


