Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений №Ц676-08/262

Описание предмета закупки

Требования к поставляемым товарам:
По лоту №1 Круг алмазный отрезной сегментный D=350 мм для сухой и мокрой резки:
- обрабатываемый материал – асфальт, асфальтобетон;
- наружный диаметр 350 мм;
- посадочный диаметр 25,4 мм;
- толщина рабочего слоя - не менее 3,5 мм;
- предельная окружная скорость – 100 м/с;
- предельное число оборотов не менее 5 460 мин-1;
- масса алмазов – не менее 33,6 карат. 
- Расход кругов алмазных отрезных сегментных при резке 1000 м.п. не должен превышать: 
      - при глубине резания h=5 см – 3,71 штуки;
      - при глубине резания h=7 см – 5,21 штуки;
      - при глубине резания h=9 см – 6,64 штуки.   

По лоту №2 Круг алмазный отрезной сегментный D=400 мм для сухой и мокрой резки:
- обрабатываемый материал – асфальт, асфальтобетон;
- наружный диаметр 400 мм;
- посадочный диаметр 25,4 мм;
- толщина рабочего слоя – не менее 3,5 мм;
- предельная окружная скорость – 100 м/с;
- предельное число оборотов не менее 4 700 мин-1;
- масса алмазов – не менее 38,4 карат. 

- Расход кругов алмазных отрезных сегментных при резке 1000 м.п. не должен превышать: 
- при глубине резания h=5 см – 3,25 штуки;
- при глубине резания h=7 см – 4,56 штуки;
- при глубине резания h=9 см – 5,81 штуки. 

[bookmark: _GoBack]По лоту №3 Круг алмазный отрезной сегментный D=400 мм для сухой и мокрой резки:
- обрабатываемый материал – бетон, железобетон;
- наружный диаметр 400 мм;
- посадочный диаметр 25,4 мм;
- толщина рабочего слоя – не менее 3,5 мм;
- предельная окружная скорость – 100 м/с;
- предельное число оборотов не менее 4 700 мин-1;
- масса алмазов – не менее 38,4 карат. 

- Расход кругов алмазных отрезных сегментных при резке 1000 м.п. не должен превышать: 

- при глубине резания h=5 см – 3,25 штуки;
- при глубине резания h=7 см – 4,56 штуки;
- при глубине резания h=9 см – 5,81 штуки.   


