Приложение № 1
к приглашению (документации)

к участию в процедуре закупки из одного источника

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Канализационная насосная установка для комплектации объекта 
строительства «Возведение парка в границах пр.Победителей – ул.Орловская – реки Свислочь в г.Минске» 4 очередь
Канализационная насосная установка в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту.
Технические характеристики канализационной насосной установки представлены на листе 7 раздела 23.015.4.3.1-ВК.СО объекта «Возведение парка в границах пр. Победителей - ул. Орловская - реки Свислочь в г. Минске» 4 очередь (см. приложение).

Поставляемый товар должен обеспечивать производительность не менее              4,64 л/с, высоту подъема сточных вод не менее 4,16 м, мощность каждого из 2 (Двух) насосов по 1,5 кВт, напряжение 220В.

Состав установки:

- накопительный резервуар – 1 шт.;

- насос рабочий – 1 шт.;

- насос резервный – 1 шт.;

- обратный клапан Д110 мм – 2 шт.;

- блок управления насосом – 2 шт.
Товар поставляется в собранном виде.
Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), (подтверждается письменным заявлением участника).
Оборудование должно быть изготовлено с использованием сертифицированных материалов, соответствующих требованиям действующих в Республике Беларусь ТНПА.
Соответствие техническим характеристикам подтверждается участником путем предоставления соответствующей документации.
Поставщик осуществляет поставку, разгрузку и сборку (если товар поставляется на объект в разобранном виде) оборудования собственными силами.

В случае поставки аналогичного оборудования победитель процедуры закупки за счет собственных средств осуществляет внесение изменений в разработанную проектную документацию по объекту (разработчик – 
УП «Минскпроект») в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения договора поставки.
Гарантийные обязательства не менее 24 месяцев с даты поставки (подтверждается письменным заявлением участника).
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