УТВЕРЖДАЮ
Главный врач учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

                           Д.В.Зайцев
«___»___________202___г.
                                                                                М.П.

1. Заявка на закупку жгута кровоостанавливающего пневматического.
 

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) 
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) 
	 Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская ул., 19Б/5

	УНП
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by



2.Область применения: травматология
3.Сведения о государственной закупке:
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Жгут кровоостанавливающий пневматический

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1


	Код по ОКРБ 007-2012(9 знаков)
	32.50.22.390

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Источник финансирования государственной закупки

	Минский областной бюджет
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Приложение №1
[bookmark: 108]к заявке на закупку
[bookmark: 142]медицинских изделий

                                                                                                          
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Плечевая манжета (для верхних конечностей) Длина в диапазоне 50–60 см, ширина 8–10 см. Текстильная застежка   повышенной прочности
	штука
	1

	2
	Бедренная манжета (для нижних конечностей): Длина в диапазоне 90–100 см, ширина 12–14 см. Текстильная застежка   повышенной прочности

	штука
	1

	3
	Электронно-пневматический блок управления (компрессор/манометр)

	штука
	1

	4
	Соединительные шланги/трубки с быстроразъемными замками-фиксаторами
	штука
	1



2.Технические требования:
2.1 Тип прибора пневматический  или электронно-пневматический.
2.2. Диапазон создаваемого давления от 0 до не менее 400–500 мм рт. ст.
2.3 Наличие предохранительного клапана для стравливания давления сверх лимита.
2.4 Быстроразъемные герметичные замки (штуцеры) для подключения манжет.
2.5 Износостойкий манометр  в металлическом корпусе с защитой от механических ударов.


Разработчики технических требований:

Врач-травматолог-ортопед                                                                  А.Н.Балыш
