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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт крыльца запасного выхода  главного корпуса ОСП АК УО ВГАВМ 

	Заказчик
	[bookmark: _GoBack]ОСП АК УО "Витебская ордена "Знак почета" Государственная академия ветеринарной медицины"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 АВГУСТА 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	Витебская область
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер
	Обоснование
	Наименование видов работ и материальных  ресурсов
	Ед.изм.
Кол-во
	Трудо-затраты, чел-час.
	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.

	пп
	по смете
	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материальные ресурсы
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	1.  
	1.
	ПО
 
	Крыльцо  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	2. 
	2.
	Е11-25-2
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	147.60
	2362.86
	97.22
	65.96
	386.59
	29.93
	2 876.60

	
	
	
	
	0.334
	49.30
К1=1.2
	789.20

	32.47
К1=1.2
	22.03

	129.12 

	10.00

	960.79 

	3. 
	3.
	4/1-7-20-30-11/110011
 
	Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 50 мм, из мелкозернистого бетона или с верхним слоем из мелкозернистого бетона, серые, класс бетона В22,5  
	м2
	
	
	
	
	30.87
	2.30
	33.17

	
	
	
	
	33.4
	

	

	

	

	1031.06 

	76.82

	1107.88 

	4. 
	4.
	1/10-230-60-30/19
 
	Растворная смесь сухая (РСС) для стяжек, повышенной прочности, цементная, выравнивающая, для наружных и внутренних работ (НВ), М350, F75  
	т
	
	
	
	
	1 376.40
	96.90
	1 473.30

	
	
	
	
	1.224
	

	

	

	

	1684.71 

	118.61

	1803.32 

	5. 
	5.
	Е15-51-8
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство выравнивающей цементной стяжки под облицовку камнями, толщиной 30 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М2 СТЯЖКИ
	223.69
	3909.91
	73.50
	49.86
	
	
	3 983.41

	
	
	
	
	0.2796
	62.54
К1=1.2
	1093.21

	20.55
К1=1.2
	13.94

	 

	

	1113.76 

	6. 
	6.
	1/10-230-60-30/19
 
	Растворная смесь сухая (РСС) для стяжек, повышенной прочности, цементная, выравнивающая, для наружных и внутренних работ (НВ), М350, F75  
	т
	
	
	
	
	1 376.40
	96.90
	1 473.30

	
	
	
	
	1.006
	

	

	

	

	1384.66 

	97.48

	1482.14 

	7. 
	7.
	Е11-51-3
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной (прим.)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	207.79
	3277.11
	12.08
	4.68
	1.82
	0.13
	3 291.14

	
	
	
	
	0.42
	87.27
К1=1.2
	1376.39

	5.07
К1=1.2
	1.97

	0.76 

	0.05

	1382.27 

	8. 
	8.
	1/10-230-60-35/40
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 
	т
	
	
	
	
	456.79
	32.16
	488.95

	
	
	
	
	0.336
	

	

	

	

	153.48 

	10.81

	164.29 

	9. 
	9.
	4/1-7-20-30-11/110011
 
	Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 50 мм, из мелкозернистого бетона или с верхним слоем из мелкозернистого бетона, серые, класс бетона В22,5  
	м2
	
	
	
	
	30.87
	2.30
	33.17

	
	
	
	
	43.26
	

	

	

	

	1335.44 

	99.50

	1434.94 

	10. 
	10.
	Е61-10-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	222.90
	3621.23
	34.04
	23.09
	504.40
	35.21
	4 194.88

	
	
	
	
	0.122
	27.19
К1=1.2
	441.79

	4.15
К1=1.2
	2.82

	61.54 

	4.30

	511.78 

	11. 
	11.
	Е15-309-1
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка верха подпорной стены плитами БЕССЕР (прим.)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	364.43
	5747.43
	20.33
	15.26
	808.02
	62.58
	6 638.36

	
	
	
	
	0.025
	9.11
К1=1.2
	143.69

	0.51
К1=1.2
	0.38

	20.20 

	1.56

	165.96 

	12. 
	12.
	4/1-7-20-30-11/110011
 
	Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 50 мм, из мелкозернистого бетона или с верхним слоем из мелкозернистого бетона, серые, класс бетона В22,5  
	м2
	
	
	
	
	30.87
	2.30
	33.17

	
	
	
	
	2.575
	

	

	

	

	79.49 

	5.92

	85.41 

	13. 
	13.
	ПО
 
	Запасной выход  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	14. 
	14.
	Е46-44-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100М2ПРОЕМОВ
	190.04
	2771.47
	132.38
	89.81
	
	
	2 903.85

	
	
	
	
	0.086
	16.34
К1=1.1
	238.35

	11.38
К1=1.1
	7.72

	 

	

	249.73 

	15. 
	15.
	Е10-100-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2  Демонтаж  К=0,8 Стесненность К=1,1
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	104.56
	1773.36
	6.35
	
	
	
	1 779.71

	
	
	
	
	0.095
	9.93
К1=0.8 К2=1.1
	168.47

	0.60
К1=0.8 К2=1.1
	

	 

	

	169.07 

	16. 
	16.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Демонтаж  К=0,8 Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	122.84
	1791.48
	9.94
	
	
	
	1 801.42

	
	
	
	
	0.04
	4.91
К1=0.8 К2=1.1
	71.66

	0.40
К1=0.8 К2=1.1
	

	 

	

	72.06 

	17. 
	17.
	Е46-34-4
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка стен кирпичных  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	9.06
	132.19
	100.06
	46.83
	
	
	232.25

	
	
	
	
	4.29
	38.88
К1=1.1
	567.10

	429.26
К1=1.1
	200.90

	 

	

	996.36 

	18. 
	18.
	Е6-18-9
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж перемычек железобетонных  Демонтаж  К=0,3 Стесненность К=1,1
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 шт.
	525.69
	8415.53
	67.92
	26.33
	
	
	8 483.45

	
	
	
	
	0.06
	31.54
К1=0.3 К2=1.1
	504.93

	4.08
К1=0.3 К2=1.1
	1.58
К1=0.3
	 

	

	509.01 

	19. 
	19.
	Е10-280-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж подоконных досок  Демонтаж  К=0,8 Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	32.74
	477.42
	
	
	522.99
	36.86
	1 037.27

	
	
	
	
	0.084
	2.75
К1=0.8 К2=1.1
	40.10

	
К1=0.8 К2=1.1
	

	43.93 

	3.10

	87.13 

	20. 
	20.
	Е58-4-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	14.96
	218.18
	
	
	
	
	218.18

	
	
	
	
	0.1
	1.50
К1=1.1
	21.82

	
К1=1.1
	

	 

	

	21.82 

	21. 
	21.
	Е26-113-1
(83.83 / 51.0893) 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	5.03
	73.33
	0.05
	
	
	
	73.38

	
	
	
	
	0.42
	2.11
К1=1.2
	30.80

	0.02
К1=1.2
	

	 

	

	30.82 

	22. 
	22.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  
	кг
	
	
	
	
	2.10
	0.15
	2.25

	
	
	
	
	8.4
	

	

	

	

	17.64 

	1.26

	18.90 

	23. 
	23.
	Е26-116-5
(83.83 / 51.0893) 
	Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	71.54
	1213.39
	1.49
	
	2.49
	0.14
	1 217.51

	
	
	
	
	0.42
	30.05
К1=1.2
	509.62

	0.63
К1=1.2
	

	1.05 

	0.06

	511.36 

	24. 
	24.
	1/10-120-30-20/13
 
	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные для наружной тепловой изоляции с замковым соединением, резаные ППТ-20Н-Б-Р  
	м3
	
	
	
	
	170.63
	12.01
	182.64

	
	
	
	
	4.41
	

	

	

	

	752.48 

	52.96

	805.44 

	25. 
	25.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  
	т
	
	
	
	
	507.24
	35.71
	542.95

	
	
	
	
	0.21
	

	

	

	

	106.52 

	7.50

	114.02 

	26. 
	26.
	Е26-117-3
(83.83 / 51.0893) 
	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с лесов  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ
	10.08
	146.95
	6.44
	
	31.96
	2.25
	187.60

	
	
	
	
	2.52
	25.39
К1=1.1
	370.31

	16.23
К1=1.1
	

	80.54 

	5.67

	472.75 

	27. 
	27.
	Е26-120-5
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	71.09
	1205.65
	1.49
	
	154.95
	10.56
	1 372.65

	
	
	
	
	0.42
	29.86
К1=1.2
	506.37

	0.63
К1=1.2
	

	65.08 

	4.44

	576.52 

	28. 
	28.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  
	т
	
	
	
	
	507.24
	35.71
	542.95

	
	
	
	
	0.21
	

	

	

	

	106.52 

	7.50

	114.02 

	29. 
	29.
	Е26-124-5
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами пенополистирольными на прямолинейных поверхностях с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	17.48
	296.53
	0.38
	
	1.11
	0.07
	298.09

	
	
	
	
	0.44
	7.69
К1=1.2
	130.47

	0.17
К1=1.2
	

	0.49 

	0.03

	131.16 

	30. 
	30.
	1/10-120-30-20/13
 
	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные для наружной тепловой изоляции с замковым соединением, резаные ППТ-20Н-Б-Р  
	м3
	
	
	
	
	170.63
	12.01
	182.64

	
	
	
	
	0.277
	

	

	

	

	47.26 

	3.33

	50.59 

	31. 
	31.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  
	т
	
	
	
	
	507.24
	35.71
	542.95

	
	
	
	
	0.052
	

	

	

	

	26.38 

	1.86

	28.24 

	32. 
	32.
	Е26-85-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	45.78
	776.43
	0.02
	
	2.36
	0.17
	778.98

	
	
	
	
	0.715
	32.73
К1=1.2
	555.15

	0.01
К1=1.2
	

	1.69 

	0.12

	556.97 

	33. 
	33.
	5/20-10-10/17
 
	Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм  
	м
	
	
	
	
	1.50
	0.07
	1.57

	
	
	
	
	73.65
	

	

	

	

	110.48 

	5.16

	115.64 

	34. 
	34.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  
	т
	
	
	
	
	507.24
	35.71
	542.95

	
	
	
	
	0.0057
	

	

	

	

	2.89 

	0.20

	3.09 

	35. 
	35.
	Е26-125-5
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам пенополистирольным на прямолинейных поверхностях с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	23.38
	396.46
	0.35
	
	59.79
	4.08
	460.68

	
	
	
	
	0.44
	10.29
К1=1.2
	174.44

	0.15
К1=1.2
	

	26.31 

	1.80

	202.70 

	36. 
	36.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  
	т
	
	
	
	
	507.24
	35.71
	542.95

	
	
	
	
	0.0519
	

	

	

	

	26.33 

	1.85

	28.18 

	37. 
	37.
	Е26-100-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство дополнительного слоя армирования стеклосеткой  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	32.92
	519.12
	15.02
	11.37
	133.67
	9.12
	676.93

	
	
	
	
	0.32
	10.53
К1=1.2
	166.12

	4.81
К1=1.2
	3.64

	42.77 

	2.92

	216.62 

	38. 
	38.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  
	т
	
	
	
	
	507.24
	35.71
	542.95

	
	
	
	
	0.16
	

	

	

	

	81.16 

	5.71

	86.87 

	39. 
	39.
	Е26-111-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство выравнивающего слоя вручную с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	92.98
	1466.33
	4.76
	2.45
	0.60
	
	1 471.69

	
	
	
	
	0.508
	47.23
К1=1.2
	744.90

	2.42
К1=1.2
	1.24

	0.30 

	

	747.62 

	40. 
	40.
	1/10-230-60-45-5/225
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных работ (Н), цементно-известковая, М75, F50  
	т
	
	
	
	
	206.63
	14.55
	221.18

	
	
	
	
	0.381
	

	

	

	

	78.73 

	5.54

	84.27 

	41. 
	41.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  
	кг
	
	
	
	
	2.10
	0.15
	2.25

	
	
	
	
	50.8
	

	

	

	

	106.68 

	7.62

	114.30 

	42. 
	42.
	Е26-126-1
(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	106.45
	1805.43
	0.73
	
	15.82
	1.10
	1 823.08

	
	
	
	
	0.508
	54.08
К1=1.2
	917.16

	0.37
К1=1.2
	

	8.04 

	0.56

	926.13 

	43. 
	43.
	1/10-230-60-45-10/105
 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, под окраску, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  
	т
	
	
	
	
	545.22
	38.38
	583.60

	
	
	
	
	0.299
	

	

	

	

	163.02 

	11.48

	174.50 

	44. 
	44.
	Е26-127-1
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	22.15
	375.7
	0.10
	
	15.31
	1.10
	392.21

	
	
	
	
	0.508
	11.25
К1=1.2
	190.86

	0.05
К1=1.2
	

	7.78 

	0.56

	199.25 

	45. 
	45.
	1/10-230-40-10/197
 
	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая  
	кг
	
	
	
	
	4.91
	0.35
	5.26

	
	
	
	
	30.48
	

	

	

	

	149.66 

	10.67

	160.33 

	46. 
	46.
	Е10-100-2
(83.83 / 51.0893) 
	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 Б/У  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	142.58
	2418.22
	8.65
	
	4.47
	0.32
	2 431.66

	
	
	
	
	0.095
	13.55
К1=1.2
	229.73

	0.82
К1=1.2
	

	0.42 

	0.03

	231.00 

	47. 
	47.
	Е10-100-2
(83.83 / 51.0893) 
	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	142.58
	2418.22
	8.65
	
	4.47
	0.32
	2 431.66

	
	
	
	
	0.086
	12.26
К1=1.2
	207.97

	0.74
К1=1.2
	

	0.38 

	0.03

	209.12 

	48. 
	48.
	2/40-10-10-5/45
 
	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля  
	м2
	
	
	
	
	272.77
	19.20
	291.97

	
	
	
	
	8.6
	

	

	

	

	2345.82 

	165.12

	2510.94 

	49. 
	49.
	Е10-116-1
(83.83 / 51.0893) 
	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	15.76
	229.78
	
	
	213.64
	14.98
	458.40

	
	
	
	
	0.181
	2.85
К1=1.2
	41.59

	
	

	38.67 

	2.71

	82.97 

	50. 
	50.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	16.92
	246.76
	
	
	465.12
	32.61
	744.49

	
	
	
	
	0.04
	0.68
К1=1.2
	9.87

	
	

	18.60 

	1.30

	29.77 

	51. 
	51.
	Е10-239-3
(83.83 / 51.0893) 
	Обработка монтажного шва герметиком при установке дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	43.55
	635.1
	
	
	
	
	635.10

	
	
	
	
	0.04
	1.74
К1=1.2
	25.40

	
	

	 

	

	25.40 

	52. 
	52.
	1/10-130-15/120
 
	Герметик акрилатный паропроницаемый, однокомпонентный, для устройства наружного слоя монтажного шва  Стесненность  К=1,2
	кг
	
	
	
	
	6.40
	0.45
	6.85

	
	
	
	
	2.5
	
К1=1.2
	

	
	

	16.00 

	1.13

	17.13 

	53. 
	53.
	Е10-280-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка подоконных досок  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	44.64
	651.03
	
	
	522.99
	36.86
	1 210.88

	
	
	
	
	0.1
	4.46
К1=1.2
	65.10

	
	

	52.30 

	3.69

	121.09 

	54. 
	54.
	2/40-25-5/35
 
	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый  
	м
	
	
	
	
	16.67
	1.17
	17.84

	
	
	
	
	10.1
	

	

	
	

	168.37 

	11.82

	180.19 

	55. 
	55.
	Е51-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	Т
	0.72
	10.5
	
	
	
	
	10.50

	
	
	
	
	7.82
	5.63
К1=1.2
	82.11

	
	

	 

	

	82.11 

	56. 
	56.
	С311-12
 
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ КЛАСС ГРУЗА I  
	т
	
	
	
	
	
	6.80
	6.80

	
	
	
	
	7.82
	

	

	

	

	 

	53.18

	53.18 

	57. 
	57.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	17.50
	1.23
	18.73

	
	
	
	
	7.82
	

	

	

	

	136.85 

	9.62

	146.47 

	58. 
	58.
	ПО
 
	Козырёк  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	59. 
	59.
	Е9-24-1
(58.54 / 65.8073) 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	Т КОНСТРУКЦИЙ
	75.94
	1340.42
	286.52
	115.13
	35.26
	2.24
	1 664.44

	
	
	
	
	0.54
	41.01
К1=1.2
	723.83

	154.72
К1=1.2
	62.17

	19.04 

	1.21

	898.80 

	60. 
	60.
	2/20-80-5-10/41
 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (трубы стальные прямоугольные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 3сп/пс, 09Г2С, размером 40х20х2  
	т
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.54
	

	

	

	

	 

	

	 

	61. 
	61.
	Е9-48-3
(58.54 / 65.8073) 
	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий  Стесненность  К=1,2
Разряд 5.1 МK 1.1127 Ставка 4р 16.96
	ТКОНСТРУКЦИЙ
	44.75
	844.46
	359.62
	0.07
	34.82
	2.45
	1 241.35

	
	
	
	
	0.54
	24.16
К1=1.2
	456.01

	194.19
К1=1.2
	0.04

	18.80 

	1.32

	670.32 

	62. 
	62.
	Е13-16-6
(83.83 / 51.0893) 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  Стесненность  К=1,2
Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7.55
	141.06
	4.53
	0.35
	75.27
	5.32
	226.18

	
	
	
	
	0.448
	3.38
К1=1.2
	63.19

	2.03
К1=1.2
	0.16

	33.72 

	2.38

	101.32 

	63. 
	63.
	Е15-173-3
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска суриком металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	48.71
	779.74
	0.52
	0.35
	168.70
	11.98
	960.94

	
	
	
	
	0.448
	21.82
К1=1.2
	349.32

	0.23
К1=1.2
	0.16

	75.58 

	5.37

	430.50 

	64. 
	64.
	Е9-80-1
(58.54 / 65.8073) 
	Монтаж профилированного настила отдельными листами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	51.90
	855.49
	449.17
	177.29
	2 930.29
	206.70
	4 441.65

	
	
	
	
	0.66
	34.25
К1=1.2
	564.62

	296.45
К1=1.2
	117.01

	1933.99 

	136.42

	2931.48 

	65. 
	65.
	Е12-119-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 М
	31.20
	556.09
	14.38
	
	49.08
	3.87
	623.42

	
	
	
	
	0.25
	7.80
К1=1.2
	139.02

	3.60
К1=1.2
	

	12.27 

	0.97

	155.86 

	66. 
	66.
	1/10-115-25/160
 
	Планка примыкания металлическая  

	м
	
	
	
	
	17.37
	1.22
	18.59

	
	
	
	
	26.25
	

	

	

	

	455.96 

	32.03

	487.99 

	67. 
	67.
	Е12-121-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	36.00
	610.56
	1 306.75
	307.80
	1 110.97
	77.91
	3 106.19

	
	
	
	
	0.25
	9.00
К1=1.2
	152.64

	326.69
К1=1.2
	76.95

	277.74 

	19.48

	776.55 

	68. 
	68.
	1/10-115-25/30
 
	Карнизная планка для металлочерепицы (все цвета)  
	м
	
	
	
	
	10.41
	0.73
	11.14

	
	
	
	
	26.25
	

	

	

	

	273.26 

	19.16

	292.42 

	69. 
	69.
	Е46-67-1
(83.83 / 51.0893) 
	Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	5.90
	92.99
	3.19
	
	
	
	96.18

	
	
	
	
	0.44
	2.59
К1=1.1
	40.92

	1.40
К1=1.1
	

	 

	

	42.32 

	70. 
	70.
	Е46-112-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка распорных анкеров диаметром до 16 мм и длиной до 240 мм в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания  Стесненность К=1,1
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 АНКЕРОВ
	7.73
	131.15
	1.27
	
	
	
	132.42

	
	
	
	
	0.44
	3.40
К1=1.1
	57.71

	0.56
К1=1.1
	

	 

	

	58.27 

	71. 
	71.
	1/10-240-5-20/90
 
	Анкер распорный 10х132 мм (прим.)  

	шт.
	
	
	
	
	0.55
	0.04
	0.59

	
	
	
	
	1
	

	

	

	

	0.55 

	0.04

	0.59 

	72. 
	72.
	Е12-124-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	37.20
	630.91
	1 527.23
	359.51
	54.81
	3.86
	2 216.81

	
	
	
	
	0.25
	9.30
К1=1.2
	157.73

	381.81
К1=1.2
	89.88

	13.70 

	0.97

	554.21 

	73. 
	73.
	1/10-115-30-45/13
 
	Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 120 мм  
	шт.
	
	
	
	
	12.90
	0.91
	13.81

	
	
	
	
	4
	

	

	

	

	51.60 

	3.64

	55.24 

	74. 
	74.
	1/10-115-30-10/13
 
	Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 120 мм  
	шт.
	
	
	
	
	2.81
	0.20
	3.01

	
	
	
	
	50
	

	

	

	

	140.50 

	10.00

	150.50 

	75. 
	75.
	1/10-115-30-25/13
 
	Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 120 мм  
	м
	
	
	
	
	6.92
	0.49
	7.41

	
	
	
	
	26.25
	

	

	

	

	181.65 

	12.86

	194.51 

	76. 
	76.
	1/10-115-30-30/13
 
	Заглушка желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 120 мм  
	шт.
	
	
	
	
	3.02
	0.21
	3.23

	
	
	
	
	2
	

	

	

	

	6.04 

	0.42

	6.46 

	77. 
	77.
	Е12-123-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	31.20
	529.15
	1 170.59
	275.79
	1 254.20
	88.27
	3 042.21

	
	
	
	
	0.12
	3.74
К1=1.2
	63.50

	140.47
К1=1.2
	33.09

	150.50 

	10.59

	365.06 

	ИТОГО прямые затраты по разделу
	804.09
	13183.17
	2037.67
	635.68
	14356.50
	1072.44
	30649.78

	ОХР и ОПР
	11097.81

	Плановая прибыль
	7343.11

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью
	49090.70

	 ИТОГО прямые затраты по смете
	804.09
	13183.17
	2037.67
	635.68
	14356.50
	1072.44
	30649.78

	ОХР и ОПР
	11097.81

	Плановая прибыль
	7343.11

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью
	49090.70



	1.
	ИТОГО прямые затраты
в том числе:
	804.09
	13183.17
	2037.67
	635.68
	14356.50
	1072.44
	30649.78

	1.1.
	Материалы заказчика
	x
	x
	x
	x
	0.00
	x
	x

	1.2.
	Материалы подрядчика
	x
	x
	x
	x
	14356.50
	x
	x

	 2.
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	11 097,81

	 .
	.      1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)
	83.83
	9971,69

	 .
	.      4.монтаж металлических конструкций (1.5. Текущий ремонт город)
	58.54
	1126,12

	 3.
	Плановая прибыль
	1
	7 343,11

	 .
	.      1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)
	51.0893
	6077,19

	 .
	.      4.монтаж металлических конструкций (1.5. Текущий ремонт город)
	65.8073
	1265,92

	 4.
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	

	 .
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	

	 5.
	Зимние удорожания
	0.93
	

	 6.
	Прочие затраты, в том числе:
	
	4 698,41

	 .
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	4 698,41

	 .
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	

	 .
	Pазъездной характер работ
	
	

	 .
	Перевозка рабочих
	
	

	 .
	Командировочные расходы
	
	

	 .
	Другие прочие
	
	

	 .
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	

	 7.
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	53 789,11

	 .
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	53 789,11

	 .
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	

	 .
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	

	 .
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	53 789,11

	 8.
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	

	 .
	в том числе:
	
	

	 9.
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	53 789,11

	 11.
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	1,0181

	 12.
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	54762,69

	 13.
	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	 14.
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	54 762,69

	 .
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	

	 16.
	Итого объем работ для налогообложения
	
	54 762,69

	 17.
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	

	 18.
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	10 952,54

	 .
	ВСЕГО выполнено работ
	
	65 715,23

	 20.
	Сумма прописью Шестьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать руб. 23 коп.



	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
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