Форма С-1

	 ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      
		


Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    

	
	(должность)

	
	
	
	А.В. Карась

	
	(подпись)
«24»
	
	(инициалы, фамилия)
августа        2026  г.

	
	
	
	
	
	


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:
	председателя:  
	Заместителя директора по ХР
	
	Е.Ю. Вечерняя

	

членов комиссии:
	(должность)

Заведующего общежитием
	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой

	
	(должность)


Коменданта
	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующего общежитием
	


	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко

	

	(должность)
Заведующего общежитием
	

	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова

	
	
	
	

	Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: крыльца запасного выхода  главного учебного корпуса ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»

	(наименование объекта)

	установлено, что: в результате длительной эксплуатации, произошел физический и моральный износ, в ходе 

	(описание дефектов,

	которого образовались трещины, отслоение от каркаса кладки, выкрашивание штукатурного слоя; износ 

	основания крыльца, оконные рамы иммеют ряд гнилостных включений. Крыльцо площадью  площадью  33,4 -  местонахождение,

	площадь, объём)

	м.кв.,  окна площадью 9,5 м.кв. – требуют замены, а окна площадью 9,5 м.кв. Необходимо выполнить ряд 

	[bookmark: _GoBack]сопуствующих работ по разборке, устройству кладок, выравниванию, облицовки ступеней разборке поясков с демонтажем окон, далее их устройство с заменой, оштукатуривание и окраску, устройство козырька  площадью 66 м.кв. Все сопутствующие и основные работы с объемами указаны ниже в перечне видов строительно-монтажных работ. 

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 

	характеризуются следующими факторами: 

	(перечень факторов)


	Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

	

	                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


	Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации



	Дата начала разработки сметной документации: 25 августа 2026 г.

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 10.09.2026 г.


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1,0 мес.

	
Председатель комиссии:  
	
Заместитель директора по ХР
	
	
	
	
Е.Ю. Вечерняя

	

Члены комиссии:
	(должность)

Заведующий общежитием
	
	(подпись)

	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова

	
	(должность)

Комендант
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующий общежитием
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко

	
	(должность)
Заведующий общежитием
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова

	
	
	
	
	
	


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

	1. 
	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.334
	

	2. 
	Устройство выравнивающей цементной стяжки под облицовку камнями, толщиной 30 мм
	100 М2 СТЯЖКИ
	0.2796
	

	3. 
	Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной (прим.)
	100 М2
	0.42
	

	4. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.122
	

	5. 
	Облицовка верха подпорной стены плитами "БЕССЕР" (прим.)
	100 М2
	0.025
	

	6. 
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100М2ПРОЕМОВ
	0.086
	

	7. 
	Разборка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2
	100 М2
	0.095
	

	8. 
	Разборка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.04
	

	9. 
	Разборка стен кирпичных
	М3
	4.29
	

	10. 
	Демонтаж перемычек железобетонных
	100 шт.
	0.06
	

	11. 
	Демонтаж подоконных досок
	100 М
	0.084
	

	12. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 М
	0.1
	

	13. 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов
	100 М2
	0.42
	

	14. 
	Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов
	100 М2
	0.42
	

	15. 
	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с лесов
	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ
	2.52
	

	16. 
	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов
	100 М2
	0.42
	

	17. 
	Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами пенополистирольными на прямолинейных поверхностях с лесов
	100 М
	0.44
	

	18. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.715
	

	19. 
	Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам пенополистирольным на прямолинейных поверхностях с лесов
	100 М
	0.44
	

	20. 
	Устройство дополнительного слоя армирования стеклосеткой
	100 М2
	0.32
	

	21. 
	Устройство выравнивающего слоя вручную с лесов
	100 М2
	0.508
	

	22. 
	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов
	100 М2
	0.508
	

	23. 
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов
	100 М2
	0.508
	

	24. 
	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 Б/У
	100 М2
	0.095
	

	25. 
	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2
	100 М2
	0.086
	

	26. 
	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной
	100 М
	0.181
	

	27. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.04
	

	28. 
	Обработка монтажного шва герметиком при установке дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.04
	

	29. 
	Установка подоконных досок
	100 М
	0.1
	

	30. 
	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)
	Т
	7.82
	

	31. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	Т КОНСТРУКЦИЙ
	0.54
	

	32. 
	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий
	ТКОНСТРУКЦИЙ
	0.54
	

	33. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 М2
	0.448
	

	34. 
	Окраска суриком металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.448
	

	35. 
	Монтаж профилированного настила отдельными листами
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.66
	

	36. 
	Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
	100 М
	0.25
	

	37. 
	Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
	100 М
	0.25
	

	38. 
	Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 130 мм
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.44
	

	39. 
	Установка распорных анкеров диаметром до 16 мм и длиной до 240 мм в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания
	100 АНКЕРОВ
	0.44
	

	40. 
	Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
	100 М
	0.25
	

	41. 
	Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
	100 М
	0.12
	

	42. 
	
	
	
	




	Составил
	
	зам. директора по ХР
	
	
	
	Е.Ю. Вечерняя

	
	

	(должность)

	

	(подпись)

	

	(инициалы, фамилия)



«24» августа 2026 г.


