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Технические характеристики

Грузоподъемность, т, не более 9,5;
Объем кузова с основными бортами, м.куб., не менее 13,7;
Разгрузка – назад
Транспортная скорость, км/ч – 25-27
Габаритные размеры, мм, длина/ширина/высота – не менее 6000/2500/2400
Тяговый класс трактора, не менее – 1,4;
Толщина металла пол/борта, мм – не менее 3/2; 
Тип тормозной системы – пневматическая, однопроводная;
Тип тормозных механизмов – барабанные;
Стояночная тормозная система – механическая с ручным приводом;
Подвеска – рессорная;
Угол подъема кузова, град не менее – 45;
Подъемный механизм – телескопический гидроцилиндр.

Документы при поставке: 
паспорт и руководство по эксплуатации;
документы, необходимые для регистрации в Гостехнадзоре.

Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства (требования к качеству закупаемого товара):
не менее 36-ти месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
