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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки – наименование товара: Ультразвуковая система с цветным допплером.
2. Код товара по ОКРБ 26.60.12.800 – Аппаратура электродиагностическая, используемая в медицине, прочая (кроме электрокардиографов).
3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:
3.1 Высокопроизводительная ARM со встроенной системой управления, обработки сигналов и выбора ультразвукового излучения;
3.2 Многоязычный интерфейс (Русский/Английский);
3.3 Многофункциональная клавиатура с подсведкой;
3.4 LED-дисплей высокого разрешения, с подсветкой, большим углом обзора и диагональю 15" (1024x768 пикселей). Регулируемая яркость дисплея;
3.5 Цифровая технология многолучевого сканирования; динамическая фокусировка; адаптивная оптимизация изображения;
3.6 Двойной коннектор с автоматическим определением подключаемого датчика;
3.7 USB-порт с возможностью подключения принтера - 2 шт.
3.8 Сетевой разъем RJ-45;
3.9 Видеовыход PAL-NTSC, SVGA;
3.10 Возможность подключения ножного переключателя;
3.11 Наличие "горячих" клавиш: одним нажатием осмотр, печать, заморозка изображения;
3.12 Операционная система: Windows;
3.13 Сохранение изображений и кинопетель в форматах: avi, jpg, bmp, png, tif.
3.14 Жесткий диск: 32 Гб.
3.15 Электропитание: 110~230V, 50 Гц. (возможность работы на литиевой батарее не мене120 мин.);
3.16 Вес: около 8,0 кг. 
3.17 Размеры: 365*85*360 мм.;
3.18 Базовые режимы сканирования: B, 2B, 4B, B/M, M.
3.19 Допплеровское сканирование: CW (Постоянно-волновой допплер); PDI (Энергетический допплер); DPDI (Направленный энергетический допплер); PW (Импульсно-волновой допплер); CFM (Цветной допплер).
3.20 THI (Режим тканевой гармоники), iTHI (Тканевая гармоника с импульсной инверсией).
3.21 Цветные режимы: B+CF, M+CF.
3.22 Дуплексный режим: B+PW.
3.23 Триплексный режим: B+CFM/PDI/DPDI + PW.
3.24 HPRF (Высокая частота импульсов).
3.25 Поддержка DICOM 3.0
3.26 Количество сканирующих элементов датчика: 128
3.27 Количество каналов сканирования: 64
3.28 Максимальная глубина сканирования: 300 мм.
3.29 Мультичастотные датчики.
3.30 Динамический диапазон: до 120 Дб.
3.31 Оттенки серого: 256 (с отличным контрастным разрешением).
3.32 TGC регулирование глубины: 8 уровней.
3.33 Функции: настройка TGC, оптимизация изображения, устранение артефактов, регулировка гармоники, регулировка акустической мощности, регулировка фокуса, управление изображением, сохранение и воспроизведение кинопетель, автоматическое формирование отчетов и т.д.
3.34 Измерения, расчеты и отчеты: Стандартные измерения: расстояние, окружность, площадь, объем, угол, гистограмма, контур, коэффициент стеноза, глубина и т.д.
- Абдоминальные измерения: печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа и т.д.
- Кардиологические измерения: глубина, наклон, скорость, сердечный ритм, время, коэффицент и т.д.
- Измерения в PW-режиме: скорость, ускорение, индекс пульсации, индекс сопротивления, градиент максимальное давления, градиент среднего давления, коэффициент, сердечный выброс, объемного расхода.
- Возможность формирование отчетов.
3.35 Состав комплекта: Консоль; Линейный датчик (5,0-12,0 МГц); Микроконвексный датчик (5,0-9,0 МГц); Конвексный датчик (2,0-5,0 МГц); Секторный фазированный датчик (3,0-7,0 МГц.); Адаптер сетевого питания; Литиевая батарея; Мобильная тележка для установки и перемещения; Руководство по эксплуатации (на русском языке).
3.36 Гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей;
3.37 Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию;
4. Валюта платежа: белорусские рубли.
[bookmark: _GoBack]5. Источник финансирования: Республиканский бюджет.
6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию. 
7. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования, обучение персонала, методическая помощь и руководство пользователя на русском языке. 
8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
9. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. 
10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт/руководство (инструкция) по эксплуатации;
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