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Технические характеристики лот №3

3. Шкаф холодильный в количестве 67 штук: (ДxШxВ, мм) длина не менее 770 мм и не более 780 мм х ширина не менее 740 мм и не более 750мм х высота не менее 2170 мм и не более 2200мм ( с учетом агрегата).
- Температурный режим, -6+6ºС.
- Верхнее расположение агрегата с защитой вентилятора конденсатора.
- Динамическое охлаждение.
- Полезный объем не менее 700 литров.
- Экспозиционная охлаждаемая площадь не менее 1.9 м.кв.
- Глухая дверь с замком.
- Наружная и внутренняя поверхность шкафа должна быть окрашена пищевой полимерной краской – цвет RALL 7024.
- Автоматическая система оттайки с выпаривателем воды.
- Перфорированные полки – не менее 4 шт с возможностью перестановки на любую высоту.
-Задняя перфорированная стенка.
- Внутреннее освещение шкафа от независимого выключателя.
- Иные требования:
Требуется осуществить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования на территории заказчика: г. Минск, ул. Веры Хоружей,8.
	Наличие  комплекта ЗИП.

                        
  


 





