Приложение 1 
	№/п
	Наименование товара (технические характеристики)
	Кол-во/шт.

	1
	Тонкогубцы с изолирующими рукоятками L160-200мм
	15

	2
	Стриппер KBT WS-07 или аналог
	25

	3
	Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников. КВТ ПКВш-10у или аналог. Диапазон сечений: НШВИ, НШВ: 0.25–10 мм².
	6

	4
	Плоскогубцы. Длина - 160-180 мм.
	5

	5
	Плоскогубцы комбинированные L=200 мм.
	20

	6
	Плоскогубцы комбинированные 180-200мм
	5

	7
	Плоскогубцы. GROSS 16973 или аналог. Длина не более 160-200 мм; материал губок: сталь 45; рукоятка: трехкомпонентная
	25

	8
	Плоскогубцы комбинированные, исп. 1, 200мм, с изолирующими рукоятками, 7814-0261 И ГОСТ 5547-93
	11

	9
	Пассатижи слесарные Toptul DBBB2207 либо аналог, общая длина от 150 до 200 мм. 
	26

	10
	Пассатижи с изолирующими рукоятками L-200
	50

	11
	Пассатижи с изолирующими рукоятками L-160
	45

	12
	Пассатижи 7814-0162 длиной L=160мм с изолирующими рукоятками или аналог
	5

	13
	Набор мини-инструментов КВТ НМП-5, НМП-6 или аналог
Характеристики: обязательное включение в набор: мини-длинногубцы, мини-бокорезы, мини-пассатижи; упаковка: кофр/кейс.
Конструктивные особенности бокорезов, пассатижей, длинногубцев: длина: от 115мм до 125мм; твердость режущей кромки HRC: не хуже 58; материал рабочей части: инструментальная сталь; наличие возвратной пружины; материал рукояток: двухкомпонентный, нескользящий

	13

	14
	Набор губцевого инструмента проф. 4 предмета TOPTUL (GBAT0402) (плоскогубцы, кусачки, длинногубцы) или аналог
	1

	15
	Кусачки торцовые 200 мм
	5

	16
	Кусачки торцевые, тип 2, 200мм, с изолирующими рукоятками, 7814-0128 И ГОСТ 28037-89
	10

	17
	Кусачки боковые, тип 1, 200мм, с изолирующими рукоятками, 7814-0406 И ГОСТ 28037-89
	11

	18
	Кусачки боковые с изолирующими рукоятками L-160 (бокорезы)
	15

	19
	Кусачки боковые с изолирующими рукоятками L-160 (бокорезы)
	30

	20
	Кусачки боковые 200 мм
	15

	21
	Кримпер (клещи обжимные) КВТ ПКВш-10у или аналог
Конструктивные особенности: минимальное сечение опрессовки: 0,25 мм2; максимальное сечение опрессовки: 10 мм2; тип матрицы: саморегулирующаяся; профиль обжима: шестигранный; настройка обжима: регулятор прижимного усилия; материал рукояток: двухкомпонентный; особенности: наличие храпового механизма.
	2

	22
	Клещи переставные. Длина - 300 мм. Фиксатор - кнопочный. Knipex KN-8603300 или аналог
	6

	23
	Клещи переставные КВТ 81770, ЗУБР КГК-250 или аналог
Конструктивные особенности: ширина захвата: от 40мм; твердость рабочей кромки HRC: не хуже 55; фиксация: кнопочная; регулировка раскрытия: пружинная кнопка; длина: от 180мм до 260мм; материал рукояток: двухкомпонентный; применение: захват плоских, круглых и многогранных деталей.
	1

	24
	Клещи переставные с фиксатором, 41,85 мм (1 1/2`), под ключ 36 мм, Длинна рукояти 250мм, Cr-V.  (КВТ Профи 81768 (Россия) или аналог).
Механизм быстрой настройки, количество позиций установки 11 не менее, длинна головки 41,85мм 
Ширина головки 51мм
Толщина головки 12мм
Bahco 8424CIP или аналог.
	4

	25
	Бокорезы. Длина не более 115-120 мм; материал губок - углеродистая сталь; рукоятки: двухкомпонентные, нескользящие, с упорами
	25

	26
	Бокорезы. Длина не более 160-200 мм; материал губок: Cr-V; рукоятки: двухкомпонентные
	25
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