                                                 Приложение 1 к заявке на покупку №А653-07/262
ОПИСАНИЕ предмета закупки по лотУ №1
Машина коммунальная предназначена для очистки проезжей части дворов, улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и мусора, а также для планировки неслежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им траншей и ям.
Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска не ранее 2025 г. 

Технические характеристики:

Двигатель:
экологический стандарт Stage II.
Дизель с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива, оснащен интеркуллером

Мощность: не менее 70 (95) кВт (л.с.)

Колесная формула: 4х4

Коробка передач:
механическая с повышающим редуктором;

Муфта сцепления:
фрикционная сухая однодисковая, с тангенциальной подвеской нажимного диска

Тип гидронавесной системы:
универсальная, раздельно-агрегатная

Рабочая тормозная система:
рабочие и стояночные - дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора

Стояночная тормозная система:
задние тормозные механизмы дисковые, сухие

Агротехнический просвет: не менее 510мм

Шины

- передние  R24-26

- задние  R34-36


Число передач, вперед/назад: не менее
18/4

Скорость движения, вперед/назад:
2,2-39,2/4,5-10,5 км/ч

Передний ведущий мост:
балочного типа, с планетарно-цилиндрическими редукторами, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: включен, включен принудительно, включается автоматически при буксовании задних колес

Масса эксплуатационная:
4050-4100 кг

Передний отвал для снега


Тип:
универсальный (складывающийся посередине) типа «Бабочка»

Гидравлический поворот:
наличие

Длина отвала: 1250-1300 мм


Ширина отвала:
2600-2650 мм

Высота отвала:
800-900 мм

Ширина очищаемой полосы: 2000-2600 мм


Углы поворота секций: от 60 до120 град.


Масса отвала: не более
600 кг

Щетка дорожная


Ширина:
2300-2400 мм

Ширина рабочего органа щетки:
2000-2100 мм

Ширина рабочей зоны:
1800-1900 мм

Угол установки щетки относительно продольной оси машины: не менее 60 град.

Щеточное оборудование в исполнении:
смет вправо

Рабочий орган:
цилиндрический, с ворсом из

полимерного материала

Диаметр рабочего органа: 550-600 мм


Емкость бака для воды: не менее
500 л

Масса щетки: не более
350 кг

Опорные катки:
регулируемые

Привод щетки:
от вала отбора мощности базового трактора через карданный вал

Гидросистема орошения:
наличие

Количество форсунок распыления веерного типа: не менее 4 шт.

Подача воды на форсунки:
принудительно с помощью электронасоса

Общие параметры

Масса эксплуатационная: не более
5300 кг,

Срок службы: не менее
10 лет

Габаритные размеры машины коммунальной, мм:

- длина 7050-7150

- ширина 2450-2550

- высота2750-2850


Маяк сигнальный: не менее
1 шт.

Кондиционер: наличие

Магнитола:
наличие

Рабочие фары: наличие

Инструкция по эксплуатации на русском языке:
 наличие

Каталог запасных частей на русском языке:
наличие

Пакет документов для постановки на учет регистрирующим органом: наличие
Документы при поставке:

Инструкция по эксплуатации на русском языке;
 

Каталог запасных частей на русском языке;


Пакет документов для постановки на учет регистрирующим органом.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию (даты первой регистрации, но не позднее 4 месяцев с даты отгрузки товара) или 2500 моточасов (в зависимости, что наступит ранее).
 Наличие сервисного центра в г. Минске или Минской области.
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