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[bookmark: _Hlk237015045]На фирменном бланке организации       
            
Таблицы для заполнения

Требование к составу оборудования и составу выполняемых работ:
[bookmark: _Hlk231548702]Требования к составу оборудования:
– Автоматическая система растарки;
– Система управления загрузки ёмкостей для хранения сырья (силосов);
– Система выгрузки материалов
– Ёмкости хранения (силосы)
– Трубопроводы и монтажные элементы

Требования к составу выполняемых работ:
– проведение шеф-монтажных (монтажных) и пуско-наладочных работ;
– проведение комплексного опробования оборудования в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
– обучение сотрудников правилам эксплуатации оборудования.

Требования к квалификации поставщика:
- опыт работы поставки данного типа оборудования;

[bookmark: _Hlk236321955]Таблица 1. Минимальные требования к Автоматической системе растарки мешков.
	Технические требования заказчика
	Характеристики предложенные участником (заполнить)

	Автоматическая растарка мешков весом 25±0,5кг.
	

	Материал мешков: полиэтилен, ткань, бумага.
	

	Диаметр гранул: 3-6мм
	

	Производительность не менее 10 тонн в час.
	

	Габаритные размеры не более: Длина 10 метров; Ширина 5 метра; Высота 5 метров.
	

	Ограждения и элементы безопасности, обеспечивающие остановку оборудования для предотвращения травмирования работника 
[bookmark: _GoBack](Система безопасности должна соответствовать техническим нормам Республики Беларусь)
	

	Наличие вертикального механизма подъема мешков с захватывающими устройством целого слоя мешков за один раз
	

	Количество мешков в одном слое: 5 шт.
	

	Приемный бункер с сеткой, подходящей для улавливания мешков, которые могут оборваться во время резки
	

	Приемный бункер оснащен датчик минимального и максимального уровня материала.
	

	В зоне загрузки растарщика должно быть место для установки трех поддонов под растарку с автоматической подачей в зону растарки 
	

	Автоматическое устройство для сбора пустых паллет
	От 10 шт.

	Компактор для отработанных (пустых) мешков
	Встроенный в линию

	Характеристики используемых поддонов с продукцией:
Габариты: 1,1 метра х 1,3 метра
Высота: 2 метра
Вес продукции с поддоном: не менее 1600 кг
Материал используемых поддонов: дерево, пластик
	




Таблица 2. Минимальные требования к системе управления загрузкой силосов.
	Технические требования заказчика
	Характеристики предложенные участником (заполнить)

	Единая система управления с экраном и элементами управления на русском и английском
	

	Возможность установки разграничения по уровню доступа для работников (оператор/наладчик)
	

	Возможность выбора вариантов алгоритма заполнения (готовых рецептур)
	

	Система управления должна обеспечивать автоматическое архивирование и хранение данных о массе/уровне сырья, поступающих с датчика/датчиков силосов. Срок хранения архива должна составлять не менее 1 месяца. Должна быть предусмотрена возможность экспорта архивных данных на внешние USB-носители и/или их вывода на печать.
	

	Журнал аварий (архив) 
	

	Отображение состояния всех узлов системы в реальном времени
	

	Переключение управления загрузчиком между силосами с панели оператора 
	



Таблица 3. Минимальные требования к системе выгрузки материала (воздуходувке)
	Технические требования заказчика
	Характеристики предложенные участником (заполнить)

	 Система выгрузки для автоматический станции растаривания, с производительностью не менее 10 тонн в час.
	

	Высота подъема пневмотрассы не менее 10 метров
	

	Протяженность пневмотранспорта по горизонтали не менее 50 метров 

Магистраль подачи сырья должна иметь возможность продувки (очистки), работающей в автоматическом режиме, при смене сырья и/или переключении на другой бункер (силос)
	

	Алгоритм распределения потоков сырья (управление переключателями пневмотранспорта) должен работать по следующему принципу:
  1.Штатное переключение: Переход на заполнение следующего силоса (согласно выбранной рецептуре) допускается ТОЛЬКО при одновременном выполнении двух условий:
Текущий активный силос достиг максимального уровня заполнения (сигнал от датчика «Максимум»);
Все узлы линии работают в штатном режиме (отсутствуют активные аварии, ошибки оборудования и предупреждения).
  2.Поведение при нештатных ситуациях: 
При возникновении аварийной остановки, сбоя оборудования, ошибки в узле линии, а также при ручном или автоматическом переходе на другую рецептуру/материал, система должна продолжать или возвращать поток сырья в тот силос, который был активен (заполнялся) непосредственно до возникновения события. Принудительное переключение на следующий силос при наличии активных ошибок или аварий запрещено.
	




[bookmark: _Hlk238482767]Таблица 4. Минимальные требования к силосам.
	Технические требования заказчика
	Характеристики предложенные участником (заполнить)

	Защита от попадания внутрь силосов пыли, грязи, посторонних предметов.
	

	Материал силосов: гладкая нержавеющая сталь, так же возможно исполнение из специальной износостойкой ткани
	

	В случае сварки материала или сшивки ткани швы должны быть прочными и выдерживать максимальное заполнение материалом силосов
	

	Предназначен для приемки, хранения и последующей подачи полимерного сырья
	

	[bookmark: _Hlk238483759]Объем двух силосов не менее 25 метров кубических каждого*
	

	[bookmark: _Hlk238482869]Объем четырех силосов не менее 50 метров кубических каждого*
	

	Датчики уровня заполненности: минимум, средняя заполненность, максимум.
 При заполнении силоса переключение на заполнение следующего должно осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме, с подачей звукового и светового сигнала
	

	Наличие датчика, который будет контролировать количество сырья в силосе.
	

	Возможность беспрепятственного снятия датчика для его замены/калибровки
	

	Конструкция силоса позволяет при необходимости снять и произвести поверку/калибровку устройства предназначенного для взвешивания материала, находящегося в силосе
	

	Наличие сетчатого клапана для воздухообмена
	

	Наличие конструктивных решений, предназначенных для снятия статического электричества
	

	Наличие смотровых окон для визуального контроля заполнения
	

	Загрузочные секции или распределительные станции для установки дозаторов (сосок) линий 
	

	Возможность герметично закрывать/завинчивать не используемые отверстия для установки дозаторов (сосок) 
	

	Минимальное количество отверстий для подачи материала в 1 контейнере/ станции распределения:
Силос 50м3 – не менее 5 шт. (в каждом (ой);
Силос 25м3 №1 – не менее 15 шт.;
Силос 25м3 №2 – не менее 11 шт.;
	


[bookmark: _Hlk238483050]* - количество закупаемых ёмкостей может быть изменено при исполнении договора

,
Таблица 5. Минимальные требования к трубопроводам и монтажным элементам.
	Технические требования заказчика
	Характеристики предложенные участником (заполнить)

	Трубы и соединения из нержавеющей стали
	

	Герметичность всей пневмомагистрали
	

	Надежное соединение и крепление всех монтажных элементов
	

	Фланцевые соединения и приемная воронка должны полностью соответствовать диаметрам монтажа и расчетной пропускной способности оборудования
	




Таблица 6. Общие минимальные требования к оборудованию.
	Технические требования заказчика
	Характеристики предложенные участником (заполнить)

	Наличие предупреждающих и информационных знаков
	

	Наличие кнопок аварийной остановки 
	

	Наличие звуковой и световой сигнализации
	

	Наличие ЗИП в комплекте поставки
	

	Питание 380/400 В, 50 Гц, ЗФ 
	

	Требуемое давление сжатого воздуха не более 0,6 МПа
	

	Любая внештатная ситуация должна приводить к немедленной останове работы линии во избежание увечий работника либо повреждения оборудования. Повторный запуск осуществляется после подтверждения работником.
	

	В комплекте поставки обязательно наличие полного пакета документации на русском языке: паспорта оборудования, руководства по эксплуатации, электрические и пневматические схемы.
	





Подпись ответственного лица                     _______________     _____________ФИО

