                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку электрического штабелера г/п 1,6 т ЕР модели WSA 161 (ES16-16WA), или аналога
Цель разработки технического задания:
Целью настоящего технического задания является получение предложения на поставку электрического штабелера г/п 1,6 т ЕР модели WSA 161 (ES16-16WA), или аналога (далее оборудование).
           Оборудование предназначено для при выполнении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ весом до 1,6 т в производственном цехе реконструируемого здания склада калибровки ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ» по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 174/24. Количество поставляемого оборудования – 2 комплекта.

	№ П/П
	Наименование
	Характеристики

	      1
	Электрический штабелер ЕР модели WSA 161 (ES16-16WA)
	Не ранее 2025 года выпуска

	2
	Грузоподъемность
	1,6 т

	3
	Высота подъема вил, не менее
	5500 мм

	4
	Размеры вил 
	1150 x 170 x 65 мм

	5
	Тип
	Электрический 

	6
	Аккумуляторная батарея 
	Литий-ионная

	7
	Емкость аккумуляторной батареи
	24В/205Ач

	8
	Высота сложенной мачты
	2385 мм

	9
	Высота поднятой мачты
	5945 мм

	10
	Внешний радиус поворота
	1506 мм

	11
	Габаритные размеры
	1924х810х2385 мм

	12
	Ширина вил
	570 мм

	13
	Центр тяжести 
	600 мм

	14
	Скорость движения с грузом/без груза
	5/5.5 км/ч

	15
	Зарядное устройство для АКБ 24В/205Ач, оснащенное встроенной системой защиты от перезаряда и перегрева
	2 комплекта


	16
	Тип управления
	Пеший (ведомый)

	17
	Тип двигателя
	Электрический

	18
	Тяговый двигатель и двигатель гидравлики
	Переменного тока (необслуживаемые)

	19
	Мощность тягового двигателя, не менее
	1,6 кВт

	20
	Мощность двигателя гидравлики, не менее
	4,5 кВт

	21
	Тормоз
	Электромагнитный

	22
	Пропорциональный клапан (регулировка скорости подъема и опускания без рывков, плавный спуск-подъем)
	Да

	23
	Клиренс
	30 мм

	24
	Максимальный преодолеваемый уклон с грузом
	8%

	25
	Максимальный преодолеваемый уклон без груза
	16%

	Требования к безопасности оборудования

	26
	Оснащение оборудования защитными устройствами, предотвращающими его функционирование в аварийных режимах работы.
	Да
	
	

	27
	Система безопасности против опрокидывания
	Да
	
	

	28
	Все движущиеся и вращающиеся части оборудования должны быть ограждены в соответствии с ГОСТ 12.2.062-81.  Также применяются общие требования по безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. 
	Да
	
	

	29
	Оборудование должно быть оснащено кнопкой аварийного отключения. Степень защиты оборудования не менее IP23 в соответствии с ГОСТ 14254-2015
	Да
	
	

	30
	Стравливающий клапан перегрузки
	Да
	
	

	31
	Оборудование должно быть оснащено звуковыми и визуальными сигналами для предупреждения о начале работы, а также о возникновении аварийных ситуаций

	Да
	
	

	32
	Механизм подъёма должен быть оснащён ограничителем грузоподъемности или муфтой предельного момента 
	Да
	
	


Требования к Продавцу: 
1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования согласно гарантийным обязательствам изготовителя оборудования, но не менее 36 месяцев полной гарантии (оборудование и все комплектующие узлы, детали и компоненты) с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
2. Гарантийное и послегарантийное обслуживание согласно договору (контракту). Продавец отвечает в течение гарантийного срока за качество материалов, которые были применены для изготовления оборудования, конструкцию оборудования, а также за качество и комплектность оборудования. Продавец не несет ответственность за повреждения, произошедшие по вине Покупателя. В период гарантийного срока Продавец производит замену (ремонт) вышедшего из строя агрегата (узла, детали) своими силами и за свой счет в течение 5 календарных дней с момента письменного извещения (по факсу, письмом, электронной почтой).
3. Покупатель имеет право предъявить претензии к Продавцу по скрытым дефектам в течение 36 месяцев с момента ввода оборудования (товара) в эксплуатацию. При этом Продавец обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в течение 5 календарных дней с момента обнаружения скрытого дефекта своими силами и за свой счет. Датой обнаружения скрытого дефекта является дата отправки извещения Покупателем.
4.  Обязательно Продавец оборудования должен иметь на территории Республики Беларусь постоянную сервисную службу, склад запасных частей и расходных материалов.
Предлагаемое Продавцом оборудование должно быть абсолютно новым, не ранее 2025 года выпуска, не восстановленным, не являться выставочным образцом.
5.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не должны превышать нормативы ПДК загрязняющих веществ, действующие в Республике Беларусь. Оборудование должно отвечать требованиям стандартов, норм и Правил Республики Беларусь, а также требованиям эстетики, санитарии, охраны труда и взрывопожаробезопасности, уровня шума, быть доступными для осмотра, ремонта и санитарной обработки, а также должно соответствовать требованиям действующим в Республике Беларусь техническим нормативным правовым актам, соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в том числе в части охраны труда и техники безопасности.
6. Техническое предложение должно состоять из пояснительной записки на русском языке и содержать подробные сведения по составу оборудования и техническим характеристикам.
 7. Продавец передает покупателю вместе с оборудованием следующую техническую документацию:
Комплект документации для самостоятельного обслуживания и ремонта на русском языке. В комплект документации должно входить: паспорт изделия, руководство по работе и требования безопасности; руководство по обслуживанию и ремонту; комплект чертежей узлов и деталей со спецификациями для обеспечения ремонтных работ и заказа ремонтных комплектов; схемы смазки с указанием мест и типов смазки; паспорта на комплектующие детали, узлы и аппараты с классификацией в системе производителя комплектующих.
              Вся техническая документация предоставляется Покупателю на русском языке, кроме надписей в чертежах и    диаграммах, выполненных на английском языке, в 1-ом экземпляре на бумаге и 1 экз. на флэш носителе.
      8.  Оборудование должно поставляться Продавцом с паспортами и инструкциями по монтажу и эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД «Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД «Правила выполнения эксплуатационных документов».
  9.    Продавец проводит инструктаж персонала правилам эксплуатации оборудования, а также осуществляет сборку
   и ввод оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика собственными силами и за свой счет.
[bookmark: _GoBack]10. Продавец предоставляет сертификат происхождения товара (копии) и (или) технические условия на производство предлагаемого к поставке оборудования (копии). В случае если законодательством Республики Беларусь предусмотрена обязательная сертификация или получение специальных разрешений на использование поставляемого оборудования или его комплектующих, расходных материалов, Поставщик обязан предоставить необходимые документы.

