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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аквадистилляторы

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Аквадистиллятор
	шт.
	4



2. Технические требования:
2.1. Предназначен для производства дистиллированной воды, путем тепловой перегонки воды.
2.2. Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали.
2.3. Производят как холодную, так и горячую (+80° C) воду.
2.4. Снабжены системой автоматического отключения.
2.5. Легко объединяются со сборниками для хранения воды в единую систему.
2.6. Производительность 25 л/ч. ± 10 %
2.7. Для крепления на стену предусмотрен кронштейн

