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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Оказания услуг по эксплуатации отопительных твердотопливных котлов, помещения котельной, оборудования и вспомогательных механизмов и приборов обученным персоналом, назначение лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов в котельных на производственных участках и погрузочно-разгрузочных пунктах Барановичского грузового центра транспортной логистики УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»










г. Барановичи
1. Перечень объектов определяется согласно приложению № 1 к договору.
2.Технические требования:
2.1. Требования к оказанию услуг
Эксплуатация котлов, помещений котельных, котельного оборудования и вспомогательных механизмов (насосы, моторы и т.п.), а также арматуры и контрольно -  измерительных приборов, обученным персоналом и назначение лиц, ответственных за исправное состояние и за безопасную эксплуатацию котлов на станциях должно осуществляться в соответствии с Законом Республики Беларусь 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности», Приказом главного инженера Белорусской железной дороги от 30.09.2021 № 844НЗ «Об утверждении инструкции по безопасной эксплуатации котельной с установленными в них котлами, не относящимися к потенциально опасным объектам», Правил по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,007 Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01 февраля 2021 года № 5.
2.2. Требования безопасности:
Исполнитель услуг должен разработать и разместить в помещении котельной на видном месте инструкцию по охране труда для машинистов (кочегаров) котельной.
Работники, выполняющие свои обязанности при обслуживании котлов, обязаны выполнять требования правил техники безопасности на железнодорожном транспорте, а также соблюдать:
Приказ главного инженера Белорусской железной дороги от 30.09.2021 № 844НЗ «Об утверждении инструкции по безопасной эксплуатации котельной с установленными в них котлами, не относящимися к потенциально опасным объектам»;
Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,007 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01 февраля 2021 года № 5;
ТКП 459-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»; 
ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»;
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 № 110.
Инструкции по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования, производственные инструкции машиниста (кочегара).
3. Перечень услуг по эксплуатации котлов, котельного оборудования и вспомогательных механизмов (насосы, моторы и т.п.), а также арматуры и контрольно - измерительных приборов, помещения котельной обученным персоналом и назначение лиц, ответственных за исправное состояние и за безопасную эксплуатацию котлов:

	№
пп
	Вид работ
	Периодичность

	1.
	Дробление топлива (рубка дров).
	По мере необходимости

	2.
	Перемещение топлива от мест складирования (дробления) к котлу.
	По мере необходимости

	3.
	Наполнение котла и трубопроводов водой, запуск сетевого насоса и вентилятора (при наличии).
	По мере необходимости

	4.
	Растопка, пуск, остановка котлов, слив воды из системы
	Постоянно и в случае необходимости

	5.
	Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за давлением и температурой сетевой воды.
	Постоянно

	6.
	Загрузка и выгрузка топлива, шуровка и очистка топки котла
	По мере необходимости

	7.
	Регулирование горения топлива
	Постоянно

	8.
	Поддержание заданного давления и температуры сетевой воды
	Постоянно

	9.
	Вынос золы и шлака к местам складирования
	По мере необходимости

	10.
	Наблюдение за исправностью котла и вспомогательного оборудования
	Постоянно

	11.
	Проверка исправности предохранительных клапанов и контрольно-измерительных приборов
	Согласно инструкции

	12.
	Проверка исправности резервного оборудования
	Согласно графику

	13.
	Аварийная остановка котла
	В случае необходимости

	14.
	Очистка поверхностей нагрева, контрольно-измерительных приборов, вспомогательного оборудования
	По мере необходимости

	15.
	Проверка наличия воды в системе, подпитка котлов водой
	По мере необходимости

	16.
	Пуск и остановка насосов, вентиляторов и другого вспомогательного оборудования (при наличии)
	По мере необходимости

	17.
	Остановка и охлаждение котла, слив воды из системы
	В случае необходимости

	18.
	Удаление вручную шлака, золы, сажи из топок котлов, дымоходов. Чистка поверхностей нагрева.
	Постоянно. В соответствии с производственной инструкцией.

	19.
	Поддержание порядка на рабочем месте, в помещениях котельной и при дроблении дров (складирование под навесом).
	Постоянно

	20.
	Ведение необходимой технической документации, предусмотренной Правилами по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,007 Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С
	Постоянно



	Исполнитель
	Заказчик

	
	____________
	
	



